**Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky**

pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky

Názov zákazky: **Linka na pozberovú úpravu zemiakov**

Identifikačné údaje dodávateľa predkladajúceho ponuku:

Názov:

Sídlo:

IČO:

Zastúpený:

tel.:

email:

platiteľ DPH: áno/nie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Výklopník paliet** | | | |
|  | **Typové označenie ponúkaného zariadenia** | | **Jednotková cena v EUR bez DPH** |
| **1** |  | |  |
|  | **Vyjadrenie uchádzača k plneniu požiadaviek na parametre podľa technickej špecifikácie:** | | |
|  | **Požiadavka/parameter** | **Parametre ponúkaného zariadenia** | **spĺňa/nespĺňa** |
|  | Min. rozmer podstavy – dĺžka: 110 cm |  |  |
|  | Min. rozmer podstavy – šírka: 140 cm |  |  |
|  | Min. výška palety: 105 cm |  |  |
|  | Min. hmotnosť palety: 1300 kg |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Príjmový zásobník** | | | |
|  | **Typové označenie ponúkaného zariadenia** | | **Jednotková cena v EUR bez DPH** |
| **2** |  | |  |
|  | **Vyjadrenie uchádzača k plneniu požiadaviek na parametre podľa technickej špecifikácie:** | | |
|  | **Požiadavka/parameter** | **Parametre ponúkaného zariadenia** | **spĺňa/nespĺňa** |
|  | Min. objem zásobníka: 2,5 m3 |  |  |
|  | Min. šírka dna dopravníka: 55 cm |  |  |
|  | Regulácia rýchlosti dna | **Áno** |  |
|  | Separátor zeminy s nastaviteľnou medzerou | **Áno** |  |
|  | Regulácia rýchlosti separátora | **Áno** |  |
|  | Min. počet separačných valcov: 5 ks |  |  |
|  | Vyloženie dna gumou alebo penou | **Áno** |  |
|  | Riadenie rýchlosti dna podľa veľkosti vrstvy | **Áno** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Inšpekčný stôl** | | | |
|  | **Typové označenie ponúkaného zariadenia** | | **Jednotková cena v EUR bez DPH** |
| **3** |  | |  |
|  | **Vyjadrenie uchádzača k plneniu požiadaviek na parametre podľa technickej špecifikácie:** | | |
|  | **Požiadavka/parameter** | **Parametre ponúkaného zariadenia** | **spĺňa/nespĺňa** |
|  | Prevedenie inšpekčného stola s pohybujúcimi sa valcami | **Áno** |  |
|  | Odpadový kanál | **Áno** |  |
|  | Plynulá regulácia rýchlosti | **Áno** |  |
|  | Osvetlenie pracovnej plochy | **Áno** |  |
|  | Min. dĺžka stola: 190 cm |  |  |
|  | Min. šírka stola: 90 cm |  |  |
|  | Dopravník na odoberanie odpadu | **Áno** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Valcový triedič zemiakov** | | | |
|  | **Typové označenie ponúkaného zariadenia** | | **Jednotková cena v EUR bez DPH** |
| **4** |  | |  |
|  | **Vyjadrenie uchádzača k plneniu požiadaviek na parametre podľa technickej špecifikácie:** | | |
|  | **Požiadavka/parameter** | **Parametre ponúkaného zariadenia** | **spĺňa/nespĺňa** |
|  | Triedenie na sústave pohybujúcich sa valcov | **Áno** |  |
|  | Plynulé nastavenie triedených veľkostí | **Áno** |  |
|  | Min. počet frakcií triedenia: 3 |  |  |
|  | Min. výkonnosť: 4 t/h |  |  |
|  | Vynášací dopravník do triediča | **Áno** |  |
|  | Centrálne mazanie reťaze | **Áno** |  |

**Sumarizácia cenovej ponuky**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Predmet zákazky** | **Jednotková cena**  **v EUR bez DPH** | **DPH** | **Cena za položku**  **v EUR s DPH** |
| **1.** | Výklopník paliet |  |  |  |
| **2.** | Príjmový zásobník |  |  |  |
| **3.** | Inšpekčný stôl |  |  |  |
| **4.** | Valcový triedič zemiakov |  |  |  |
| **SPOLU:** | |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko osoby predkladajúcej ponuku: |  |
| Pečiatka a podpis |  |
| Dátum a miesto: |  |