|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky** |
| **CENOVÁ PONUKA** |
| Obchodné meno uchádzača: |
| Sídlo uchádzača: |
| IČO uchádzača: |
| Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.): |
|  |
| Názov obstarávateľa: HYDINA KUBUS s.r.o. |
| Sídlo obstarávateľa: Veľký Slavkov 290, 059 91 Veľký Slavkov  |
| IČO obstarávateľa: 36504807  |

Označovač - 1 ks

|  |
| --- |
| **Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................****Typové označenie: .........................................................................................................................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej****skutočnosť** |
| Označovač s vážiacim mostíkom s max. (kg) | 6 |  |
|  s vážiacim mostíkom e (g) | 2 |  |
| S jedným etiketovačom zhora | áno | Vyberte položku. |
| Aplikácia etikiet stlačeným vzduchom | áno | Vyberte položku. |
| Aplikátor pre etikety (mm) | 30x30 až 100x100 |  |
| Konfigurácia dopravníkov – prívodný dopravník (mm) | 300x400  |  |
| Rozjednocovací dopravník (mm) | 300x400  |  |
| Vážiaci dopravník (mm) | 300x400  |  |
| Etiketovací dopravník (mm) | 300x400  |  |
| Synchronizačná fotobunka | áno | Vyberte položku. |
| Voliteľný smer pohybu tovaru | áno | Vyberte položku. |
| Pripojenie cez štandardné rozhranie ethernet | áno | Vyberte položku. |
| Výkon minimálne (bal/min.) | 40  |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20 %** |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača