Názov školy:

SPŠ J. Murgaša

Banská Bystrica

Jedáleň

**SITUÁCIA OBJEKTOV:**

1 – škola, učebne

3

2 – telocvičňa

4

3 – učebne

1

4 – dielne

Jedáleň

2

Súčasný stav:

Budova školy z roku 1968, betónový skelet, murované priečky, budova jedálne z roku 1998. Vykurovacia sústava vyregulovaná, kotolňa je plynová zrekonštruovaná z roku 2001, vyhovujúca, radiátory vyhovujúce, termostatické ventily – áno, teplá voda pripravovaná lokálnymi elektrickými bojlermi. Svietidlá sa aktuálne vymieňajú za úsporné v budove A z vlastných zdrojov školy, v telocvični je potrebná výmena svietidiel

Budova jedálne: obvodový plášť nie je zateplený, časť strechy je zrekonštruovaná ale bez zateplenia.

V budove jedálne je potrebná rekonštrukcia vzduchotechniky, je stará, nevyhovujúca, nefunguje, nevyhovujúce odsávanie, kuchyňa pripravuje denne 1600 obedov, zásobuje 5 škôl.

Okná:

Vymenené všetky okná na budove školy aj na jedálni (okrem 3 malých okien na budove jedálne). Rekonštrukcia okien v roku 2009

Obvodový plášť a strecha:

Budova školy – časť 1 má zateplenú strechu, obvodový plášť nie je nezateplený.

Kritický stav striech – budovy 2, 3 a 4. Potreba rekonštrukcie strechy jedálne.

Potreba zatepliť obvodový plášť všetkých budov.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Popis stavebných prác** | | | | | m2 | |
| Zateplenie obvodového plášťa budov | | | |  | 3681 | |
| Zateplenie strešného plášťa budov | | | |  | 4098 | |
| Oprava streš. krytiny nad hl. vstupom do školy | | | | | cca 37,8m2 | |
| Bleskozvody | |  |  |  |  |  |
| Rekonštrukcia svietidiel 572 ks | | | |  |  |  |
| Rekonštrukcia telocvične a šatní | | | |  |  |  |
| Rekonštrukcia vzduchotechniky | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Schéma a fotografie školy**







