**CENOVÁ PONUKA**

**Predmet zákazky: „Sejacia kombinácia“**

|  |
| --- |
| **Údaje uchádzača:** |
| Obchodné meno: |
| Sídlo: |
| IČO: |
| Kontaktné údaje: meno predkladajúceho - funkcia, telefónne číslo, email |

|  |
| --- |
| **Údaje zadávateľa:** |
| Obchodné meno: AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
| Sídlo: 065 45 Plavnica |
| IČO: 31679935 |
| Kontaktné údaje: Peter Vančo – konateľ, +421 907 995 330, vanco.agrokarpaty@gmail.com |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sejacia kombinácia - 1 ks** | | | |
| **Typové označenie:** ...............................................................  **Pozn.** Uviesť " Typové označenie zariadenia (modelový názov)" | | | |
| **Požadované parametre:** | **Požadovaná hodnota:** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** | **Cena/1ks v EUR bez DPH** |
| *Rotačné brány* | | |  |
| pracovný záber | min. 3 m |  |
| požadovaný príkon traktora | min. 150 HP |  |
| pohon VH | min. 1 000 ot/min |  |
| systém rýchlej výmeny nožov | áno |  |
| spojovací hriadeľ s voľnobežkou | áno |  |
| bočné dosky zavesené na paralerograme | áno |  |
| zubový zadný valec | áno |  |
| kyprič stôp | min. 2 ks |  |
| zadná smyková lišta | áno |  |
| možnosť agregácie diskového sejacieho stroja tej istej značky | áno |  |
| pevný hlavný nosný rám | áno |  |
| *Sejací stroj* | | |
| pracovný záber | min. 3 m |  |
| počet výsevných bodiek | min. 24 ks |  |
| objem zásobníka | min. 2000 l |  |
| hydraulicky ovládané znamenáky | min. 2 ks |  |
| ISO BUS konektivita | áno |  |
| medziriadková vzdialenosť | min. 12 cm |  |
| možnosť rozdelenia zásobníka na dva typy osív resp. osivo/hnojivo | áno |  |
| nastavenie prítlaku výsevného ústrojenstva hydraulicky | áno |  |
| možnosť samostaného ovládania výsevného ústrojenstva hydraulicky | áno |  |
| snímanie rýchlosti radarovným snímačom | áno |  |
| pohon ventilátoru hydraulicky | áno |  |
| možnosť agregácie rotačných brán tej istej značky | áno |  |
| možnosť vypínania časti alebo polovice stroja elektronicky | áno |  |
| *Elektronika + Navigácia* | | |
| ovládací terminál s dotykovým displejom | min. 2 ks |  |
| možnosť prenosu ovládacieho terminálu z traktora do traktora | áno |  |
| sada prepojovacích káblov traktor - terminál | min. 2 ks |  |
| montážna sada káblov na traktor (inštalačná sada) | min. 2 ks |  |
| anténa GPS | min. 2 ks |  |
| volant s motorom na automatické navádzanie | min. 1 ks |  |
| licencie na ovládanie strojov (možnosť variabilného dávkovania) | min. 2 ks |  |
| montáž na traktor | min. 2 ks |  |
| presnosť navádzania podľa GPS | min. 1 až 3 cm |  |  |
| **SUMA SPOLU (EUR bez DPH)** | | | **................,-** |

Poznámky\*: ………………….

\* V prípade že uchádzač nie je platca DPH uvedie to v ponuke v časti poznámky.

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.

Potvrdzujeme že nami vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača