|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **p.č.**  | **názov** | **špecifikácia** | **predpokladané množstvo** | **cena za ksbez DPH** | **sadzba DPH**  | **cena za kss DPH** | **cena spolubez DPH** | **sadzba DPH**  | **cena spolus DPH** |
| 1. | Elektrocentrála -Heron digitálna elektrocentrála invertorová alebo ekvivalent | výkon max./menovitý min. 3 kW/ min. 2,8kW• napätie/frekvencia min. 230V/50Hz, počet min. fáz 1• AC menovitý prúd min. 12,1A/230V• DC menovitý prúd min. 8,3A/12V• digitálna regulácia frekvencie a napätia• typ motora: benzínový štvortaktný jednovalec s OHV rozvodom, obsah min. 171ccm, štartovanie elektrické a ručné• max. výkon motora min. 4,1kW (5,4HP)/5500 minˉ¹• objem nádrže min. 5,5l• minimálne rozmery (d x š x v) 60 x 44 x 46 cm | 15 |  |  |  |  |  |  |

V ......................, dňa ............................

 ...............................................................

 meno priezvisko a podpis

štatutárneho zástupcu uchádzača