|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **p.č.** | **názov** | **špecifikácia** | **predpokladané  množstvo** | **cena za ks bez DPH** | **sadzba DPH** | **cena za ks s DPH** | **cena spolu bez DPH** | **sadzba DPH** | **cena spolu s DPH** |
| 1. | Elektrocentrála -Heron digitálna elektrocentrála invertorová alebo ekvivalent | výkon max./menovitý min. 3 kW/ min. 2,8kW  • napätie/frekvencia min. 230V/50Hz, počet min. fáz 1  • AC menovitý prúd min. 12,1A/230V  • DC menovitý prúd min. 8,3A/12V  • digitálna regulácia frekvencie a napätia  • typ motora: benzínový štvortaktný jednovalec s OHV rozvodom, obsah min. 171ccm, štartovanie elektrické a ručné  • max. výkon motora min. 4,1kW (5,4HP)/5500 minˉ¹  • objem nádrže min. 5,5l  • minimálne rozmery (d x š x v) 60 x 44 x 46 cm | 15 |  |  |  |  |  |  |

V ......................, dňa ............................

...............................................................

meno priezvisko a podpis

štatutárneho zástupcu uchádzača