Príloha č. 5B výzvy na predkladanie ponúk

**Vlastný Návrh riešenia pre časŤ II. zákazky**

**/** **Leasing dodávkových úžitkových vozidiel kategórie N1/**

Zákazka: **Operatívny leasing osobných a úžitkových dodávkových vozidiel**

**Obchodné meno uchádzača/**

**skupiny dodávateľov:** ............................................................................................

**Adresa/sídlo uchádzača:** ............................................................................................

**IČO:** ................................................................

**A/ DVA (2) KS NÁKLADNÝCH VOZIDIEL - SKRIŇOVÁ DODÁVKA N1**

**(TYPU FORD TRANSIT, FIAT DUCATO, CITROEN JUMPER, RENAULT MASTER ALEBO EKVIVALENT)**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBCHODNÉ OZNAČENIE / NÁZOV,**  **ZNAČKA NÁKLADNÉHO VOZIDLA Č. 1:** | *Doplní uchádzač* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA** | **Požiadavka verejného obstarávateľa** | **VYPLNÍ UCHÁDZAČ (uvedú sa presné parametre vozidla; pri položke, kde je uvedené „áno“, uvedie sa „áno“, ak danú požiadavku ponúkané vozidlo spĺňa)** |
| Počet dverí | 4 - dverový |  |
| Dodacia doba (mesiac): max. | 12 mesiacov |  |
| Karoséria | 3 miestna |  |
| Vozidlo nové / použité max. 12 mesiacov | Áno |  |
| Maximálny nájazd km pri použitom vozidle do 12 mesiacov maximálne 10 000 km | max. 10 000 km |  |
| Vozidlo musí spĺňať požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných vyhlášok o premávke vozidiel v cestnej premávke na pozemných komunikáciách | Áno |  |
| Motor dieselový | min. 90 KW |  |
| Zdvihový objem | min. 1800 cm3 |  |
| Emisie - vozidlo musí spĺňať požiadavky emisnej normy platnej v čase dodania vozidla, minimálne EURO VI | min. EURO 6 |  |
| Celkové rozmery vozidla: dĺžka | min. 5000 mm |  |
| Celkové rozmery vozidla: dĺžka | max. 5650 mm |  |
| Celkové rozmery vozidla: výška | max. 2550 mm |  |
| Minimálna prevádzková hmotnosť | min. 1900 kg |  |
| Najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť | max. 3500 kg |  |
| Minimálny objem skrine | min. 7,0 m³ |  |
| Objem palivovej nádrže | min. 70 l |  |
| Palivo | NM |  |
| Prevodovka AT / manuálna | AT / manuálna |  |
| Výbava vozidla musí zodpovedať platným právnym predpisom EÚ / SR v deň dodania pre premávku na pozemných komunikáciách | Áno |  |
| **Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa na výbavu vozidla** | | |
| Čelný airbag vodiča a spolujazdca | Áno |  |
| Imobilizér a alarm | Áno |  |
| Diaľkové uzamykanie | Áno |  |
| Tempomat | Áno |  |
| Palubný počítač | Áno |  |
| Rádio s Bluetooth s možnosťou telefonovania Hands free | Áno |  |
| Klimatizácia mechanická / automatická | Áno |  |
| Ovládanie okien - elektrické 2x predné | Áno |  |
| Elektricky nastaviteľné spätné zrkadlá | Áno |  |
| Povinná výbava | Áno |  |
| Osvetlenie ložného priestoru | Áno |  |
| Sezónne prezutie: leto + zima - komplety zabezpečí dodávateľ | Áno |  |
| Bez demontážna sada na opravu pneumatík umožňujúca dojazd / štandardná rezerva | Áno |  |
| Interiérové gumené koberce | Áno |  |
| Náhradný kľúč od vozidla | Áno |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **OBCHODNÉ OZNAČENIE / NÁZOV,**  **ZNAČKA NÁKLADNÉHO VOZIDLA Č. 2:** | *Doplní uchádzač* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA** | **Požiadavka verejného obstarávateľa** | **VYPLNÍ UCHÁDZAČ (uvedú sa presné parametre vozidla; pri položke, kde je uvedené „áno“, uvedie sa „áno“, ak danú požiadavku ponúkané vozidlo spĺňa)** |
| Počet dverí | 4 - dverový |  |
| Dodacia doba (mesiac): max. | 12 mesiacov |  |
| Karoséria | 3 miestna |  |
| Vozidlo nové / použité max. 12 mesiacov | Áno |  |
| Maximálny nájazd km pri použitom vozidle do 12 mesiacov maximálne 10 000 km | max. 10 000 km |  |
| Vozidlo musí spĺňať požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných vyhlášok o premávke vozidiel v cestnej premávke na pozemných komunikáciách | Áno |  |
| Motor dieselový | min. 90 KW |  |
| Zdvihový objem | min. 1800 cm3 |  |
| Emisie - vozidlo musí spĺňať požiadavky emisnej normy platnej v čase dodania vozidla, minimálne EURO VI | min. EURO 6 |  |
| Celkové rozmery vozidla: dĺžka | min. 5000 mm |  |
| Celkové rozmery vozidla: dĺžka | max. 5650 mm |  |
| Celkové rozmery vozidla: výška | max. 2550 mm |  |
| Minimálna prevádzková hmotnosť | min. 1900 kg |  |
| Najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť | max. 3500 kg |  |
| Minimálny objem skrine | min. 7,0 m³ |  |
| Objem palivovej nádrže | min. 70 l |  |
| Palivo | NM |  |
| Prevodovka AT / manuálna | AT / manuálna |  |
| Výbava vozidla musí zodpovedať platným právnym predpisom EÚ / SR v deň dodania pre premávku na pozemných komunikáciách | Áno |  |
| **Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa na výbavu vozidla** | | |
| Čelný airbag vodiča a spolujazdca | Áno |  |
| Imobilizér a alarm | Áno |  |
| Diaľkové uzamykanie | Áno |  |
| Tempomat | Áno |  |
| Palubný počítač | Áno |  |
| Rádio s Bluetooth s možnosťou telefonovania Hands free | Áno |  |
| Klimatizácia mechanická / automatická | Áno |  |
| Ovládanie okien - elektrické 2x predné | Áno |  |
| Elektricky nastaviteľné spätné zrkadlá | Áno |  |
| Povinná výbava | Áno |  |
| Osvetlenie ložného priestoru | Áno |  |
| Sezónne prezutie: leto + zima - komplety zabezpečí dodávateľ | Áno |  |
| Bez demontážna sada na opravu pneumatík umožňujúca dojazd / štandardná rezerva | Áno |  |
| Interiérové gumené koberce | Áno |  |
| Náhradný kľúč od vozidla | Áno |  |

**B/ DVA (2) KS NÁKLADNÝCH VOZIDIEL - DODÁVKOVÉ VOZIDLO N1**

**(TYPU VW CADDY, FIAT DOBLO, MERCEDES CITAN ALEBO EKVIVALENT)**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBCHODNÉ OZNAČENIE / NÁZOV,**  **ZNAČKA NÁKLADNÉHO VOZIDLA Č. 3:** | *Doplní uchádzač* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TECHNICKÉ VLASTNOSTI** | **Požiadavka**  **verejného obstarávateľa** | **VYPLNÍ UCHÁDZAČ (uvedú sa presné parametre vozidla; pri položke, kde je uvedené „áno“, uvedie sa „áno“, ak danú požiadavku ponúkané vozidlo spĺňa)** |
| Počet dverí | 3 - 5 dverový |  |
| Dodacia doba (mesiac): max. | 12 mesiacov |  |
| Karoséria | 5 miestna |  |
| Vozidlo nové / použité max. 12 mesiacov | Áno |  |
| Maximálny nájazd km pri použitom vozidle do 12 mesiacov maximálne 10 000 km | max. 10 000 km |  |
| Vozidlo musí spĺňať požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných vyhlášok o premávke vozidiel v cestnej premávke na pozemných komunikáciách | Áno |  |
| Motor | min. 70 KW |  |
| Zdvihový objem | min. 1300 cm3 |  |
| Emisie - Vozidlo musí spĺňať požiadavky emisnej normy platnej v čase dodania vozidla, minimálne EURO VI | min. EURO 6 |  |
| Celkové rozmery vozidla: dĺžka | max. 4650 mm |  |
| Celkové rozmery vozidla: výška | max. 1900 mm |  |
| Celkové rozmery vozidla: šírka | max. 2200 mm |  |
| Minimálny objem skrine | min. 1,5 m³ |  |
| Minimálne zaťaženie batožinového priestoru | min. 400 kg |  |
| Minimálna prevádzková hmotnosť podľa smernice 97/27/ES | min. 1500 kg |  |
| Objem palivovej nádrže | min. 45 l |  |
| Palivo | NM / Benzín / CNG |  |
| Prevodovka AT / manuálna | AT / manuálna |  |
| Výbava vozidla musí zodpovedať platným právnym predpisom EU / SR v deň dodania pre premávku na pozemných komunikáciách | Áno |  |
| **Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa na výbavu vozidla** | | |
| Čelný airbag vodiča a spolujazdca | Áno |  |
| Diaľkové ovládanie zamykania | Áno |  |
| Imobilizér a alarm | Áno |  |
| Tempomat | Áno |  |
| Palubný počítač | Áno |  |
| Rádio s bluetooth | Áno |  |
| Klimatizácia mechanická / automatická | Áno |  |
| Ovládanie okien - elektrické 2x predné | Áno |  |
| Elektricky nastaviteľné spätné zrkadlá | Áno |  |
| Povinná výbava | Áno |  |
| Osvetlenie ložného priestoru | Áno |  |
| Sezónne prezutie: leto + zima - komplety zabezpečí dodávateľ | Áno |  |
| Bez demontážna sada na opravu pneumatík umožňujúca dojazd / štandardná rezerva | Áno |  |
| Interiérové gumené koberce | Áno |  |
| Náhradný kľúč od vozidla | Áno |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **OBCHODNÉ OZNAČENIE / NÁZOV,**  **ZNAČKA NÁKLADNÉHO VOZIDLA Č. 4:** | *Doplní uchádzač* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TECHNICKÉ VLASTNOSTI** | **Požiadavka**  **verejného obstarávateľa** | **VYPLNÍ UCHÁDZAČ (uvedú sa presné parametre vozidla; pri položke, kde je uvedené „áno“, uvedie sa „áno“, ak danú požiadavku ponúkané vozidlo spĺňa)** |
| Počet dverí | 3 - 5 dverový |  |
| Dodacia doba (mesiac): max. | 12 mesiacov |  |
| Karoséria | 5 miestna |  |
| Vozidlo nové / použité max. 12 mesiacov | Áno |  |
| Maximálny nájazd km pri použitom vozidle do 12 mesiacov maximálne 10 000 km | max. 10 000 km |  |
| Vozidlo musí spĺňať požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných vyhlášok o premávke vozidiel v cestnej premávke na pozemných komunikáciách | Áno |  |
| Motor | min. 70 KW |  |
| Zdvihový objem | min. 1300 cm3 |  |
| Emisie - Vozidlo musí spĺňať požiadavky emisnej normy platnej v čase dodania vozidla, minimálne EURO VI | min. EURO 6 |  |
| Celkové rozmery vozidla: dĺžka | max. 4650 mm |  |
| Celkové rozmery vozidla: výška | max. 1900 mm |  |
| Celkové rozmery vozidla: šírka | max. 2200 mm |  |
| Minimálny objem skrine | min. 1,5 m³ |  |
| Minimálne zaťaženie batožinového priestoru | min. 400 kg |  |
| Minimálna prevádzková hmotnosť podľa smernice 97/27/ES | min. 1500 kg |  |
| Objem palivovej nádrže | min. 45 l |  |
| Palivo | NM / Benzín / CNG |  |
| Prevodovka AT / manuálna | AT / manuálna |  |
| Výbava vozidla musí zodpovedať platným právnym predpisom EÚ / SR v deň dodania pre premávku na pozemných komunikáciách | Áno |  |
| **Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa na výbavu vozidla** | | |
| Čelný airbag vodiča a spolujazdca | Áno |  |
| Diaľkové ovládanie zamykania | Áno |  |
| Imobilizér a alarm | Áno |  |
| Tempomat | Áno |  |
| Palubný počítač | Áno |  |
| Rádio s bluetooth | Áno |  |
| Klimatizácia mechanická / automatická | Áno |  |
| Ovládanie okien - elektrické 2x predné | Áno |  |
| Elektricky nastaviteľné spätné zrkadlá | Áno |  |
| Povinná výbava | Áno |  |
| Osvetlenie ložného priestoru | Áno |  |
| Sezónne prezutie: leto + zima - komplety zabezpečí dodávateľ | Áno |  |
| Bez demontážna sada na opravu pneumatík umožňujúca dojazd / štandardná rezerva | Áno |  |
| Interiérové gumené koberce | Áno |  |
| Náhradný kľúč od vozidla | Áno |  |

V .................................. dňa .........................

...........................................................................

Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača

podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky