Príloha č. 1 výzvy:
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY


1. [bookmark: _Hlk514160408]Predmetom zákazky je dodanie 17 kusov multifunkčných zariadení podľa technickej špecifikácie uvedenej v bode 3. tejto prílohy, vrátane poskytnutia služby ALL IN za obdobie 48 mesiacov od dodania a prevzatia posledného multifunkčného zariadenia. Dodanie multifunkčných zariadení zahŕňa dopravu do miesta dodania predmetu zákazky, uvedenie multifunkčného zariadenia do prevádzky, odskúšanie funkčnosti na mieste a zaškolenie obsluhy.
1.1 Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača dodať multifunkčné zariadenia  nové, nerepasované (zabalené v originálnom balení od výrobcu), v prvotriednej kvalite, 
v bezchybnom vyhotovení a vyrobené v roku dodania.
1.2 Parametre požadovaných multifunkčných zariadení uvedené v  bode 3. Technická špecifikácia predmetu zákazky tejto prílohy sú považované za minimálne, pokiaľ nie je uvedené inak.
1.3 Dodanie tovaru špecifikovaného v tejto prílohe bude v lehote do 50 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy a poskytovanie služby ALL IN počas obdobia 48 mesiacov od posledného prevzatia multifunkčného zariadenia verejným obstarávateľom.
1.4 Odovzdanie a prevzatie predmetu zákazky spolu s vykonaním inštalácie a zaškolenia obsluhy sa bude realizovať formou preberacieho a odovzdávacieho protokolu podpísaného poverenými zástupcami verejného obstarávateľa a uchádzača. Uchádzač je povinný dodať tovar tvoriaci predmet zákazky spolu s dokladmi, ktoré sú potrebné na jeho prevzatie a užívanie, najmä záručné listy, návod na používanie v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku.
1.5 Úspešný uchádzač zabezpečí po dobu 48 mesiacov od dodania a prevzatia posledného multifunkčného zariadenia plnú prevádzkovú schopnosť multifunkčných zariadení, tzv. služba ALL IN, ktorá zahŕňa:
· dodávky spotrebného materiálu – tonerov a papiera minimýlne 80 g/m² (parametre papiera musia spĺňať požiadavky výrobcu zariadenia). Miestom dodania spotrebného materiálu sú miesta plnenia uvedené v bode 4.1 výzvy.,
· pravidelnú údržbu a servis multifunkčných zariadení (pravidelné servisné prehliadky minimálne raz za tri mesiace),
· opravy chýb a porúch, ktoré vzniknú opotrebovaním dielov, prípadne výrobnou chybou dielu,
· výmeny náhradných dielov s deklarovanou životnosťou,
· prácu a dopravu technika,
· reakčnú dobu (fyzický nástup technika na odstránenie nahlásenej poruchu predmetného multifunkčného zariadenia),
· likvidáciu opotrebovaných spotrebných materiálov a chybných náhradných dielov,
· zabezpečenie presunov multifunkčných systémov v rámci miest plnenia podľa požiadaviek verejného obstarávateľa vrátane dopravných nákladov.
1.6     V rámci služby ALL IN za účelom zabezpečenia plnej prevádzkovej schopnosti uvedených prístrojov je definovaný časový rozvrh zásahu technika nasledovne:
· pri nahlásení poruchy do 12.00 h pracovného dňa – nástup technika do 4 hodín,
· pri nahlásení poruchy od 12.00 h do 16.00 h v pracovných dňoch – nástup technika do 9.00 h nasledujúceho pracovného dňa,
· v prípade nefunkčnosti multifunkčného zariadenia poskytnutie primeraného náhradného zariadenia do troch pracovných dní od nahlásenia poruchy,
· dodávky spotrebného materiálu:
· toner maximálne do 24 h od nahlásenia potreby výmeny;
· papier maximálne do 48 h od nahlásenia potreby dodávky.



2. Druh, množstvo predmetu zákazky a cenové obmedzenie 
	
Názov multifunkčného zariadnenia
	
Požadované množstvo v kusoch

	Typ I: Multifunkčné digitálne zariadenie – samostatne stojace na kolieskach – farebná tlač do veľkosti papiera A3 (kopírovanie, sieťová tlačiareň, sieťový skener)
Maximálna jednotková cena 7000 EUR s DPH
	13

	Typ II: Multifunkčné digitálne zariadenie – stolové – farebná tlač  (kopírovanie, sieťová tlačiareň,   sieťový skener ) 
Maximálna jednotková cena 1000,00 EUR s DPH
	2

	Typ III: Multifunkčné digitálne zariadenie – stolové – čiernobiela tlač (kopírovanie, sieťová tlačiareň, sieťový skener) 
Maximálna jednotková cena 800,00 EUR s DPH
	2



3. Technická špecifikácia predmetu zákazky
[bookmark: MF1]3.1	Typ I: Multifunkčné digitálne zariadenie – samostatne stojace na kolieskach – farebná tlač do veľkosti papiera A3 (kopírovanie, sieťová tlačiareň, sieťový skener) – v počte 13 ks kusov.
	Parameter
	Hodnota

	Technológia tlače
	Farebná, laser 

	Prevedenie
	Zariadenie samostatne stojace na kolieskach

	Podávač dokumentov
	Obojstranný podávač originálov na minimálne 100 listov 80 g/m²

	Zásobníky papiera vstupné 
	4x univerzálne pre A4, A3 (na minimálne 2000 listov 80 g/m²), 
1x univerzálny ručný pre A5, A4, A3 (na minimálne 100 listov pri 80g/m2) a obálky

	Výstupná kapacita papiera samotného zariadenia (bez finišera)
	1x na minimálne 500 listov 80 g/m²

	Výstupné spracovanie

	Minimálne parametre: externý finišer s dvoma priečinkami, zošívanie na minimálne 50 listov v rohoch a  pozdĺžne, triedenie odsadením, dierovanie na 4 diery, celková kapacita minimálne 2000 listov 80 g/m²

	Veľkosť papiera
	do A3

	Pamäť
	Minimálne 4 GB RAM + 250 GB HDD

	Podporovaná gramáž papiera
	Minimálne v rozsahu (65 – 280) g/m²

	Rýchlosť tlače
	Čiernobiela aj farebne minimálne: 35 strán/minútu vo formáte A4, 17 strán/minútu vo formáte A3

	Špecifikácia
	Automatická obojstranná tlač a kopírovanie

	Doba zahriatia z úsporného režimu
	Do 25 sekúnd 

	Rýchlosť vytlačenia prvej strany
	Farebná tlač maximálne do 8 sekúnd a čiernobiela tlač maximálne do 5 sekúnd

	Nastavenie počtu kópií
	Minimálne v rozsahu 1 – 999 so spätným odpočítavaním

	Zoom
	Minimálne v rozsahu (25 – 400) %, možnosť po 1 %

	Rozlíšenie
	Pri kopírovaní minimálne (600 x 600) dpi, pri tlači minimálne (1200 x 1200) dpi

	Funkcionalita USB
	Priama tlač z USB, sken na USB

	Skenovanie
	Obojstranné farebné skenovanie, rozlíšenie minimálne (600 x 600) dpi, rýchlosť minimálne 70 farebných skenov/minútu jednostranne cez podávač dokumentov pri rozlíšení (300 x 300) dpi, formáty minimálne PDF, JPG, TIFF, sieťové skenovanie

	Rozhranie
	Minimálne USB 2.0, LAN – Ethernet 10/100/1000 baseT, sieťový DHCP klient, WLAN – 802.11 b/g/n, podpora WiFi 6

	Manažment a monitoring
	Podpora monitorovania a ovládania zariadenia pomocou protokolu SNMPv3. Zabezpečenie vzdialenej správy prostredníctvom protokolu HTTPS. Podpora Embedded terminálu SW YSoft SafeQ6.  

	Minimlna kompatibilita s OS
	Windows 10 (32 bitov a 64 bitov)

	Tlačové jazyky
	Minimálne: PCL6, PostScript3, priama tlač PDF

	Display
	Ovládací dotykový displej 

	ID kódy

	Podpora tlače pomocou ID kódov, (zabudovaná, alebo realizovaná externe pripojiteľným modulom čítačky ID kariet, v prípade externého modulu tento nie je súčasťou dodávky)

	Kapacita tonerov
	(C,M,Y,K) na minimálne 20 000 strán pre každú farbu

	Súprava spotrebných materiálov
	Kompletná súprava originálnych a plnohodnotných spotrebných materiálov podľa špecifikácie výrobcu zariadenia (tonery, valce, ...)

	Ostatné
	Doprava, inštalácia, zaškolenie obsluhy a zaškolenie technikov IT ohľadne používateľských nastavení v cene zariadenia, nové 
a nerepasované zariadenia 


Maximálna cena do 7000 EUR s DPH / kus 

Miesto a počet kusov dodania multifunkčného zariadenia Typ I: 
· [bookmark: _Hlk103154321][bookmark: _Hlk103153489]Národná banka Slovenska, ústredie, I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava; 12 kusov
· [bookmark: _Hlk103154493]Národná banka Slovenska, pracovisko, Vazovova 2, 811 07 Bratislava; 1 kus 

[bookmark: MF2]3. 2   Typ II: Multifunkčné digitálne zariadenie – stolové – farebná tlač  (kopírovanie, sieťová tlačiareň,   sieťový skener ) v  počte 2 kusy.
	Parameter
	Hodnota

	Technológia tlače
	Farebná, laser 

	Obojstranný podávač originálov
	Na minimálne 35 listov 80 g/m²

	Vstupné zásobníky
	Kazeta na minimálne 200 listov/A4, ručný podávač na minimálne 50 listov/A4 80 g/m²

	Výstupná kapacita papiera 
	Minimálne 150 listov 80 g/m² 

	Špecifikácia
	Obojstranná tlač a kopírovanie, duplexná jednotka

	Veľkosť papiera
	Do A4

	Podporovaná veľkosť papiera
	A4, A5, A6 a obálky

	Pamäť
	Minimálne 256 MB 

	Rozmery v mm
	Maximálne (Š x V x H): 540 x 540 x 540

	Podporovaná gramáž papiera 
	Minimálne v rozsahu (65 – 160) g/ m² 

	Rýchlosť tlače a kopírovania
	Minimálne 20 strán / minúta 

	Doba zahriatia z úsporného režimu
	Do 30 sekúnd 

	Rýchlosť vytlačenia prvej strany
	Maximálne do 14 sekúnd 

	Nastavenie počtu kópii
	Minimálne v rozsahu 1 – 99 

	Zoom
	Minimálne v rozsahu (25 – 400) %, krokovanie po 1%

	Minimálne rozlíšenie
	Kopírovania (600 x 600) dpi, tlače (1200 x 1200) dpi 

	Skenovanie

	Obojstranné farebné skenovanie minimálne do (600 x 600) dpi, formáty minimálne PDF, JPG, TIFF, sieťové skenovanie

	Rýchlosť skenovania
	Minimálne 10 čiernobielych prípadne farebných strán / minúta

	Rozhranie 
	Minimálne: USB 2.0, LAN – Ethernet 10/100 baseT, sieťový DHCP klient

	Manažment a monitoring
	Podpora monitorovania a ovládania zariadenia pomocou protokolu SNMPv3. Zabezpečenie vzdialenej správy prostredníctvom protokolu HTTPS. Podpora Embedded terminálu SW YSoft SafeQ6. 

	Minimálna kompatibilita s OS
	Windows 10 (32 bitov a 64 bitov) 

	Tlačové jazyky
	Minimálne PCL6, PostScript3 

	Kapacita tonerov
	Na minimálne 5000 strán pri 5 % pokrytí formátu A4

	Súprava spotrebných materiálov
	Kompletná súprava originálnych a plnohodnotných spotrebných materiálov podľa špecifikácie výrobcu zariadenia (tonery, valce, ...)

	Ostatné
	Doprava, inštalácia, zaškolenie obsluhy a zaškolenie technikov IT ohľadne používateľských nastavení v cene zariadenia, nové 
a nerepasované  zariadenia


Maximálna cena do 1000 EUR s DPH / kus 
[bookmark: _Hlk100126279]
Miesto a počet kusov dodania multifunkčného zariadenia Typ II: 
· [bookmark: _Hlk99011193]Národná banka Slovenska, pracovisko, Vazovova 2, 811 07 Bratislava; 1 kus
· Národná banka Slovenska, VÚZ Bystrina, Nový Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry; 1 kus

[bookmark: MF5]3.3     Typ III: Multifunkčné digitálne zariadenie – stolové – čiernobiela tlač (kopírovanie, sieťová tlačiareň, sieťový skener ) – v počte 2 kusy.

	Parameter
	Hodnota

	Technológia tlače
	Čiernobiela, laser 

	Obojstranný podávač originálov
	Na minimálne 50 listov 80 g/m²

	Vstupné zásobníky
	Kazeta na minimálne 200 listov/A4, ručný podávač na minimálne 50 listov/A4 80 g/m²

	Výstupná kapacita papiera 
	Na minimálne 100 listov 80 g/m²

	Špecifikácia
	Obojstranná tlač a kopírovanie, duplexná jednotka

	Veľkosť papiera
	Do A4

	Podporovaná veľkosť papiera
	A4, A5, A6 a obálky

	Pamäť
	Minimálne128 MB

	Rozmery v mm
	Maximálne (Š x V x H): 540 x 540 x 540

	Podporovaná gramáž papiera 
	Minimálne v rozsahu 65 – 160 g/m²

	Rýchlosť tlače a kopírovania
	Minimálne 25 strán/min 

	Doba zahriatia z úsporného režimu
	Do 35 sekúnd

	Rýchlosť vytlačenia prvej strany
	Maximálne do 10 sekúnd

	Nastavenie počtu kópii
	Minimálne v rozsahu 1 – 99

	Zoom
	Minimálne v rozsahu (25 – 400) %, krokovanie po 1%

	Minimálne rozlíšenie
	Kopírovania (600 x 600) dpi, tlače (1200 x 1200) dpi 

	Skenovanie
	Obojstranné farebné skenovanie min. do (600 x 600) dpi, formáty minimálne PDF, JPG, TIFF, sieťové skenovanie

	Rýchlosť skenovania
	Minimálne 10 čiernobielych prípadne farebných strán / minúta

	Rozhranie 
	Minimálne: USB 2.0, LAN – Ethernet 10/100 baseT, sieťový DHCP klient

	Manažment a monitoring
	Podpora monitorovania a ovládania zariadenia pomocou protokolu SNMPv3. Zabezpečenie vzdialenej správy prostredníctvom protokolu HTTPS. Podpora Embedded terminálu SW YSoft SafeQ6.  

	Minimálna kompatibilita s OS
	Windows 10 (32 bitov a 64 bitov)

	Tlačové jazyky
	minimálne PCL6, PostScript3 

	Kapacita tonera
	Na minimálne 5000 strán pri 5 % pokrytí formátu A4

	Súprava spotrebných materiálov
	Kompletná súprava originálnych a plnohodnotných spotrebných materiálov podľa špecifikácie výrobcu zariadenia (toner, valec, ...)

	Ostatné
	Doprava, inštalácia, zaškolenie obsluhy a zaškolenie technikov IT ohľadne používateľských nastavení v cene zariadenia, nové 
a nerepasované  zariadenia


Maximálna cena do 800 EUR s DPH / kus 

Miesto a počet kusov dodania multifunkčného zariadenia Typ III: 
· Národná banka Slovenska, expozitúra, ul. Slovenskej jednoty č.14, 041 01 Košice; 2 kusy

POZNÁMKA: Parametre sú uvedené nasledovne pre všetky kopírovacie zariadenia:
· list = xerografický papier pri hmotnosti 80 g/m²
· kapacita tonerov = životnosť pri 5 % pokrytí dokumentu A4
· [bookmark: _Hlk32389233]list papiera formátu A3 = 2x list papiera formátu A4



