	ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

	Názov obstarávateľa:
	DAKNA Námestovo, družstvo

	IČO: 
	36 005 762

	Predmet zákazky (stroj): 
	Chladiaca nádrž s priamym chladením na mlieko s objemom 10 000L

	Množstvo:
	1 ks

	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	SPĹŇA: ÁNO/NIE



	Chladiaca nádrž na mlieko s objemom min. 10 000l
	/vyplní uchádzač/

	Vonkajší priemer chladiacej nádrže: min. 1740mm max. 1795mm
	

	Dĺžka chladiacej nádrže: min. 5300mm max. 5600 mm
	

	Maximálna výška s otvoreným vekom: min. 2622mm max. 2630mm
	

	Výkonová trieda 2 nádoje 
	

	Typ chladiacej nádrže: s priamym chladením
	

	Oddelené chladiace agregáty od chladiacej nádrže počet: max. 2 ks 
	

	Výkon chladiacích agregátov max. 2 x 13 HP 
	

	Elektrické napájanie: 400V trojfázové napätie 50Hz
	

	Nastaviteľné nožičky na vyváženie chladiacej nádrže min. 4ks max. 6 ks
	

	Nerezový dvojplášť
	

	Elektrické ovládanie
	

	Digitálny ukazovateľ teploty
	

	Digitálny ukazovateľ objemu mlieka 
	

	Automatický umývací systém s dávkovacími čerpadlami
	

	Vypúšťací ventil min. DN 50
	

	Program odloženia chladenia 
	

	Ovládací panel priamo na chladiacej nádrži 
	

	S montážou aj dopravou 
	


Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.
	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Oprávnený zástupca uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	
	Hodnota:

	Cena v eur bez DPH
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis oprávnenej osoby

