Príloha č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky
	Obstarávateľ:
	Bezovec – Poľnohospodárske družstvo

	IČO :
	00223603

	Sídlo:
	Stará Lehota, 916 35 Modrová

	Názov / predmet zákazky:
	Mulčovacie rameno s príslušenstvom



	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

	Obchodné meno uchádzača:
	

	Sídlo uchádzača:
	

	IČO uchádzača:
	

	Telefón a e-mail uchádzača:
	




	Položka:
	Mulčovacie rameno s príslušenstvom

	Množstvo:
	1 kus

	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača, 
či ponúkaný stroj spĺňa: 
ÁNO / NIE

	Nesené prevedenie
	

	Pracovný záber – max. 1000 mm
	

	Počet kladív  - min. 24 ks
	

	Priemer rotora vrátane kladív min. 420 mm
	

	Hmotnosť jedného kladiva max. 0,45 kg
	

	Priemer zadného nastaviteľného valca max. 120 mm
	

	Horizontálny dosah ramena min. 4800 mm
	

	Vertikálny dosah ramena min. 4900 mm
	

	Hmotnosť max. 840 kg
	

	Obojsmerná rotácia rotora
	

	Vlastné čerpadlo poháňané kardanom
	

	Chladič oleja
	

	Elektrohydraulické ovládanie pomocou Joistiku z kabíny
	

	Príslušenstvo

	Prídavné zariadenie s pílovými kotúčmi kompatibilné s ramenom
	

	Prídavná orezávacia lišta s dĺžkou max. 1500 mm kompatibilné s ramenom
	

	Osvetlenie
	




Cenová ponuka:
Predmet zákazky: Mulčovacie rameno s príslušenstvom – 1 ks
	Položka:
	Cena v EUR bez DPH:

	Mulčovacie rameno s príslušenstvom
	



Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.
Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO - NIE 
Dátum vyhotovenia ponuky: 


-----------------------------------------------------
           podpis štatutárneho zástupcu

