|  |  |
| --- | --- |
| Názov zákazky: | ***„Náves“*** |
| ***Prijímateľ:*** | **Žilík Ján, 980 1 Belín č.78****IČO:31 097 847** |

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:** |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:***  |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH:******Áno/Nie (uveďte)*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Značka, názov a typové označenie ponúkaného zariadenia** (vyplní uchádzač) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadované položky/parametre** | **Požadovaná hodnota Min.** | **Požadovaná hodnota Max.** | **Uveďte****Spĺňa/Nespĺňa**(Zároveň uchádzač uvedie svoje ponúkané parametre) |
| Užitočná hmotnosť | 17 t | 19 t |  |
| Dľžka ložnej plochy | 6 m | 7 m |  |
| Výška bočnice | 1,5 m | 3 m |  |
| Dvojkruhový vzduchový systém | áno |  |  |
| Usporiadanie náprav-tandem | áno |  |  |
| Prepravná rýchlosť | 35 km/h  |  |  |
| Pneumatiky | 560/60-R22,5 |  |  |
| Plachta | áno |  |  |
| Jedna riadená náprava | áno |  |  |
| Vyklápanie dozadu a do jednej strany | áno |  |  |
| Hydraulicky odpružené oje | áno |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |