Opis predmetu zákazky

Ide o opravu LC Žuhračka v k.ú Nová Dedina

Oprava LC začína pri železničnom priecestí. Ide o opravu 4 úsekov v zmysle výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto súťaže.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |  |  |  |  |
|  |  |  |   |  |  |  |  |
|  | Usek  |  | Dĺžka | výtlky | asf.spoj. | Frez60 mm | AC 11 h=80 |
|  | do km  | do km  | m | m2 | 1,5 kg/m2 | m2 | m2 |
| 1. | 0,00 | 0,90 | 90,00 |  | 172,80 | 288,00 | 288,00 |
| 2. | 0,90 | 0,14 | 50,00 |  | 96,00 | 160,00 | 160,00 |
|  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3. | 0,30 | 0,35 | 50,00 |  | 96,00 | 160,00 | 160,00 |
|  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4. | 1,22 | 1,37 | 150,00 |  | 288,00 | 480,00 | 480,00 |
| spolu |  |  | 340,00 |  | 652,80 | 1088,00 | 1088,00 |