|  |
| --- |
|  **Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky / Kúpnej zmluvy** |
| **CENOVÁ PONUKA** |
| Obchodné meno uchádzača:  |
| Sídlo uchádzača: |
| IČO uchádzača: |
| Kontaktné údaje uchádzača: |
|  |
| Názov obstarávateľa: MUDr. Hruška Miroslav, výroba mlynských výrobkov, 03601 Martin |
| Sídlo obstarávateľa: Na Bystričku 818/34  |
| IČO obstarávateľa: 31083641  |

Stroj pre povrchové odieranie zrna s aspiračným kanálom – 2 ks

|  |
| --- |
| **Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................****Typové označenie: ..........................................................................................................................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej****skutočnosť** |
| Produkt pšenica a raž | áno | Vyberte položku. |
| Výkon zariadenia – minimálne (t/hod.) | 0 – 8 |  |
| Rotor a plášť s vymeniteľnými dielmi s výstupkami zo špeciálnej proti-odernej oceli s Ø 2mm | áno  | Vyberte položku. |
| Výkon aspiračného kanála v rozsahu – minimálne (t/hod.) | 0 – 8 |  |
| Zariadenie vhodné do zóny ATEX 22  | áno | Vyberte položku. |
| Aspiračný kanál s dvojitou stenou | áno | Vyberte položku. |
| Podávač s excentrickým pohonom | áno | Vyberte položku. |
| Pripojenie na centrálnu aspiráciu | áno | Vyberte položku. |
| Výpadový kôš | áno | Vyberte položku. |
| Priemer rotora 300 mm | áno | Vyberte položku. |
| Činná dĺžka rotora – minimálne (mm) | 600 |  |
| Motor s výkonom – maximálne (kW) | 5,5 |  |
| Vpád s priemerom (mm) | 120 – 125 |  |
| Výpad s priemerom (mm) | 120 – 125 |  |
| Pohon cez klinové remene  | áno | Vyberte položku. |
| Kryt klinových remeňov  | áno | Vyberte položku. |
| Odsávanie prepadu  | áno | Vyberte položku. |
| Trubka prepadu  | áno | Vyberte položku. |
| Aspiračná trubka s priemerom 120 mm | áno | Vyberte položku. |
| Napínacie zariadenie pre väčšie odieranie | áno | Vyberte položku. |
| Prestaviteľné závažie  | áno | Vyberte položku. |
| Hmotnosť zariadenia – maximálne (kg) | 470 |  |
| Rozmery zariadenia – maximálne ŠxHxV (mm) | 1215x620x1510 |  |
| **Cena za 1ks v EUR bez DPH** |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20 %** |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača