**technická špecifikácia predmetu zákazky/ponuky**

|  |  |
| --- | --- |
| Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní | **Mesto Kráľovský Chlmec** |
| Názov zákazky | **Technika pre projekt – Výstavba zberného dvora v meste Kráľovský Chlmec** |
| časť predmetu zákazky: | **1.časť – traktor s príslušenstvom** |
| Obchodné meno alebo názov uchádzača |  |
| Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača |  |
| IČO: |  |
| DIČ/IČ DPH: |  |

**Názov: Traktor**

**Počet (množstvo): 1 ks**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technický parameter** | **Merná jednotka** | **Požiadavky verejného obstarávateľa** | **Ponuka uchádzača – návrh uviesť presný údaj**  **Vyplniť** |
| Počet valcov | kus | min. 4 |  |
| Objem motora | ccm | min. 4 156 |  |
| Výkon motora | kW/HP | min. 70/96 |  |
| Max. krútiaci moment | Nm | min. 429 |  |
| Počet prevodových stupňov | Počet | min. 24/24 |  |
| Otáčky vývodového hriadeľa | ot/min | min. 540/1000 |  |
| Pracovná hmotnosť: | kg | min. 4 550 |  |
| Dodávka hlavného čerpadla | l/min | min. 50 |  |
| **Funkčné, výkonnostné vlastnosti a charakteristiky** | **Požiadavky verejného obstarávateľa** | | **Ponuka uchádzača – návrh**  **uviesť áno/nie resp. presný údaj**  **Vyplniť** |
| **Hodnota/charakteristika** | |
| Traktor | nový nepoužitý | |  |
| Emisie | min. STAGE IIIB | |  |
| Prevodovka | min. 4 stupňová reverzačná, min. 2 redukčná skupina | |  |
| Typ prevodovky | elektrohydraulická (Power Shutle) | |  |
| Ovládanie hydrauliky | mechanicky | |  |
| Vybavenie kabíny traktora | | | |
| Sedadlo vodiča | mechanicky odpružené | |  |
| Sedadlo spolujazdca | požaduje sa | |  |
| Klimatizácia | požaduje sa | |  |
| Volant | nastaviteľný | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodný značka typ, číselné označenie tovaru** | Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť !!! |
| **Výrobca – obchodný názov (krajina pôvodu)** | Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť !!! |

**Názov: Čelný nakladač k traktoru**

**Počet (množstvo): 1 ks**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technický parameter** | **Merná jednotka** | **Požiadavky verejného obstarávateľa** | **Ponuka uchádzača – návrh uviesť presný údaj**  **Vyplniť** |
| Kapacita zdvihu hore | kg | min. 1 920,00 |  |
| Nakladacia výška v oku nakladača | mm | min. 3 790,00 |  |
| Nakladacia výška na hrane lopaty | mm | min. 3 490,00 |  |
| Maximálna trhacia sila | kg | min. 3 360,00 |  |
| **Funkčné, výkonnostné vlastnosti a charakteristiky** | **Požiadavky verejného obstarávateľa** | | **Ponuka uchádzača návrh**  **uviesť áno/nie**  **Vyplniť** |
| **Hodnota/charakteristika** | |
| Čelný nakladač | nový nepoužitý | |  |
| Oporné odstavné nohy | požaduje sa | |  |
| Paraelogram | vypínateľný | |  |
| Pripojenie hydrauliky | pomocou rýchlospojky | |  |
| Lopata multifunkčná s pracovnou šírkou lopaty 2 m | požaduje sa | |  |
| Paletizačná vidla | požaduje sa | |  |
| Kompatabilný s traktorom | požaduje sa | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodný značka typ, číselné označenie tovaru** | Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť !!! |
| **Výrobca – obchodný názov (krajina pôvodu)** | Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť !!! |

**Názov: Ramenový nosič kontajnerov**

**Počet (množstvo): 1 ks**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technický parameter** | **Merná jednotka** | **Požiadavky verejného obstarávateľa** | **Ponuka uchádzača – návrh uviesť presný údaj**  **Vyplniť** |
| Podvozok – základné rozmery dĺžka | mm | min. 5 720,00 |  |
| Podvozok – základné rozmery šírka | mm | min. 2 480,00 |  |
| Podúrovňové nakladanie | mm | min. 800,00 |  |
| Užitočná povolená hmotnosť | kg | min. 10 250,00 |  |
| Celková maximálna hmotnosť | kg | min. 14 000,00 |  |
| Maximálna rýchlosť | km/hod. | max. 40 |  |
| Nadstavba – kapacita zdvihu | kg | min. 10 000 kg |  |
| Nadstavba -pracovný tlak | bar | min. 180 |  |
| **Funkčné, výkonnostné vlastnosti a charakteristiky** | **Požiadavky verejného obstarávateľa** | | **Ponuka uchádzača – návrh**  **uviesť áno/nie**  **Vyplniť** |
| **Hodnota/charakteristika** | |
| Ramenový nosič kontajnerov | nový nepoužitý | |  |
| Brzdový systém | dvojokruhový | |  |
| Nosič pre kontajnery vaňového typu | 4 až 12 m3 | |  |
| Pohon nosiča od hydraulického okruhu traktora | ovládanie z traktora | |  |
| Plošina nosiča v prednej časti vybavená ochranným štítom | požaduje sa | |  |
| Zadný výstražný trojuholník označujúci pomalé vozidlo | požaduje sa | |  |
| Kompatibilný s traktorom | požaduje sa | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodný značka typ, číselné označenie tovaru** | Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť !!! |
| **Výrobca – obchodný názov (krajina pôvodu)** | Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť !!! |

**Názov: Jednonápravový náves s trojstranným vyklápaním**

**Počet (množstvo): 1 ks**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technický parameter** | **Merná jednotka** | **Požiadavky verejného obstarávateľa** | **Ponuka uchádzača – návrh uviesť presný údaj**  **Vyplniť** |
| Nosnosť | kg | min. 4 500,00 |  |
| Pohotovostná hmotnosť | kg | min. 2 000,00 |  |
| Ložná plocha | m2 | min. 8,80 |  |
| Ložný objem | m3 | min. 9,00 |  |
| Maximálna rýchlosť | km/hod. | max. 25 |  |
| Počet náprav | počet | 1 |  |
| **Funkčné, výkonnostné vlastnosti a charakteristiky** | **Požiadavky verejného obstarávateľa** | | **Ponuka uchádzača – návrh**  **uviesť áno/nie**  **Vyplniť** |
| **Hodnota/charakteristika** | |
| Náves | nový nepoužitý | |  |
| Podvozok | 1 nápravový neodružený | |  |
| Brzdy | 1 okruhový systém – dvojhadicový | |  |
| Oporná noha | výškovo nastaviteľná | |  |
| Kompatibilný s traktorom | požaduje sa | |  |
| Trojstranné vyklápanie | požaduje sa | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodný značka typ, číselné označenie tovaru** | Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť !!! |
| **Výrobca – obchodný názov (krajina pôvodu)** | Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť !!! |

**Názov: Štiepkovač drevnej hmoty**

**Počet (množstvo): 1 ks**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technický parameter** | **Merná jednotka** | **Požiadavky verejného obstarávateľa** | **Ponuka uchádzača – návrh uviesť presný údaj**  **Vyplniť** |
| Priemer vkladaného materiálu | cm | min. 15 |  |
| Hmotnosť rezacieho disku | kg | min. 106 |  |
| Rotor – počet nožov | ks | min. 4 |  |
| Výkon štiepkovača | m3/hod. | min. 10 |  |
| Počet rezacích nožov | ks | min. 4 |  |
| **Funkčné, výkonnostné vlastnosti a charakteristiky** | **Požiadavky verejného obstarávateľa** | | **Ponuka uchádzača – návrh**  **uviesť áno/nie**  **Vyplniť** |
| **Hodnota/charakteristika** | |
| Kompatibilný s traktorom | požaduje sa | |  |
| Zavesenie za traktor | požaduje sa | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodný značka typ, číselné označenie tovaru** | Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť !!! |
| **Výrobca – obchodný názov (krajina pôvodu)** | Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť !!! |

v............................, dňa .........................

.............................................

Meno, priezvisko, titl, funkcia a podpis oprávnenej osoby za uchádzača