**Polokošeľa – podrobný opis predmetu zákazky**

* 1. **Popis vzhľadu výrobku**

Svetlomodrá polokošela unisex strihu s krátkymi rukávmi. Golier v tmavomodrej farbe. V prednom kraji sa pozapína rozopína pomocou 3 gombíkov. Na ľavom prednom diele je našitý suchý zips LOOP v tvare kruhu s priemerom cca 6 cm. Vo vzdialenosti cca 1 cm pod týmto suchým zipsom je našitý suchý zips LOOP šírky cca 3 cm a dĺžky cca 7 cm. Na pravom prednom diele je našitý suchý zips LOOP šírky cca 3 cm a dĺžky cca 9 cm zarovno s horným krajom suchého zipsu veľkosti cca 3 x 7 cm na opačnom polpredku. Na zadnom diele je umiestnený reflexný nápis MESTSKÁ POLÍCIA vo vzdialenosti cca 10 cm od goliera. Značenie reflexným kockovaným pruhom šírky 5 cm po obvode podľa nákresu.

* 1. **Nákres**



* 1. **Veľkostný sortiment**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Veľkosť** | **XS** | **S** | **M** | **L** | **XL** | **XXL** | **XXXL** |
| Dĺžka | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Obvod hrudníka 1/2 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| Dĺžka rukáva  | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |

* 1. **Špecifikácia materiálov**
		1. Špecifikácia základného materiálu

Materiál je 100% mikropolyester COOLDRY, v gramáži 130 -135 g/m2 . Kvalita materiálu musí zabezpečiť vysoký komfort pre používateľa, pri zabezpečení výbornej odvádzateľnosti potu a rýchleho schnutia.

* + 1. Reflexný materiál

Reflexný materiál musí spĺňať požiadavky v súlade EN ISO 20471.

Reflexný materiál (pásy) má šírku 5 cm, farba pri dennom svetle strieborná, pri odraze biela.

Reflexný materiál (v ploche) je použitý na nápis Mestská Polícia, farba pri dennom svetle strieborná, pri odraze biela.