Príloha č.1

 **TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Názov zákazky: **Vlečka za UKT** -Náves za traktor

|  |
| --- |
| **Náves za traktor - technické parametre** |
| 1. | Dĺžka | max 600cm |
| 2. | Šírka | max 250cm |
| 3. | Užitočná hmotnosť | min 5000kg |
| 4. | Náprava | pevná brzdená |
| 5. | Brzda | pneumatická |

**Ďalšie požiadavky :**

Doprava tovaru, montáž, prezentáciu a zaškolenie obsluhy.

Vranov nad Topľou, 9.6.2022

Vypracoval : Ing. Ondrej Bilec

 Tel: 0918 335 964 Ing. Jaroslav Uchaľ

 poverený riadením OZ Vihorlat