|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **Maliarske potreby** | | | | **TT** | **KE** | **TN** | **PO** | **ZA** | **BB** | **OVK** | **Predpokladaný počet** | **cena za ks bez DPH** | **sadzba DPH** | **cena za ks s DPH** | **cena spolu bez DPH** | **sadzba DPH** | **cena spolu s DPH** |
| Brúsny list pre vibračné brúsky, zrnitosť 40 | ks | • Brúsny list  • Rozmer – 9,3 x 23 cm • Zrnitosť – 40 |  | **50** |  | **0** |  |  | **50** | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Brúsny list pre vibračné brúsky, zrnitosť 60 | ks | • Brúsny list  • Rozmer – 9,3 x 23 cm • Zrnitosť – 60 |  | **50** |  | **0** |  |  | **50** | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Brúsny list pre vibračné brúsky, zrnitosť 80 | ks | • Brúsny list  • Rozmer – 9,3 x 23 cm • Zrnitosť – 80 |  | **50** |  | **0** |  |  | **50** | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Brúsny list pre vibračné brúsky, zrnitosť 100 | ks | • Brúsny list  • Rozmer – 9,3 x 23 cm • Zrnitosť – 100 |  | **50** |  | **0** |  |  | **50** | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Brúsny list pre vibračné brúsky, zrnitosť 120 | ks | • Brúsny list  • Rozmer – 9,3 x 23 cm • Zrnitosť – 120 |  | **50** |  | **0** |  |  | **50** | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Brúsny list pre vibračné brúsky, zrnitosť 180 | ks | • Brúsny list  • Rozmer – 9,3 x 23 cm • Zrnitosť – 180 |  | **50** |  | **0** |  |  | **50** | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Brúsny papier, zrnitosť 40 | ks | • Brúsny papier  • Rozmer – 23 x 28 cm • Zrnitosť – 40 |  | **50** |  | **100** | **50** |  | **100** | 300 |  |  |  |  |  |  |
| Brúsny papier, zrnitosť 60 | ks | • Brúsny papier  • Rozmer – 23 x 28 cm • Zrnitosť – 60 |  | **50** |  | **0** | **50** |  | **100** | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Brúsny papier, zrnitosť 80 | ks | • Brúsny papier  • Rozmer – 23 x 28 cm • Zrnitosť – 80 |  | **50** |  | **50** | **50** |  | **100** | 250 |  |  |  |  |  |  |
| Brúsny papier, zrnitosť 100 | ks | • Brúsny papier  • Rozmer – 23 x 28 cm • Zrnitosť – 100 |  | **50** |  | **50** | **50** |  | **300** | 450 |  |  |  |  |  |  |
| Brúsny pás antistatický, zrnitosť 60 | ks | • Brúsny pás antistatický  • Šírka – 11,5 cm  • Dĺžka – 50 m • Zrnitosť – 60 |  | **0** |  | **0** |  |  | **10** | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Brúsny pás antistatický, zrnitosť 80 | ks | • Brúsny pás antistatický  • Šírka – 11,5 cm  • Dĺžka – 50 m • Zrnitosť – 80 |  | **0** |  | **0** |  |  | **10** | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Brúsny pás antistatický, zrnitosť 100 | ks | • Brúsny pás antistatický  • Šírka – 11,5 cm  • Dĺžka – 50 m • Zrnitosť – 100 |  | **0** |  | **0** |  |  | **10** | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Cement | ks | • Cement • Druh cementu – 32,5 R • Farba – tmavo sivá objem: min. 25 kg |  | **40** | **5** | **0** | **10** |  | **100** | 155 |  |  |  |  |  |  |
| Dekoračná farba | l | • Dekoračná farba v spreji na kov, drevo, sklo, kameň, betón a niektoré plasty • Farba – rôzne, podľa ponuky objem: min. 0,4 l | **20** | **0** |  | **0** |  |  | **20** | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Držiak valca, 10 cm | ks | • Držiak valca • Veľkosť – 10 cm | **10** | **0** | **3** | **0** | **10** |  | **10** | 33 |  |  |  |  |  |  |
| Držiak valca, 25 cm | ks | • Držiak valca • Veľkosť – 25 cm |  | **0** | **3** | **0** | **10** |  | **10** | 23 |  |  |  |  |  |  |
| Farba akrylátová | l | • Akrylátová farba na steny a stropy v interiéri, oteruvzdorná • Farba – biela  objem: min. 1 l |  | **0** |  | **0** | **0** |  | **10** | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Farba asfaltohliníková | kg | • Asfaltohliníková reflexo-izolačná náterová hmota• Určená na povrchovú úpravu striech, dreva, betónu a podobne• Náter účinne odráža svetelné tepelné lúče• Farba – Ral 9110 (strieborná)objem: min. 1 kg |  | **5** |  | **20** | **0** |  | **20** | 45 |  |  |  |  |  |  |
| Farba asfaltohliníková reflexná izolačná, Ral 9110 | kg | • Asfaltohliníková reflexná izolačná farba na povrchy, kde je potrebné odrážanie slnečných lúčov • Farba – Ral 9110 (strieborná) objem: min. 1 kg |  | **0** |  | **0** | **0** |  | **50** | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Farba fasádna, biela | l | • Šetrná akrylátová fasádna farba, vyrobená na základe vodnej disperzie polymérnych spojív • Farba – biela objem: min. 1 l |  | **0** |  | **0** | **0** |  | **50** | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Farba maliarska interiérová | kg | • Interiérová maliarska farba  • Farba – biela  objem: min. 1 kg | **500** | **200** | **80** | **0** | **750** | **200** | **100** | 1830 |  |  |  |  |  |  |
| Farba na betón, , Ral 1038 | l | • Farba na betón • Farba – Ral 1038 (sivá) objem: min. 1 l |  | **10** |  | **15** |  | **50** |  | 75 |  |  |  |  |  |  |
| Farba na kov a drevo, Ral 7005 | l | • Špeciálna samozákladová náterová hmota, vrchná a základná farba na kov a drevo • Farba – Ral 7005 (šedá) objem: min. 1 l |  | **0** |  | **20** | **0** |  | **20** | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Farba na povrchovú úpravu ciest a iných asfaltových plôch, biela | kg | • Farba na povrchovú úpravu ciest a iných asfaltových plôch, betónu, omietok a vláknocementu • Farba – biela objem: min. 1kg |  | **0** |  | **10** | **10** |  | **30** | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Farba na vrchný náter radiátorov | kg | • Špeciálna syntetická lesklá farba na vrchný náter radiátorov v interiéri • Rýchloschnúca • Farba – biela objem: min. 1kg |  | **0** |  | **30** | **25** |  | **50** | 105 |  |  |  |  |  |  |
| Farba protiplesňová interiérová | kg | • Protiplesňová interiérová farba • Farba – biela  objem: min. 1kg |  | **0** |  | **80** | **10** | **20** | **50** | 160 |  |  |  |  |  |  |
| Farba rýchloschnúca disperzná | kg | • Rýchloschnúca disperzná farba s vysokou krycou schopnosťou • Farba – matná biela objem: min. 1kg |  | **0** |  | **0** |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Farba samozákladová antikorózna, Ral 9006 | l | • Špeciálna samozákladová antikorózna, alkyduretánová vrchná i základná farba v jednom • Farba – Ral 9006 (strieborná) objem: min. 1 l |  | **0** |  | **0** | **0** |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Farba tabuľová | kg | • Tabuľová farba na povrchovú úpravu tabúľ, sololitových dosiek, dreva, v interiéri a exteriéri • Farba – matná čierna • Náter je oteruvzdorný, odolný voči vode, má zlepšenú umývateľnosť objem: min. 1 l |  | **0** |  | **0** | **0** |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Farba tekutá tónovacia | kg | • Tekutá tónovacia farba • Farba – rôzne, podľa ponuky objem: min. 1kg |  | **0** | **10** | **0** | **0** |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Farba umývateľná a oteruvzdorná, 1 kg | kg | • Umývateľná a oteruvzdorná farba • Farba – biela  objem: min. 1kg |  | **0** |  | **50** | **50** | **100** |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Farba vnútorná proti plesni, 1 l | l | • Vnútorná farba proti plesni• Farba – biela objem: min. 1 l |  | **0** |  | **0** | **0** | **100** | **50** | 150 |  |  |  |  |  |  |
| Farba základná syntetická, Ral 0100 | kg | • Základná syntetická farba • Farba – Ral 0100 (biela) objem: min. 1 kg |  | **0** |  | **20** | **0** |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Farba základná syntetická, Ral 0840 | kg | • Základná syntetická farba • Farba – Ral 0840 (červenohnedá) objem: min. 1 kg |  | **0** |  | **20** | **50** |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |
| Fermež ľanová | kg | • Fermež na základné napúšťanie dreva, objem: min. 1 kg |  | **0** |  | **0** | **20** |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Flexibilná škárovacia hmota | kg | • Flexibilná škárovacia hmota • Odolnosť proti vzniku trhlín a poškriabaniu • Zvýšená odolnosť proti plesniam • Vysoká stálosť farieb • Vhodná do interiéru aj exteriéru • Farba – sivá objem: min. 1 kg |  | **0** | **5** | **0** | **0** |  | **50** | 55 |  |  |  |  |  |  |
| Fólia mikroténová, 4 x 5 m | ks | • Zakrývacia mikroténová fólia • Rozmer – 4 x 5 m | **150** | **0** | **10** | **30** | **200** | **50** | **250** | 690 |  |  |  |  |  |  |
| Fólia mikroténová, 4 x 12,5 m | ks | • Zakrývacia mikroténová fólia • Rozmer – 4 x 12,5 m |  | **0** |  | **30** | **50** | **50** | **250** | 380 |  |  |  |  |  |  |
| Hubka brúsna | ks | • Hubka brúsna  • Rozmer – 10 x 70 x 2,5 cm • Zrnitosť – podľa ponuky |  | **0** |  | **0** | **20** |  | **50** | 70 |  |  |  |  |  |  |
| Kefa drôtená | ks | • Drôtená kefa 5-radová  • Pomosadzovaný oceľový drôt  • Drevená rúčka |  | **0** |  | **10** | **25** | **50** | **50** | 135 |  |  |  |  |  |  |
| Ľadové kvety v spreji | l | • Vysoko odolná syntetická biela farba s efektom zamrznutého skla, objem: min. 100 ml |  | **0** |  | **0** | **0** |  | **50** | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Lak lodný | l | • Zmes alkyduretánovej živice a rozpúšťadiel s prídavkom aditív • Transparentná povrchová úprava dreva v interiéroch a exteriéroch • Zvyšuje odolnosť dreva voči vode a vlhkosti  objem: min. 750 ml |  | **0** |  | **0** | **0** | **10** | **50** | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Lak podlahový na parkety | l | • Podlahový lak na parkety, objem: min. 1 l |  | **0** |  | **0** | **10** |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Lazúra syntetická ochranná na drevo, Ral 0631 | l | • Syntetická ochranná lazúra na drevo • Farba – Ral 0631 (dub) objem: min. 1 l |  | **0** |  | **10** | **20** |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Lepiaca zmes | kg | • Lepiaca zmes pre lepenie bežných keramických obkladov a dlažieb, objem: min. 1 kg |  | **0** |  | **0** | **0** |  | **50** | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Lepidlo disperzné na drevo | kg | • Disperzné lepidlo na drevo • Vodovzdorné  objem: min. 1 kg |  | **0** |  | **20** | **10** | **10** | **50** | 90 |  |  |  |  |  |  |
| Lepidlo disperzné na tapety | kg | • Disperzné lepidlo na tapety , objem: min. 1 kg |  | **0** |  | **0** | **0** |  | **50** | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Lepidlo interiérové na drevo | kg | • Interiérové lepidlo na drevo, objem: min. 1 kg |  | **0** |  | **0** | **0** | **5** | **20** | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Lepidlo na podlahy | kg | • Lepidlo na podlahy, objem: min. 1 kg |  | **0** |  | **0** | **5** | **20** |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Lepidlo sekundové | ks | • Univerzálne sekundové lepidlo | **20** | **0** |  | **0** | **50** |  | **40** | 110 |  |  |  |  |  |  |
| Lepidlo univerzálne | ks | • Univerzálne lepidlo • Na lepenie dreva, skla, kovu, plastu, keramiky, umelého a prírodného kameňa, betónu, sadrokartónu, kobercov | **5** | **0** |  | **0** | **0** |  | **40** | 45 |  |  |  |  |  |  |
| Lepidlo univerzálne | l | • Univerzálne lepidlo, objem: min. 1 l |  | **0** |  | **0** | **10** |  | **40** | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Liehové moridlo | l | • Moridlo na farbenie dreva • Farba – rôzne, podľa ponuky objem: min. 0,5 l |  | **0** |  | **10** | **0** |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Lyžica na murovanie | ks | • Moridlo na farbenie dreva • Farba – rôzne, podľa ponuky |  | **0** |  | **0** | **10** |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Miešadlo kruh | ks | • Kruhové miešadlo na farbu  • Rozmer – 10 x 60 cm |  | **0** |  | **0** | **10** |  | **10** | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Montážna pena, nízkoexpanzná | ks | • Montážna pena, nízkoexpanzná • Bez rozpínacích tlakov • Vysoká odolnosť proti plesniam • Vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom • Tepelná odolnosť – -40 / +90 ° C (po vytvrdnutí) • Aplikačná teplota – +5 / +35 ° C • Objem – min. 750 ml | **10** | **10** |  | **70** | **50** |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |
| Mriežka stieracia | ks | • Stieracia mriežka na valec • Rozmer – 26 x 28 cm |  | **30** | **5** | **0** | **20** |  | **10** | 65 |  |  |  |  |  |  |
| Odhrdzovací prípravok | ks | • Odhrdzovací prípravok na odstránenie hrdze z kovových častí strojov, trubiek a plechov |  | **10** |  | **0** | **0** |  | **30** | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Odstraňovač starých náterov | l | • Odstraňovač starých náterov  • Určený na odstraňovanie starých náterov a odlakovávanie predmetov • Vhodný na kov, keramiku, skla, polyetylén, drevo a podobne • objem - min. 400 ml spray |  | **10** |  | **0** | **0** |  | **30** | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Omietka štuková | kg | • Hotová namiešaná štuková omietka na finálne úpravy stien a múrov, objem: min. 1 kg |  | **0** |  | **100** | **50** |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| Omietka štuková | kg | • Vápenno cementová ručná omietka pre vnútorné a vonkajšie použitie • Farba – biela objem. Min. 1 kg |  | **0** |  | **0** | **50** |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Páska lepiaca kobercová | m | • Obojstranná lepiaca páska na koberce • Dĺžka – 5 m • Šírka – 5 cm balenie min. 5 m | **30** | **50** | **10** | **10** | **100** | **30** | **50** | 280 |  |  |  |  |  |  |
| Páska maliarska | m | • Maliarska páska • Dĺžka – 50 m • Šírka – 4,8 cm balenie min. 50 m |  | **50** | **10** | **30** | **500** |  | **50** | 640 |  |  |  |  |  |  |
| Penetrácia hĺbková | l | • Hĺbková penetrácia jemná, priedušná, po zaschnutí transparentná disperzia, objem: min. 1 l |  | **0** |  | **100** | **50** | **30** | **50** | 230 |  |  |  |  |  |  |
| Penetrácia hĺbková | l | • Hĺbková penetrácia na spevnenie savých podkladov ako omietka, sadrokartón, betón, objem: min. 1 l |  | **0** |  | **0** | **0** |  | **50** | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Penetrácia univerzálna | l | • Univerzálna penetrácia, objem: min. 1 l | **150** | **50** |  | **0** | **50** |  | **50** | 300 |  |  |  |  |  |  |
| Penetračný náter | l | • Penetračný náter na báze vodnej disperzie styrenakrylátového kopolyméru, objem min. 1 l |  | **0** |  | **0** | **0** |  | **50** | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Penový valec, 10 cm | ks | • Valec na maľovanie • Veľkosť – 10 cm |  | **0** |  | **30** | **10** |  | **25** | 65 |  |  |  |  |  |  |
| Penový valec s držiakom, 10 cm | ks | • Valec na maľovanie s držiakom valca • Veľkosť – 10 cm |  | **0** | **5** | **0** | **10** |  | **25** | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Pištoľ aplikačná | ks | • Pištoľ na aplikáciu všetkých druhov montážnych PU lepidiel, akrylových tmelov, silikónov, MS polymérov v kaťušiach | **5** | **0** | **3** | **5** | **10** |  | **25** | 48 |  |  |  |  |  |  |
| Rebrík drevený dvojitý, 5-stupienkový | ks | • Drevený rebrík dvojitý  • Pevná drevená konštrukcia s masívnym kovaním • Počet stupienkov – 2 x 5 • Minimálna výška – 1,6 m  • Opatrený bezpečnostnými retiazkami proti roztvoreniu • Nosnosť – minimálne 150 kg |  | **0** |  | **0** | **0** |  | **10** | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Rebrík drevený dvojitý, 8-stupienkový | ks | • Drevený rebrík dvojitý  • Pevná drevená konštrukcia s masívnym kovaním • Počet stupienkov – 2 x 8 • Minimálna výška – 2,6 m • Opatrený bezpečnostnými retiazkami proti roztvoreniu • Nosnosť – minimálne 150 kg |  | **0** |  | **0** | **0** |  | **10** | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Rebrík dvojdielny univerzálny | ks | • Dvojdielny univerzálny rebrík • Počet priečok – 2 x 11 • Maximálna výsuvná dĺžka – 5,13 m • Možno použiť ako výsuvný rebrík alebo ako štafle • Nosnosť – minimálne 150 kg |  | **0** |  | **5** | **0** |  | **10** | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Rebrík dvojstranný hliníkový, 4-stupňový | ks | • Dvojstranný hliníkový rebrík • Počet stupňov – 2 x 4 • Vrchné stupne spojené do plošiny • Protisklzové, široké a bezpečné nášľapy • S poistkou proti zloženiu či rozloženiu • Nosnosť – minimálne 150 kg |  | **0** |  | **15** | **0** |  | **10** | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Rebrík dvojstranný hliníkový, 8-stupňový | ks | • Dvojstranný hliníkový rebrík• Počet stupňov – 2 x 8• Vrchné stupne spojené do plošiny• Protisklzové, široké a bezpečné nášľapy• S poistkou proti zloženiu či rozloženiu• Nosnosť – minimálne 150 kg |  | **0** |  | **20** | **0** |  | **10** | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Rebrík hliníkový skladací | ks | • Hliníkový skladací rebrík  • Počet priečok – 4 x 4 • Dĺžka zloženého rebríka – 2,32 m • Maximálna dĺžka rozloženého rebríka – 4,7 m • Nosnosť – minimálne 150 kg |  | **0** |  | **0** | **0** |  | **10** | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Rebrík teleskopický | ks | • Teleskopický výsuvný rebrík pre profesionálne použitie • 12 nastavení / priečok až do výšky 3,8 m • Šírka – 47 cm  • Výška pri zložení – 87 cm |  | **0** |  | **0** | **0** |  | **10** | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Rebrík trojdielny univerzálny, 3x11 | ks | • Trojdielny univerzálny viacúčelový rebrík  • Počet priečok – 3 x 11 • Počet dielov – 3  • Minimálna nosnosť – 150 kg • Šírka profilu – 71 mm • Približná výška rozloženého rebríka (do A tvaru) – 2,6 m • Približná výška rozloženého rebríka (do A tvaru s vysunutím jedného ramena) – 4,3 m • Približná výška rozloženého rebríka ( do zvislého tvaru spojením všetkých troch ramien) – 6,6 m • Približná výška zloženého rebríka – 2,9 m |  | **0** |  | **10** | **0** |  | **10** | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Rebrík výsuvný hliníkový | ks | • Výsuvný hliníkový rebrík • Počet priečok – 2 x 11 • Minimálna výška zloženého rebríka – 3,14 m • Minimálna výška vysunutého rebríka – 5,10 m • Nosnosť – minimálne 150 kg |  | **0** |  | **10** | **0** |  | **10** | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Riedidlo C 6000 | l | • Nitrocelulózové (acetónové) riedidlo C 6000 na riedenie nitrocelulózových náterových látok, objem: min. 1 l | **20** | **0** | **5** | **50** | **100** | **50** | **20** | 245 |  |  |  |  |  |  |
| Riedidlo S 6006 | l | • Riedidlo S 6006 na riedenie syntetických a olejových náterových látok, objem: min. 1 l | **20** | **0** | **10** | **50** | **50** | **80** | **20** | 230 |  |  |  |  |  |  |
| Sadra modelárska | kg | • Univerzálna sadra pre kúrenárske, vodoinštalačné, elektroinštalačné, stavebné a modelárske práce • Farba – biela objem: min. 1 kg | **10** | **0** | **5** | **30** | **50** |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |
| Sadra štukatérska | kg | • Univerzálna sadra pre vodoinštalačné, kúrenárske, elektroinštalačné a stavebné práce • Farba – sivá objem: min. 1 kg |  | **0** |  | **0** | **50** |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Silikón transparentný | ks | • Transparentný univerzálny silikón na utesnenie škár v stavebných konštrukciách objem: min. 280 ml | **5** | **60** | **10** | **30** | **100** |  | **50** | 255 |  |  |  |  |  |  |
| Skladacie schodíky, 2-stupienkové, jednostranné, s plošinou | ks | • Schodíky jednostranné, skladacie • Počet stupienkov – 2 • Nosnosť – minimálne 150 kg |  | **0** |  | **0** | **0** | **10** | **20** | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Skladacie schodíky, 4-stupienkové, jednostranné, s plošinou | ks | • Schodíky jednostranné, skladacie • Počet stupienkov – 4 • Nosnosť – minimálne 150 kg |  | **0** | **2** | **20** | **0** | **15** | **20** | 57 |  |  |  |  |  |  |
| Skladacie schodíky, 5-stupienkové, jednostranné, s plošinou | ks | • Schodíky jednostranné, skladacie • Počet stupienkov – 5 • Nosnosť – minimálne 150 kg |  | **0** | **2** | **20** | **10** | **15** | **20** | 67 |  |  |  |  |  |  |
| Skladacie schodíky, 7-stupienkové, jednostranné, s plošinou | ks | • Schodíky jednostranné, skladacie • Počet stupienkov – 7 • Nosnosť – minimálne 150 kg |  | **0** | **2** | **10** | **0** | **15** | **20** | 47 |  |  |  |  |  |  |
| Stierka sadrová, 1 kg | kg | • Univerzálna jemná hladená ušľachtilá sadrová omietka s vysokou belosťou • Farba – biela  objem: min. 1 kg |  | **0** | **5** | **0** | **20** |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Stierková omietka, 1 kg |  | • Vnútorná stierková omietka plastickej konzistencie, hladká • Farba – biela objem: min. 1 kg |  | **0** |  | **60** | **20** |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |
| Špachtľa oceľová, šírka 4 cm | ks | • Špachtľa oceľová • Veľkosť – 4 cm |  | **0** |  | **10** | **50** | **10** | **20** | 90 |  |  |  |  |  |  |
| Špachtľa oceľová, šírka 6 cm | ks | • Špachtľa oceľová • Veľkosť – 6 cm |  | **0** |  | **0** | **0** | **10** | **20** | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Špachtľa oceľová, šírka 10 cm | ks | • Špachtľa oceľová • Veľkosť – 10 cm |  | **0** |  | **0** | **10** | **10** | **20** | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Štetec plochý, šírka 20 mm | ks | • Štetec maliarsky plochý • Šírka – 20 mm | **10** | **0** |  | **20** | **20** | **50** | **20** | 120 |  |  |  |  |  |  |
| Štetec plochý, šírka 50 mm | ks | • Štetec maliarsky plochý • Šírka – 50 mm | **30** | **50** | **10** | **50** | **30** | **50** | **40** | 260 |  |  |  |  |  |  |
| Štetec plochý, šírka 100 mm | ks | • Štetec maliarsky plochý • Šírka – 100 mm | **10** | **50** | **10** | **50** | **10** | **30** | **20** | 180 |  |  |  |  |  |  |
| Štetec zárohový, šírka 2 palce | ks | • Štetec zárohový• Šírka – 2 palce | **15** | **0** | **10** | **30** | **20** |  | **10** | 85 |  |  |  |  |  |  |
| Štetec zárohový, šírka 2,5 palca | ks | • Štetec zárohový • Šírka – 2,5 palca | **15** | **0** |  | **0** | **0** |  | **10** | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Štetec zárohový, šírka 3 palce | ks | • Štetec zárohový • Šírka – 3 palce |  | **20** |  | **0** | **20** |  | **10** | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Technický benzín | l | • Benzín technický • Odmasťovač určený na odmasťovanie najmä kovových povrchov a umývanie znečistených kovových predmetov  objem: min. 1 l | **10** | **0** | **10** | **0** | **20** | **10** | **30** | 80 |  |  |  |  |  |  |
| Technický lieh | l | • Lieh technický denaturovaný, objem: min. 1 l |  | **0** | **10** | **0** | **50** |  | **20** | 80 |  |  |  |  |  |  |
| Technický petrolej | l | • Technický petrolej na svietenie, kúrenie a ako odmasťovací prostriedok na technické účely, objem: min. 1 l |  | **0** |  | **0** | **0** |  | **10** | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Tmel na drevo | kg | • Disperzná vyrovnávacia hmota na opravy povrchových chýb a poškodení • Farba – rôzne, podľa ponuky objem: min. 750 g |  | **10** |  | **0** | **0** |  | **10** | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Tmel silikónový | ks | • Neutrálny univerzálny silikónový profi tmel objem: min. 280 ml |  | **10** |  | **0** | **30** |  | **10** | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Tmel sklenársky | kg | • Univerzálny olejový tmel na utesňovanie tabuľových skiel do drevených i kovových rámov, objem: min. 1 kg |  | **5** |  | **0** | **2** |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Tyč teleskopická, 2 m | ks | • Teleskopická kovová tyč na maľovanie • Dĺžka – 2 m | **10** | **0** |  | **0** | **5** |  | **10** | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Tyč teleskopická, 3 m | ks | • Teleskopická kovová tyč na maľovanie • Dĺžka – 3 m |  | **0** |  | **10** | **5** | **20** | **10** | 45 |  |  |  |  |  |  |
| Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, Ral 1000 | l | • Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, v interiéroch aj exteriéroch • Farba – Ral 1000 (biela) objem:– min. 0,6 l |  | **0** |  | **0** | **10** |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, Ral 1100 | l | • Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, v interiéroch aj exteriéroch • Farba – Ral 1100 (stredne šedá) objem: min. 0,6 l |  | **0** | **4** | **30** | **10** |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |
| Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, Ral 1999 | l | • Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, v interiéroch aj exteriéroch • Farba – Ral 1999 (čierna) objem: min. 0,6 l |  | **0** | **4** | **30** | **10** |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |
| Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, Ral 2430 | l | • Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, v interiéroch aj exteriéroch • Farba – Ral 2430 (hnedá čokoládová) objem: min. 0,6 l |  | **0** |  | **30** | **0** |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, Ral 2880 | l | • Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, v interiéroch aj exteriéroch • Farba – Ral 2880 (hnedá gaštanová) objem: min. 0,6 l |  | **0** |  | **0** | **30** |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, Ral 4550 | l | • Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, v interiéroch aj exteriéroch • Farba – Ral 4550 (modrá) objem: min. 0,6 l |  | **0** |  | **30** | **20** |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, Ral 5300 | l | • Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, v interiéroch aj exteriéroch • Farba – Ral 5300 (zelená) objem: min. 0,6 l |  | **0** | **4** | **30** | **20** |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |
| Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, Ral 6003 | l | • Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, v interiéroch aj exteriéroch • Farba – Ral 6003 (slonová kosť) objem: min. 0,6 l |  | **0** |  | **0** | **10** |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, Ral 6200 | l | • Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, v interiéroch aj exteriéroch • Farba – Ral 6200 (žltá svetlá) objem: min. 0,6 l |  | **0** | **4** | **30** | **20** |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |
| Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, Ral 8140 | l | • Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, v interiéroch aj exteriéroch• Farba – Ral 8140 (červená svetlá)objem: min. 0,6 l |  | **0** |  | **30** | **20** |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, Ral 0110 | l | • Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, v interiéroch aj exteriéroch • Farba – Ral 0110 (šedá) objem: min. 4 l |  | **0** |  | **0** | **10** |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, Ral 1100 | l | • Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, v interiéroch aj exteriéroch • Farba – Ral 1100 (stredne šedá) objem: min. 4 l |  | **0** |  | **0** | **5** |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, Ral 2320 | l | • Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, v interiéroch aj exteriéroch • Farba – Ral 2320 (kávovo hnedá) objem: min. 4 l |  | **0** |  | **0** | **5** |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Valec fasádny, 27 cm | ks | • Fasádny valec • Veľkosť – 27 cm |  | **0** |  | **0** | **0** |  | **10** | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Valec maliarsky, 10 cm | ks | • Valec na maľovanie  • Veľkosť – 10 cm | **20** | **0** |  | **0** | **20** |  | **10** | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Valec na maľovanie, 18 cm | ks | • Valec na maľovanie  • Veľkosť – 18 cm |  | **0** |  | **0** | **0** |  | **10** | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Valec na maľovanie, 25 cm | ks | • Valec na maľovanie interiéru • Veľkosť – 25 cm | **30** | **0** | **5** | **50** | **20** |  | **10** | 115 |  |  |  |  |  |  |
| Valec na maľovanie s držiakom valca, 25 cm | ks | • Valec na maľovanie + držiak valca • Veľkosť – 25 cm | **10** | **0** | **5** | **50** | **30** |  | **10** | 105 |  |  |  |  |  |  |
| Vanička na farbu | ks | • PVC nádoba na farbu pre valce do 10 cm • Rozmer – 15 x 32 cm, povolené rozpätie +/- 10 % | **10** | **0** | **5** | **0** | **20** |  | **10** | 45 |  |  |  |  |  |  |
| Vedro murárske | ks | • Vedro murárske • Materiál – Polyetylén • Objem – min. 10 l |  | **0** | **4** | **0** | **20** | **5** | **10** | 39 |  |  |  |  |  |  |
| Základná syntetická antikorózna farba, Ral 0100 | l | • Základná syntetická antikorózna farba pod syntetické a iné lesklé nátery • Farba – Ral 0100 (biela) objem: min. 0,6 l |  | **0** |  | **30** | **0** |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Základná syntetická antikorózna farba, Ral 0840 | l | • Základná syntetická antikorózna farba pod syntetické a iné lesklé nátery • Farba – Ral 0100 (biela) • Základná syntetická antikorózna farba pod syntetické a iné lesklé nátery • Farba – Ral 0840 (červenohnedá) objem: min. 0,6 l |  |  |  | **0** | **20** |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Základný syntetický náter, Ral 0199 | l | • Základný syntetický náter pod syntetické, vodou riediteľné a nitrocelulózové náterové hmoty • Na náter kovu (konštrukcie, stroje, ploty), dreva a silikátových podkladov (omietky, betón) • Možné použiť v interiéri aj exteriéri • Farba – Ral 0199 (čierna) objem: min. 0,6 l |  | **0** |  | **0** | **0** |  | **40** | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Zakrývací papier | m | • Šírka: 1 m • Dĺžka 20 m • Balenie: min. 20 m • Materiál 220g + textília |  |  |  | **0** | **20** |  | **100** | 120 |  |  |  |  |  |  |
| Cena spolu: | | | | | | | | | | | **cena za ks bez DPH** | **sadzba DPH** | **cena za ks s DPH** | **cena spolu bez DPH** | **sadzba DPH** | **cena spolu s DPH** |
|  |  |  |  |  |  |

Prosím o dodržiavanie nasledovného: ceny uvádzajte v jednotke 1 m/ 1 ks /1 liter atď, neuvádzajte cenu za balenie, nespájajte produkty a nemente obsah tabuľky.

V ......................, dňa ............................

..............................................................

meno priezvisko a podpis

štatutárneho zástupcu uchádzača