Obstarávateľ: Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Žemberovciach

IČO: 00195413

**Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu**

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

**Názov zákazky: Kontrola a monitorovanie produkcie mlieka a jeho kvality na dennej báze u bahníc prostredníctvom elektronickej identifikácii**

**Opis predmetu zákazky: Identifikácia bahníc v dojárni pri dojení oviec s cieľom posúdenie plemennej a chovnej úžitkovosti stáda , zdravotného stavu vemena bahníc , selekcie stáda a riadenie obratov stáda**

**Spôsob predloženia ponuky:** Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky – typové označenie uveďte pre tie položky, kde je to možné – a predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

**Požadovaná špecifikácia jednotlivých technologických zariadení:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Položka** | **Ks** | **Parametre** |
| **1.** | **Dojenie bahníc s dopravou mlieka do chladiča s automatickým sťahovaním dojacích súprav pri ukončení dojenia bahníc** | **12** | Dojacia jednotka s mliekovodným a podtlakovým potrubím , ventil na uzatváranie podtlaku, sťahovací valec a plnoautomatická riadiaca jednotka zabezpečujúca chod dojacích súprav kompatibilná s existujúcou dojárňou |
| **2.** | **Mliekomer na meranie množstva mlieka** | **12** | Meranie nadojeného mlieka s presnosťou 2 -5 % a meranie teploty mlieka na posúdenie zdravotného stavu vemena a bahníc . |
| **3.** | **Zdroj na zabezpečenie dostatočného podtlaku na funkčnosť dojacích jednotiek** | **1** | Vákuové čerpadlo s elektromotorom – s výkonom min.7,0 kW a 3300lit/min |
| **4.** | **Individuálna identifikácia bahníc na dojacom mieste** | **12** | Čítačky responderov v dojárni na identifikáciu bahníc |
| **5.** | **Elektronická identifikácia oviec pri dojení bahníc a evidencia zvierat pri kontrole počtov mimo dojárne (v ovčíne)  , napr. pri bonitácii zvierat , pri inventarizácii zvierat , riadenej reprodukcii a pod.** | **900** | Respondery na identifikáciu zvierat |
| **6.** | **Individuálna identifikácia bahníc mimo dojacieho miesta** | **4** | Prenosná čítačka responderov |
| **7.** | **Počítačový zdroj s príslušenstvom** | **1** | software na evidenciu zvierat a parametrov aj zo vzdialeného miesta , softvér na zaznamenávanie, spracovanie a analýzu dát z individuálnej kontroly mliekovej úžitkovosti a zdravotného stavu bahníc a kvality mlieka na dennej báze .  Kontrola údajov aj vzdialeným prístupom . |
| **8.** | **Dezinfekcia dojacieho zariadenia** | **1** | Umývací automat s NFC s nádržou na ohrev vody s programom na kontrolu kvality dezinfekcie |
| **9.** | **Servis technológie** |  | 24/7 |
| **10.** | **Cena vrátane montáže a dopravy technológie na PD Žemberovce – farma oviec Selec** |  |  |

Dodávka zahŕňa: dopravu, spustenie do prevádzky, skúšku, zaškolenie (ak je relevantné).