Otázka 1: Z dostupných podkladov je zrejmé , že v časti EPS, HSP nesedia počty prvkov, ani typy prvkov a to vo výkaze výmer a ostatnej projektovej dokumentácii. Prosíme o zaslanie správnych výkazov výmer.

**Odpoveď 1: V prílohe zasielame upravené výkazy výmer a špecifikáciu komponentov EPS a HSP**

Otázka 2: Zároveň sa pýtame, či obstarávateľ trvá na parametroch navrhovaných výplní otvorov a to, súčiniteľ prestupu tepla dverí Ud=0,85 W/m2K a súčiniteľ prestupu tepla okna Uw=0,73 W/m2K? Pýtame sa z toho dôvodu, že uvedené hodnoty pri navrhovanom profile 6 komorový a navrhovanom 3-skle (Ug=0,8) nedosiahnuteľné, pri štandardných výrobkoch dostupných na trhu.

**Odpoveď 2: Nie je potrebné dodržať hodnoty Uw a Ud uvedené v PD.  je však potrebné aby hodnoty spĺňali normu kde Uw musí byť menšie alebo rovné 1,0**  **W/m2K, tak aby sa dali použiť štandardné výrobky na trhu.**