**Tabuľka: „Technické požiadavky a špecifikácia rekonštruovaných výťahov“**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Požiadavka | **Plnenie** | | **Výrobca, typ** |
| **Ano** | **Nie** |
| Výťahy budú využívať jednoduchý synchrónny bezprevodový stroj  (nevyžaduje plnenie prevodovým olejom, minimalizuje ekologické riziko úniku nebezpečných látok do prostredia nemocnice, zvyšuje hygienickú úroveň prostredia nemocnice elimináciou nebezpečných výparov) |  |  |  |
| Výťahy budú využívať ploché polyuretánové pásy ako hlavné nosné prostriedky  (nevyžadujú si mazanie, eliminuje sa ekologické riziko znečistenia prostredia a elimináciou nebezpečných výparov sa zvyšuje hygienická úroveň prostredia budovy nemocnice, zabezpečuje sa nízka hlučnosť a komplexne sa zvyšuje kvalita prostredia nemocnice, zabezpečuje sa dlhá životnosť a úspora nákladov na údržbu) |  |  |  |
| Výťahy budú vybavené zariadením na trvalú elektronickú kontrolu celistvosti nosných prostriedkov, alebo inú elektronickú kontrolu celistvosti nosných prostriedkov  (-zvýšenie bezpečnosti výťahov elimináciou bezpečnostného rizika pretrhnutia nosných prostriedkov  -úspora nákladov na periodické výmeny – mení sa až po skutočne elektronicky zmeranom opotrebení) |  |  |  |
| Výťahy budú využívať frekvenčný menič na riadenie pohonu  (-zvýšenie bezpečnosti výťahov elimináciou bezpečnostného rizika pretrhnutia nosných prostriedkov  -úspora nákladov na periodické výmeny – mení sa až po skutočne elektronicky zmeranom opotrebení) |  |  |  |
| Výťahy musia byť vybavené rekuperáciou  (úspora elektrickej energie, ochrana životného prostredia a ekologická prevádzka) |  |  |  |
| Výťahy musia využívať osvetlenie LED  (úspora elektrickej energie, úspora nákladov na údržbu, ochrana životného prostredia a ekologická prevádzka) |  |  |  |
| Výťahy budú vybavené batériovým dojazdom  (v prípade výpadku elektrického prúdu musí mať výťah schopnosť dôjsť do najbližšej stanice) |  |  |  |
| Výťahy musia byť vyrobené resp. výrobca výťahov musí byť certifikovaný podľa systému riadenia kvality ISO9001, enviromentu ISO14001 a bezpečnosti OHSAS18001  (Zabezpečenie kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce na požadovanej úrovni) |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| (Podpis podľa bodu 12.4 čast*i A. Pokyny pre uchádzačov* súťažných podkladov.) |