**Špecifikácia požadovanej služby**

k zákazke s názvom

**„Rekonštrukcia 2. NP Nemocnica Poprad, a.s. – projektová dokumentácia“**

**Opis predmetu zákazky:**

**Všeobecná časť**

**Nemocnica Poprad, a.s. je zastaraná s nevhodnou infraštruktúrou, čo má negatívny vplyv na**

**efektívnosť procesov, spokojnosť pacienta a šírenie nákaz.** Jej objekty sú na hranici svojej

životnosti, pretože majú viac ako 50 rokov. Nevhodné dispozičné riešenie neumožňuje moderné riadenie, zavádzanie efektívnych procesov ani zvyšovanie digitalizácie.

***Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby***

Územie, kde sa objekt nachádza, je súčasťou intravilánu mesta Poprad, katastrálne územie Poprad,

v areáli Nemocnice Poprad, a.s. Celá stavba sa bude realizovať za prevádzky nemocnice.

*Navrhovaný stav uvažuje s nasledovným rozsahom projektu:*

**Architektúra**

* Stavebno - technické riešenie novej dispozície 2. NP v zmysle odsúhlasenej arch. Štúdie
* Stavebné úpravy na ďalších podlažiach, definované projektom PBS na celý objekt
* Stavebné úpravy na nižších podlažiach, definované projektom ZTI

**Statika**

* Statický posudok na kotvenie stropnej konzoly

**ZTI**

* Výmena rozvodov vody pre 2. NP, výmena stupačiek splaškovej a dažďovej kanalizácie na úrovni riešeného 2. NP
* Výmena stupačiek vody, splaškovej a dažďovej kanalizácie na nižších podlažiach – 1.NP a 1.PP ( celá poliklinická časť)
* Výmena ležatej kanalizácie na 1.PP a prípojok na vonkajší rozvod kanalizácie ( celá poliklinická časť)

**ÚK**

* Nové rozvody ÚK s radiátorovým vykurovaním pre celé 2.NP – odbočenie z pripravenej stupačky riešenej v rámci Očného stacionára

**ELI**

* Kompletná výmena rozvodov elektroinštalácie na podlaží, vrátane rozvádzačov, vrátane dátových rozvodov

**VZTI**

* Nútené vetranie miestností v zmysle normových požiadaviek

**EPS a HSP**

* Nové rozvody EPS a HSP na celé riešené 2.NP

**Medicinálne plyny**

* Rozvody a koncové prvky v miestnostiach definovaných nemocnicou ( napojenie na existujúce rozvody podľa technických možností – odbočenie zo stupačiek pre 3.NP, prípadne iné riešenie rozvodov z 1.NP)
* Požadované miestnosti ( SV = stlačený vzduch, O2 = kyslík):

2.11 ( ERCP) – SV, O2 – vývod do stropnej konzoly

2.13 ( dospávacia miestnosť) – 2 x O2

2.16 ( K1 – kolonoskopia) – SV, O2

2.17 ( čistiaca miestnosť) – SV, O2

2.20 ( gastroskopia) – SV, O2

2.36 ( zákroková miestnosť) – SV, O2

2.39 ( čistiaca miestnosť) – SV, O2

**PBS**

* Riešenie projektu protipožiarnej bezpečnosti celej poliklinickej časti, vrátane riešeného 2.NP

Projektová dokumentácia odovzdanie:

- 6x v tlačená forma

- 2 x v elektronickej forme na CD:

- formát výkresov v PDF, dgn/dwg (úplný nerozložený editovaťeľný výstup), min. stavebná časť v

BIM-e

- formát textov doc,

- formát rozpočtu s výkazom výmer v xls

- 1 x v elektronickej forme na CD:

- formát výkresov v PDF

- s výkazom výmer v xls - CD do súťaže bez cien

Termíny projektovej dokumentácie: do 1 mesiaca od podpísania zmluvy