**Ing. Ján Valko**

Pečenice 69, 935 03 Pečenice

IČO: 50144707; IČ DPH: SK1079757360

Tel: +421 904 233738; E-mail: janvalko1234@gmail.com

**Technická špecifikácia zákazky č. 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Subjekt prekladajúci cenovú ponuku** | |
| **Obchodné meno:** |  |
| **Sídlo:** |  |
| **IČO:** |  |
| **DIČ:** |  |
| **Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH:** |  |
| **IČ DPH:** |  |
| **Štatutár:** |  |
| **Kontaktná osoba:** |  |
| **Tel. č./Mobil:** |  |
| **E-mail:** |  |

**Predmet č. 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | **Dojací robot pre HD** |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:**  **(áno / nie / hodnota)** |
| - Kompaktné vyhotovenie s možnosťou nezávislého umiestnenia v maštali | Vyžaduje sa |  |
| - Koncept dojenia bez nutnosti vytvárania núteného pohybu kráv | Vyžaduje sa |  |
| - Počet dojných stojísk v rámci jednéího robota s jedným robotickým ramenom | Min 2 stojiská |  |
| - Nástup kráv z obidvoch strán dojacieho robota | Vyžaduje sa |  |
| - 2 vstupné, 2 výstupné bránky | Vyžaduje sa |  |
| - Výkonnosť podojenia min. 110 ks kráv 3 krát denne | Vyžaduje sa |  |
| - Prístup k dojnici zo zadu | Vyžaduje sa |  |
| - Dotyková obrazovka umiestnená na dojacom robote | Vyžaduje sa |  |
| - Posuvný predný žľab | Vyžaduje sa |  |
| - Oplach zadnej časti platformy dojacieho stojiska | Vyžaduje sa |  |
| - Aplikácia dezinfekčného prípravku po dojení prostredníctvom robotického ramena. | Vyžaduje sa |  |
| - Počet možných druhov dávkovania jadrových krmív | Min. 1 |  |
| - Alternatíva manuálneho pripájania dojacej jednotky | Vyžaduje sa |  |
| - Inteligentné identifikačné krčné štítky s funkciou monitorovania pohybovej aktivity a zaznamenávania času príjmu krmiva a prežúvania | 75 ks |  |
| - Možnosť odoberania vzoriek mlieka od každej dojnice | Vyžaduje sa |  |
| - Vrátane inštalačného materiálu a montáže | Vyžaduje sa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

**Predmet č. 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | **Chladiaci tank s objemom od 4000 do 5000 litrov** |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:**  **(áno / nie / hodnota)** |
| - Požadovaný objem uskladneného mlieka | Od 4000 do 5000 litrov |  |
| - Možnosť preplnenia chladiaceho tanku 1,5 % | Min. 1,5 % |  |
| - Vnútorný obal a vonkajší plášť vyrobené z nerezovej ocele triedy AAA | Vyžaduje sa |  |
| - Riadiaci automat chladenia a sanitácie s grafickým zobrazovaním aktuálnej teploty mlieka, monitoring cyklu umývania s nastaviteľnými parametrami | Vyžaduje sa |  |
| - Digitálna mierka objemu mlieka. | Vyžaduje sa |  |
| - Oplach výpustného ventilu | Vyžaduje sa |  |
| - Spodný ventil plnenia tanku kompatibilný s dojacím robotom | Vyžaduje sa |  |
| - Vrátane rekuperačnej nádrže na využitie odpadového tepla z chl. Agregátov s objemom | Min.200 litrov |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

**Predmet č. 3**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | **Zásobné silá na doplnkovú kŕmnu zmes** |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:**  **(áno / nie / hodnota)** |
| Silo objem minimálne 25m3 | Vyžaduje sa |  |
| Spodný výpust | Vyžaduje sa |  |
| Dopravné trasy s pohonom súčasťou dodávky | 30 m |  |
|  |  |  |
| Silo objem minimálne 25m3 | Vyžaduje sa |  |
| Dopravná trasa do kŕmneho vozu súčasť dodávky | 5m |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

***Sumarizácia cenovej ponuky***

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby: