**Ing. Ján Valko**

Pečenice 69, 935 03 Pečenice

IČO: 50144707; IČ DPH: SK1079757360

Tel: +421 904 233738; E-mail: janvalko1234@gmail.com

**Technická špecifikácia zákazky č. 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Subjekt prekladajúci cenovú ponuku** | |
| **Obchodné meno:** |  |
| **Sídlo:** |  |
| **IČO:** |  |
| **DIČ:** |  |
| **Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH:** |  |
| **IČ DPH:** |  |
| **Štatutár:** |  |
| **Kontaktná osoba:** |  |
| **Tel. č./Mobil:** |  |
| **E-mail:** |  |

**Predmet č. 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | **Stranové zábrany do ležiskových boxov** |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:**  **(áno / nie / hodnota)** |
| - Požadovaný počet novovytvorených ležiskových boxov 68 ks | Vyžaduje sa |  |
| - Minimálna hrúbka steny kotviaceho stĺpika | Min.2,7 mm |  |
| - Možnosť výškového nastavenia hornej hrany stranovej zábrany celkovým posúvaním vo vertikálnom smere spolu s kohútikovou zábranou, ktorá je súčasťou stranovej zábrany | Vyžaduje sa |  |
| - Povrchová úprava žiarovým zinkovaním | Vyžaduje sa |  |
| - Možnosť horizontálneho posúvania kohútikovej zábrany a tým nastavenie požadovanej diagonálnej vzdialenosti od hrany stelivového prahu | Vyžaduje sa |  |
| - Vrátane inštalačného materiálu a montáže | Vyžaduje sa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

**Predmet č. 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | **Napájacie žľaby** |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:**  **(áno / nie / hodnota)** |
| - Napájací žľab s celkovou dĺžkou 2,0 - 3,0 m | 3ks |  |
| - Ochrana žľabu proti zamŕzaniu, vrátane protimrazovej ochrany prívodného plaváku | Vyžaduje sa |  |
| - Výpustný otvor | Vyžaduje sa |  |
| - Dimenzia prívodného potrubia | Min. ¾“ |  |
| - Napájací žľab s minimálnou celkovou dĺžkou od 1,2 do 1,5 m | 2 ks |  |
| - Ochrana žľabu proti zamŕzaniu, vrátane protimrazovej ochrany prívodného plaváku | Vyžaduje sa |  |
| - Dimenzia prívodného potrubia | Min. ¾“ |  |
| - Výpustný otvor | Vyžaduje sa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

**Predmet č. 3**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | **Zhrňovacie lopaty do hnojných chodieb** |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:**  **(áno / nie / hodnota)** |
| - Systém pre obsluhu 2 hnojných chodieb | Vyžaduje sa |  |
| - Zhrňovacia lopata pre hnojnú chodbu so šírkou 3000 mm | 1 ks |  |
| - Zhrňovacia lopata pre hnojnú chodbu so šírkou 5 530 mm | 1 ks |  |
| - Ťažné nerezové lano alebo reťaz | Lano min. 8 mm  Reťaz min. 13 mm |  |
| - Ovládanie s možnosťou nastavenia automatických cyklov vyhŕňania | Vyžaduje sa |  |
| - Protizamŕzajúci režim pohybu lopaty | Vyžaduje sa |  |
| - Systém zhrňovacích lopát uspôsobený pre chodby s dĺžkou 48 m. | Vyžaduje sa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

**Predmet č. 4**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | **Systém mechanickej ventilácie s riadením výkonu** |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:**  **(áno / nie / hodnota)** |
| - Ventilátor s laminárnym prúdením vzduchu | 4 ks |  |
| - Počet deflektorov pre usmernenie prúdenia vzduchu | Min. 3 ks |  |
| - Množstvo preneseného vzduchu | Min. 40 000 m3/hod |  |
| - Možnosť riadenia činnosti prostredníctvom frekvenčného meniča. | Vyžaduje sa |  |
| - Centrálny frekvenčný menič pre riadenie výkonu ventilácie | 1 ks |  |
| - Riadiaci box s automatickou prevádzkou na základe teploty | Vyžaduje sa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

***Sumarizácia cenovej ponuky***

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby: