**Príloha č. 5: Špecifikácia servera (HW)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka**  | **Počet kusov****pre 1 server** | **Produktové označenie Servera**  | **Technická špecifikácia Servera**  | **Produktové označenie Servera ponuky zhotoviteľa**  | **Technická špecifikácia Servera**  |
| **P4** | **1** | **871940-B21** | HPE Synergy 480 Gen10 Configure-to-order Compute Module  | *<vyplní uchádzač>*  | *<vyplní uchádzač>*  |
| **1** | **P11694-L21** | Intel Xeon-Gold 6234 (3.3GHz/8-core/130W) FIO Processor Kit for HPE Synergy 480/660 Gen10.  | *<vyplní uchádzač>*  | *<vyplní uchádzač>*  |
| **1** | **P11694-B21** | Intel Xeon-Gold 6234 (3.3GHz/8-core/130W) Processor Kit for HPE Synergy 480/660 Gen10  | *<vyplní uchádzač>*  | *<vyplní uchádzač>*  |
| **1** | **P11694-B21  0D1** | Factory Integrated  | *<vyplní uchádzač>*  | *<vyplní uchádzač>*  |
| **16** | **P28225-B21** | HPE Synergy 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit  | *<vyplní uchádzač>*  | *<vyplní uchádzač>*  |
| **16** | **P28225-B21  0D1** | Factory Integrated  | *<vyplní uchádzač>*  | *<vyplní uchádzač>*  |
| **2** | **P18432-B21** | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF SC Multi Vendor SSD  | *<vyplní uchádzač>*  | *<vyplní uchádzač>*  |
| **2** | **P18432-B21  0D1** | Factory Integrated  | *<vyplní uchádzač>*  | *<vyplní uchádzač>*  |
| **1** | **823852-B21** | HPE Smart Array E208i-c SR Gen10 (8 Internal Lanes/No Cache) 12G SAS Modular Controller  | *<vyplní uchádzač>*  | *<vyplní uchádzač>*  |
| **1** | **823852-B21  0D1** | Factory Integrated  | *<vyplní uchádzač>*  | *<vyplní uchádzač>*  |
| **1** | **876449-B21** | HPE Synergy 4820C 10/20/25Gb Converged Network Adapter  | *<vyplní uchádzač>*  | *<vyplní uchádzač>*  |
| **1** | **876449-B21  0D1** | Factory Integrated  | *<vyplní uchádzač>*  | *<vyplní uchádzač>*  |
| **1** | **HA113A1** | HPE Installation SVC  | *<vyplní uchádzač>*  | *<vyplní uchádzač>*  |
| **1** | **HA113A1     5ZZ** | HPE Synergy Node Installation Service  | *<vyplní uchádzač>*  | *<vyplní uchádzač>*  |
| **1** | **HA113A1     5ZZ** | D1 Support Contract pre HPE Synergy 480 Gen10 (24h FIX, do 31.12.2026)  | *<vyplní uchádzač>*  | *<vyplní uchádzač>*  |