**Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia**

**Názov predmetu zákazky:** Termálny monokulárny zobrazovač s možnosťou pripojenia na okuliare na nočné videnie

(ID zákazky 37633)

1. Predmetom zákazky je nákup a dodanie termálneho monokulárneho zobrazovača s možnosťou pripojenia na okuliare na nočné videnie, ktorý umožňuje spojením termálneho zobrazenia a zobrazenia v okuliaroch na nočné videnie v nulovom a reziduálnom zostatkovom viditeľnom svetle detekovať živé a neživé predmety vyžarujúce teplo.

Predmet zákazky je spolufinancovaný z Fondu pre vnútornú bezpečnosť v rámci Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí, pre účely projektu: „Zavedenie aktuálnych nástrojov a metód v boji proti nedovolenému ozbrojovaniu a obchodovaniu so zbraňami“, kód projektu SK 2017 ISF SC5/NC1/A3/P2.

1. **Hlavný kód CPV:**

38636000-2 Špecializované optické prístroje

1. **S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:**

* dodanie tovaru do miesta dodania,
* vyloženie tovaru v mieste dodania.

1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
2. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.
3. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
4. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.
5. Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.
6. **Lehota plnenia je:**

* do 5 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.

Verejný obstarávateľ požaduje dodať tovar v čase od 8.00 do 15.00 hod.

1. **Miestom dodania je:**

* Ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča.

1. **Technická špecifikácia predmetu zákazky s odôvodnením obstarania konkrétnych tovarov:**

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 1 – Termálny monokulárny zobrazovač s možnosťou pripojenia na okuliare na nočné videnie** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **11 ks** |
| **Výrobca:** | |  | **N/A** |
| **Typové označenie:** | |  | **N/A** |
| **Rozmery (d x š x v):** | max. 100 x 70 x 70 mm |  | **N/A** |
| **Váha:** | max. 115 g |  | **N/A** |
| **Vlastnosti:** | montáž na pripojenie na okuliare na nočné videnie | **N/A** |  |
| **Rozlíšenie/detektor:** | min. 640x480 |  | **N/A** |
| **FOV (field of view):** | min. 30° |  | **N/A** |
| **Batéria:** | CR123A alebo ekvivalent | **N/A** |  |
| **Spektrálny rozsah (senzitivita):** | min. 8 - max.14 μm |  | **N/A** |
| **Detekcia objektov (napr. vozidlo) na vzdialenosť:** | min. 700m |  | **N/A** |
| **Detekcia osoby na vzdialenosť:** | min. 300m |  | **N/A** |
| **Optický zoom/zväčšenie:** | 1x | **N/A** |  |
| **Min. záručná lehota:** | 24 mesiacov | **N/A** |  |

*Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.*