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1.- IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
1.1.  STAVBY
Názov stavby : 
Rekonštrukcia lesnej cesty Sklabinská dolina – I. etapa Tále
Stupeň 
: 
projekt stavby
Miesto stavby : 
Sklabiňa, k. ú. Sklabiňa

Okres : 

Martin

Kraj : 


Žilinský

Charakter stavby : 
Rekonštrukia (obnova)
Odvetvie : 

dopravné stavby

Projektant : 

Ing. Ivan Klein

1.2.  INVESTORA
Názov investora :
Urbár, pozemkové spoločenstvo Sklabiňa

2.- ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY
2.1.  VŠEOBECNE
Predložený projekt rieši opravu povrchu a odvodnenia existujúcich lesných ciest v Sklabini. Lesné cesty budú asfaltové a napojené na jestvujúcu sieť lesných ciest. Rozsah PD je stanovený zadávacími podmienkami investora ako projekt stavby.
2.2.  ČLENENIE STAVBY
Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty:
SO-01  ÚSEK 1

SO-02  ÚSEK 2
3.- PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV
Ako podklady pre vypracovanie projektu stavby slúžia nasledovné:
· geodetické zameranie ( výškový systém - Balt p.v., súradnicový systém JSTK )
· katastrálne mapy lokality
· súvisiace STN a predpisy
· TP 170  Navrhovanie vozoviek pozemných komunikácií, 09/2010
· konzultácie a prejednania so zainteresovanými organizáciami

· Zákon NR SR č.124/2006 Z. z.

„O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“

· Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Z. z.

· „Základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení“

· Vyhláška SÚBP č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

· Nariadenie vlády SR č. 391/2006  Z. z.

„O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko“

· Nariadenie vlády SR č. 395/2006  Z. z.

„O minimálnych požiadavkách na poskytovanie osobných ochranných prostriedkov“

· Nariadenie vlády SR č. 396/2006  Z. z.

„O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko“
4.- KAPACITY
SO-01  ÚSEK 1
ÚSEK 1 .............................
 dĺžka 950,00 m

SO-02  ÚSEK2
ÚSEK 2 .............................
 dĺžka 406 m

5.- VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY
Samotné technické riešenie lesných ciest bolo prejednávané s investorom stavby v priebehu spracovania projektu, aj na tvare miesta, pričom všetky pripomienky boli zohľadnené v návrhu riešenia projektu.

Stavba lesných ciest si nevyžaduje súvisiace investície ani preložky inžinierskych sietí.

6.- TERMÍNY ZAHÁJENIA A DOKONČENIA STAVBY
Projekt stavby : 
01.2023
Poznámka: Termíny zahájenia a dokončenia stavby ako aj lehota výstavby budú predmetom zmluvy pri výberovom konaní dodávateľa.
7.- SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A ZÁRUKY
Skúšobná prevádzka bude predmetom zmluvy s dodávateľom stavby po dokončení stavby. Ostatné záruky budú predmetom zmluvy s dodávateľom.
8.- VÝPIS DOTKNUTÝCH POZEMKOV
Stavba lesných ciest bude realizovaná na nasledujúcich pozemkoch:

SO-01  ÚSEK 1
Katastrálne územie: Sklabiňa

Parcela CKN: 768/3, 771 (EKN587), 847 (EKN599)
SO-02  ÚSEK 2
Katastrálne územie: Sklabiňa

Parcela CKN: 847 (EKN599), 794 (EKN599)
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