**Špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Subjekt prekladajúci ponuku** | |
| Obchodné meno: | uveďte obchodné meno |
| Sídlo: | uveďte sídlo |
| IČO: | uveďte IČO |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov predmetu zákazky: Syráreň – sociálne zázemie – vybavenie šatne** | | | | |
|  | | | | |
| **Špecifikácia predmetu zákazky:** Dodávka a montáž interiérového vybavenia pre priestor ženských šatní v rámci stavby Syráreň - sociálne zázemie 2.NP | | | | |
|  | | | | |
| **Syráreň - sociálne zázemie - vybavenie šatne** | | | | |
| **p.č.** | **Parameter/časť položky** | **MJ požadovaného parametra** | **Požiadavky na parametre/opis** | **Parametre ponúkané uchádzačom** |
| **1.** | **Šatníkové skrinky na civilné oblečenie kovové** | **Uchádzač je sem povinný uviesť:**  **výrobcu, typové označenie a značku (resp. obchodný názov) ponúkaného predmetu zákazky** | | |
| 1.1 | počet skriniek 146 ks | - | áno | **áno/nie** |
| 1.2 | rozmery skrinky - výška | mm | min.1700-max.1800 | **uveďte hodnotu** |
| 1.3 | rozmery skrinky - šírka | mm | min.280-max.300 | **uveďte hodnotu** |
| 1.4 | rozmery skrinky - hĺbka | mm | min.550-max.600 | **uveďte hodnotu** |
| 1.5 | bez nožičiek | - | áno | **áno/nie** |
| 1.6 | šikmá strieška | - | áno | **áno/nie** |
| 1.7 | odvetranie /prieduch pod strieškou | - | áno | **áno/nie** |
| 1.8 | zámok cylindrický s dvoma kľúčmi | - | áno | **áno/nie** |
| 1.9 | vybavenie skrinky – horná a dolná polica, vešiak | - | áno | **áno/nie** |
| 1.10 | povrchová úprava – práškovo lakované | - | áno | **áno/nie** |
| **2.** | **Šatníková lavica bez opierok** | **Uchádzač je sem povinný uviesť:**  **výrobcu, typové označenie a značku (resp. obchodný názov) ponúkaného predmetu zákazky** | | |
| 2.1 | zostava lavíc 4 rady po 12 m | - | áno | **áno/nie** |
| 2.2 | výška lavice | mm | min.400-max.420 | **uveďte hodnotu** |
| 2.3 | hĺbka lavice | mm | min.360-max.400 | **uveďte hodnotu** |
| 2.4 | povrchová úprava sedacej časti - plast | - | áno | **áno/nie** |
| 2.5 | vyhotovenie konštrukcie lavíc – kovová  s práškovým lakovaním | - | áno | **áno/nie** |
| 2.6 | polica v lavici na odkladanie obuvi - kovová  s práškovým lakovaním | - | áno | **áno/nie** |
| 2.7 | na lavici na jednej časti zvislá plastová zábrana na oddelenie čistej a špinavej s výškou | mm | min.400-max.420 | **uveďte hodnotu** |
| **3.** | **Boxové skrinky na jedlo kovové** | **Uchádzač je sem povinný uviesť:**  **výrobcu, typové označenie a značku (resp. obchodný názov) ponúkaného predmetu zákazky** | | |
| 3.1 | počet boxov v zostave 1 a 2 spolu | ks | min.115-max.125 | **uveďte hodnotu** |
| 3.2 | rozmery boxu - výška | mm | min.300-max.320 | **uveďte hodnotu** |
| 3.3 | rozmery boxu - šírka | mm | min.280-max.300 | **uveďte hodnotu** |
| 3.4 | rozmery boxu - hĺbka | mm | min.500-max.550 | **uveďte hodnotu** |
| 3.5 | bez nožičiek | - | áno | **áno/nie** |
| 3.6 | šikmá strieška | - | áno | **áno/nie** |
| 3.7 | odvetranie/prieduch pod strieškou | - | áno | **áno/nie** |
| 3.8 | zámok cylindrický s dvoma kľúčmi | - | áno | **áno/nie** |
| 3.9 | povrchová úprava - práškovo lakované | - | áno | **áno/nie** |
| 3.10 | počet boxov v zostave 1 | ks | min.65-max.70 | **uveďte hodnotu** |
| 3.11 | rozmery zostavy 1 – dĺžka | mm | min.4100-max.4200 | **uveďte hodnotu** |
| 3.12 | rozmery zostavy 1 – výška | mm | min.1700-max.1800 | **uveďte hodnotu** |
| 3.13 | rozmery zostavy 1 – hĺbka | mm | min.500-max.550 | **uveďte hodnotu** |
| 3.14 | počet boxov v zostave 2 | ks | min.50-max.55 | **uveďte hodnotu** |
| 3.15 | rozmery zostavy 2 – dĺžka | mm | min.3100-max.3300 | **uveďte hodnotu** |
| 3.16 | rozmery zostavy 2 – výška | mm | min.1700-max.1800 | **uveďte hodnotu** |
| 3.17 | rozmery zostavy 2 – hĺbka | mm | min.500-max.550 | **uveďte hodnotu** |
| **4.** | **Regál do sociálnych častí/odkladanie toaletných potrieb v sprchách** | **Uchádzač je sem povinný uviesť:**  **výrobcu, typové označenie a značku (resp. obchodný názov) ponúkaného predmetu zákazky** | | |
| 4.1 | rozmery regálu - dĺžka 3100 mm | - | áno | **áno/nie** |
| 4.2 | rozmery regálu - výška 2000 mm | - | áno | **áno/nie** |
| 4.3 | rozmery regálu - hĺbka 500 mm | - | áno | **áno/nie** |
| 4.4 | počet políc na výšku regálu | ks | min.5-max.6 | **uveďte hodnotu** |
| 4.5 | nosnosť jednej police regálu | kg | min.80-max.100 | **uveďte hodnotu** |
| 4.6 | povrchová úprava - práškovo lakované | - | áno | **áno/nie** |

V ................................ dňa ...............

................................................................

Meno, priezvisko, funkcia, podpis a pečiatka\*

**\*UPOZORNENIE:** ponuka musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom oprávneného konať za uchádzača alebo osobou splnomocnenou na zastupovanie uchádzača (splnomocnenie musí byť priložené k ponuke), pečiatka sa použije v prípade ak pečiatku uchádzač používa