|  |  |
| --- | --- |
| Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní  | **Obec Streda nad Bodrogom**  |
| Názov zákazky:  | **Technika pre projekty - Zberný dvor a Kompostáreň v obci Streda nad Bodrogom**  |
| 4. časť predmetu zákazky  | **Cestná váha - Zberný dvor**  |

**Cestná váha**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodný názov výrobcu**  | *Uviesť* |
| **Typ stroja /zariadenia**  | *Uviesť* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technické vlastnosti** | **Jed­not­ka** | **Mi­ni­mum** | **Ma­xi­mum** | **Pres­ne/****požiadavka**  | **Splnenie technickej požiadavky** **(áno / nie)****Ponúkané parametre viesť údaj**  |
| Cestná mostová váha nová, nepoužitá | ks |  |  | 1  |  |
| Modulárna plochá oceľová konštrukcia |  |  |  | áno  |  |
| Elektronické snímanie zaťaženia mostu pomocou tenzometrických snímačov |  |  |  | áno |  |
| Šírka vážneho mostu | m | 2,9 |  |  |  |
| Dĺžka vážneho mostu | m | 8,5 |  |  |  |
| Rozsah váženia - dolná hranica | t |  | 0,25 |  |  |
| Rozsah váženia - horná hranica | t | 30 |  |  |  |
| Nájazdy |  |  |  | áno  |  |
| Vyhodnocovací indikátor s kabelážou |  |  |  | áno  |  |
| Uvedenie do prevádzky, kalibrácia a certifikácia váhy |  |  |  | áno  |  |

**Ďalšie požiadavky na dodanie predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| **požiadavka**  | **Uviesť**  |
| Doprava na mieste určenia verejným obstarávateľom  | Áno/nie |
| Lehota dodania – do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy na základe výzvy objednávateľa | Áno/nie  |
| Montáž a inštalácia, kotvenie na mieste určenia verejného obstarávateľa  | Áno /nie |
| Zaškolenie: min. 2 zamestnancov verejného obstarávateľa v rozsahu min. 2 hod.  |  |
| Záruka: 24 mesiacov  | Áno/nie |

v....................., dňa ..............................

...........................................

Podpis oprávnenej osoby za uchádzača

(meno, priezvisko, funkcia)