Príloha č.6

Opis predmetu zákazky

Predmetom verejného obstarávania je uskutočnenie stavebných prác.

Jedná sa o nasledovné stavebné práce:

* izolácia podláh, vyrovnanie anhydritovým poterom, vybrúsenie
* omietky, SDK stropy a steny, osadenie zárubní, búracie práce
* realizácia vysprávok, montáž obkladov, dlažieb,
* dodávka a montáž nepriezvučných a štandardných dverí a zvukotesných svetlíkov
* dodávka a montáž hasiacich hydrantov
* dodávka a montáž kanalizačných rozvodov, rozvody vody, napojenie na jestvujúce rozvody, dodávka a montáž sanity
* zhotovenie kompletnej elektroinštalácie – dodávka a montáž svietidiel
* dodávka a montáž podlahových krytín, odpruženej podlahy, okenných parapet
* dodávka a montáž schodišťového zábradlia
* penetrácie, maľby

Zoznam svietidiel:

34 ks okrúhle stropné svietidlo LED, Senzor (integrovaný mikrovlnný),min. 24W, 4000K, Svetelný tok (svietidlo): min. 1625 lm, IP min. 20, L min. 70, CRI (RA) min. 80, priemer min. 360,

3 ks stropné svietidlo LED, PIR (detekcia prítomnosti), TP3,min. 52,5 W, 4000 K, Svetelný tok (svietidlo): min. 5626 lm, IP min. 20, L min 70, CRI (RA) min. 80, dĺžka min. 1600, šírka min. 60,

89 ks podhľadové LED panely, min. 40 W, 4000K, rozmery: 600mm x 600mm, Svetelný tok (svietidlo): min. 3200 lm, IP min. 20, L min. 70, CRI (RA) min. 80,

89 ks Rám montážny 600 x 600