Príloha č. 1: Špecifikácia s návrhom ceny

**VYMEDZENIE PREDMETU PRIESKUMU TRHU**

**na predmet zákazky / technická špecifikácia: Hĺbkový kyprič na spracovanie pôdy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stĺpec1\*** | **Stĺpec 2\*** | **Stĺpec 3\*** |
| **Požadovaný parameter** | **Hodnoty požadovaných parametrov** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| **Hĺbkový kyprič na spracovanie pôdy** | | |
| Pracovný záber | Max. 4 m |  |
| Rám hydraulicky sklopný – prepravná šírka / rozpätie | Max. 2,8 - 3 m |  |
| Polonesený | Áno |  |
| Pracovná hĺbka / rozpätie | Max. 5 - 35 cm |  |
| Spojenie z traktorom – kategória 3 | Áno |  |
| 2 rady ozubených diskov – priemer | Min. 510 mm |  |
| * počet diskov | Min. 30 ks |  |
| 3 rady stĺpic s ostrím, každá zaistená párom zvinutých pružín | Áno |  |
| * počet stĺpic | Min. 13 |  |
| Prepravná náprava pred treťou radou stĺpic s ostrím pre zvýšenú priechodnosť | Áno |  |
| Rada urovnávacích diskov pred drobiacim valcom, zaistená gumovým silenglokmi | Áno |  |
| Plný profilovaný kovový valec na urovnanie a spätnú konsolidáciu – priemer | Min. 560 mm |  |
| Vzduchové brzdy | Áno |  |
| Povinné osvetlenie | Áno |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |

***\* Pokyny k vyplneniu súladu ponuky s požadovanými parametrami technickej špecifikácie:***

*V stĺpci 1 je uvedený názov požadovaného parametra stroja, ktorý uchádzač uplatňuje v súťaži.*

*V stĺpci 2 je uvedená požadovaná hodnota stroja alebo požiadavku vybavenia stroja daným prvkom výbavy, funkcie, technickým rozmerom a pod.*

***Stĺpec 3 je určený pre vyplnenie uchádzačom****. Jednotlivé riadky stĺpca 3 sa vyplňujú nasledovne: tam, kde je požadovaný parameter určený číselnou hodnotou uvedenou v stĺpci 2, uchádzač vyplní číselnú hodnotu ním ponúkaného stroja. Ak je v stĺpci 2 uvedené slovne ÁNO, tak vyplní uchádzač rovnako slovne, či je daný parameter stroja splnený.*