Príloha č. 1: Špecifikácia s návrhom ceny

**VYMEDZENIE PREDMETU PRIESKUMU TRHU**

**na predmet zákazky / technická špecifikácia:** Polonesený predsejbový kompaktor

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STĹPEC 1\*** | | **STĹPEC 2\*** | **STĹPEC 3\*** |
| **Požadovaný parameter** | | **Hodnoty požadovaných parametrov** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| **A/ pracovné orgány** | | | |
| Kypriče stôp | | Áno |  |
| Predný páskový hydraulický smyk | | Áno |  |
| Lištový valec | | Max. 370 mm |  |
| Šípové radličky v dvoch radoch | | Áno |  |
| Smyková lišta - hydraulická | | Áno |  |
| Prútový valec | | Áno |  |
| Finish valec | | Áno |  |
| **B/ Istenie** | | | |
| Istenie mechanické | | áno |  |
| **C/ Ostatné parametre** | | | |
| Počet radlíc | | Max. 32 ks |  |
| Pracovný záber | | Max. 800 cm |  |
| Prepravná šírka | | Max. 295 cm |  |
| Pracovná hĺbka | | Do 12 cm |  |
| Prepravná šírka | | Max. 295 cm |  |
| Osvetlenie | | Áno |  |
| Vzduchové brzdy | | Áno |  |
| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa: |  | | |
| Podpis a pečiatka: |  | | |
| Miesto a dátum podpisu: |  | | |

***\* Pokyny k vyplneniu súladu ponuky s požadovanými parametrami technickej špecifikácie:***

*V stĺpci 1 je uvedený názov požadovaného parametra stroja, ktorý uchádzač uplatňuje v súťaži.*

*V stĺpci 2 je uvedená požadovaná hodnota stroja alebo požiadavku vybavenia stroja daným prvkom výbavy, funkcie, technickým rozmerom a pod.*

***Stĺpec 3 je určený pre vyplnenie uchádzačom****. Jednotlivé riadky stĺpca 3 sa vyplňujú nasledovne: tam, kde je požadovaný parameter určený číselnou hodnotou uvedenou v stĺpci 2, uchádzač vyplní číselnú hodnotu ním ponúkaného stroja. Ak je v stĺpci 2 uvedené slovne ÁNO, tak vyplní uchádzač rovnako slovne, či je daný parameter stroja splnený.*