Príloha č. 1: Špecifikácia s návrhom ceny

**VYMEDZENIE PREDMETU PRIESKUMU TRHU**

**na predmet zákazky / technická špecifikácia:** Ťahaný sklopný 12-riadkový stroj na presnú sejbu so súčasným prihnojovaním a aplikáciou mikrogranúl

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STĹPEC 1\*** | **STĹPEC 2\*** | **STĹPEC 3\*** |
| **Požadovaný parameter** | **Hodnoty požadovaných parametrov** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| 1. **Ťahaný sklopný 12-riadkový stroj na presnú sejbu so súčasným prihnojovaním a aplikáciou mikrogranúl** | | |
| Počet riadkov | Max. 12 |  |
| Vzdialenosť riadkov | Max. 75 cm |  |
| Pracovná šírka | Max. 9 m |  |
| Transportná šírka | Max. 3 m |  |
| Objem zásobníkov osiva | Max. 12 x 90 l |  |
| Objem zásobníka hnojiva | Max. 5000 l |  |
| Objem zásobníkov na mikrogranule | Max. 12 x 30 l |  |
| Pneumatické brzdy | áno |  |
| Hydraulické nastavenie teleskopickej nápravy | áno |  |
| Záves K 80 mm | áno |  |
| Hydraulický prenos hmotnosti (prítlak na jednotku) | áno |  |
| Hydraulický pohon ventilátorov | áno |  |
| Pracovné osvetlenie | áno |  |
| **B. Konfigurácia výsevnej jednotky** | | |
| Kopírovacie koleso plné široké vrátane ramena | áno |  |
| Zatláčacie koliesko | áno |  |
| Výsevný senzor, semenovod a kolter | Min. 16 mm |  |
| Čistič riadkov plávajúci | áno |  |
| Sada výsevných kotúčov na kukuricu | áno |  |
| Sada výsevných kotúčov na slnečnicu | áno |  |
| Elektrický pohon pre každú výsevnú | áno |  |
| Sekčné vypínanie hnojiva | áno |  |
| Sekčné vypínanie osiva | áno |  |
| Pretlaková výsevná skriňa | áno |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |

***\*Pokyny k vyplneniu súladu ponuky s požadovanými parametrami technickej špecifikácie:***

*V stĺpci 1 je uvedený názov požadovaného parametra stroja, ktorý uchádzač uplatňuje v súťaži.*

*V stĺpci 2 je uvedená požadovaná hodnota stroja alebo požiadavku vybavenia stroja daným prvkom výbavy, funkcie, technickým rozmerom a pod.*

***Stĺpec 3 je určený pre vyplnenie uchádzačom****. Jednotlivé riadky stĺpca 3 sa vyplňujú nasledovne: tam, kde je požadovaný parameter určený číselnou hodnotou uvedenou v stĺpci 2, uchádzač vyplní číselnú hodnotu ním ponúkaného stroja. Ak je v stĺpci 2 uvedené slovne ÁNO, tak vyplní uchádzač rovnako slovne, či je daný parameter stroja splnený.*