Príloha č. 1: Špecifikácia s návrhom ceny

**VYMEDZENIE PREDMETU PRIESKUMU TRHU**

**na predmet zákazky / technická špecifikácia:** Pluhy 7+1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stĺpec1\*** | **Stĺpec 2\*** | **Stĺpec 3\*** |
| **Požadovaný parameter** | **Hodnoty požadovaných parametrov** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| **Pluhy 7+1** | | |
|  | | |
| Trojbodový záves Kategórie 3 | Áno |  |
| Pracovný záber hydraulický, kontinuálne nastaviteľný 30-55 cm na jedno orbové teleso | Áno |  |
| Istenie dvojitou strižňou poistkou | Áno |  |
| Rám štvorhranného profilu | Áno |  |
| Box na náradie | Áno |  |
| Odstavná noha | Áno |  |
| Výška rámu | Max. 80 cm |  |
| Trakčný posiľovač | Áno |  |
| Hydraulicky nastavenie pracovnej hĺbky | Áno |  |
| Oporné kolo – 400/55 – 22,5 s odpruženým tlmičom | Áno |  |
| Delené pancierované radličky | Áno |  |
| Počet radlíc 7+1 | Áno |  |
| Krojidlo | Max 500 mm |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |

***\* Pokyny k vyplneniu súladu ponuky s požadovanými parametrami technickej špecifikácie:***

*V stĺpci 1 je uvedený názov požadovaného parametra stroja, ktorý uchádzač uplatňuje v súťaži.*

*V stĺpci 2 je uvedená požadovaná hodnota stroja alebo požiadavku vybavenia stroja daným prvkom výbavy, funkcie, technickým rozmerom a pod.*

***Stĺpec 3 je určený pre vyplnenie uchádzačom****. Jednotlivé riadky stĺpca 3 sa vyplňujú nasledovne: tam, kde je požadovaný parameter určený číselnou hodnotou uvedenou v stĺpci 2, uchádzač vyplní číselnú hodnotu ním ponúkaného stroja. Ak je v stĺpci 2 uvedené slovne ÁNO, tak vyplní uchádzač rovnako slovne, či je daný parameter stroja splnený.*