*Príloha č 2a – Technická špecifikácia predmetu zákazky -* Cestné oceľové zvodidlá – systém NH4 (Časť predmetu zákazky č. 1)

.......................................................................................................................................................

(obchodné meno a adresa sídla uchádzača)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Verejným obstarávateľom požadovaný tovar | Uchádzačom ponúknutý tovar |
| 1. | Zvodnica NH4 priama (dĺžka 4m) |  |
| 2. | Nábehová prechodka (dĺžka 0,860 m) |  |
| 3. | Nábehová prechodka (dĺžka 1,5m) |  |
| 4. | Oblúk vnútorný - priemer 10 m |  |
| 5. | Oblúk vnútorný - priemer 20 m |  |
| 6. | Oblúk vnútorný - priemer 30 m |  |
| 7. | Oblúk vonkajší - priemer 10 m |  |
| 8. | Oblúk vonkajší - priemer 20 m |  |
| 9. | Oblúk vonkajší - priemer 30 m |  |
| 10. | Stĺpik U 10 x 1900 mm |  |
| 11. | Trubková spojka priemer 133/3 |  |
| 12. | Skrutka s polkruhovou hlavou a nosom (M 16 x 30) |  |
| 13. | Matica (M 16) |  |
| 14. | Skrutka s polkruhovou hlavou a štvorhranom (M 12 x 30) |  |
| 15. | Matica (M 12) |  |
| 16. | Podložka 17,5 (30/17, 5/3) |  |
| 17. | Podložka 14 (45/14/4) |  |
| 18. | U-podložka 14 (podložka klinová) |  |
| 19. | Betónové zvodidlo v základnom rozmere + zámok (dĺžka 4 m) |  |
| 20. | Nábehový diel betónového zvodidla (dĺžka 4 m) |  |
| 21. | Zvodnica JSA - AM - 4/H1 (dĺžka 4 m) |  |
| 22. | Stĺpik C 150x75x25x3,5 dĺžka 1,755 m ku zvodidlám JSA - AM - 4/H1 |  |
| 23. | Dištančný diel - Opora A ku zvodidlu JSA - AM - 4/H1 |  |