*Príloha č. 1*

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

|  |
| --- |
| ***Subjekt prekladajúci cenovú ponuku*** |
| **Obchodné meno:** |  |
| **Sídlo:** |  |
| **IČO:** |  |
| **DIČ:** |  |
| **Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH:** |  |
| **IČ DPH:** |  |
| **Štatutár:** |  |
| **Kontaktná osoba:** |  |
| **Tel. č./Mobil:** |  |
| **E-mail:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov zákazky:** | *Obstaranie poľnohospodárskej techniky*  |
| **Názov obstarávateľa:** | *Ján Jakubovský, SHR* |
| **Poskytovateľ:** | *Pôdohospodárska platobná agentúra* |
| **Názov operačného programu:**  | *Program rozvoja vidieka SR 2014-2020* |
| **Opatrenie:**  | *4 - Investície do hmotného majetku*  |
| **Podopatrenie:**  | *4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov*  |

1. **Predmet zákazky č. 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov:** | *Disková kosačka – 1 ks* |
| **Typové označenie:** |  |
| **Výrobca:**  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Technické vlastnosti*** | ***Minimálne požadované parametre*** | ***Konkrétna hodnota parametra******(uchádzač doplní:******áno / nie / hodnota)*** |
| Pracovný záber | 8,00 m |  |
| Prepravná šírka | 2,70 m |  |
| Otáčky vývodového hriadeľa | 1 000 ot./min. |  |
| Počet diskov | 2 x 7 |  |
| Počet nožov na disku | 2 |  |
| Plošná výkonnosť | 9 ha/hod. |  |
| Minimálny výkon traktora  | 100 kW |  |
| Výška strniska | 30 mm |  |
| Hmotnosť | 1 580 kg |  |
| Kardanový pripojovací hriadeľ | Vyžaduje sa |  |
| Štyri stabilné nohy pre možnosť uloženia v zdvihnutej polohe | Vyžaduje sa |  |
| Plazy z kvalitnej ocele | Vyžaduje sa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Cena bez DPH v EUR:*** |  |
| ***DPH v EUR:*** |  |
| ***Cena s DPH v EUR:*** |  |

1. **Predmet zákazky č. 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov:** | *Zhŕňovač krmovín – 1 ks* |
| **Typové označenie:** |  |
| **Výrobca:**  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Technické vlastnosti*** | ***Jednotka*** | ***Minimum*** | ***Maximum*** | ***Konkrétna hodnota parametra******(uchádzač doplní:******áno / nie / hodnota)*** |
| Pracovný záber | *m* | *6,5* |  |  |
| Prepravná šírka | *m* |  | *3* |  |
| Priemer rotora | *m* | *3,30* |  |  |
| Počet rotorov | *ks* | *2* |  |  |
| Počet ramien na rotore | *ks* | *10* |  |  |
| Počet dvojprstov na ramene | *ks* | *4* |  |  |
| Počet pneu na rotore | *ks* | *3* |  |  |
| Potrebný výkon traktora | *kW* | *44* |  |  |
| Počet otáčok vývodového hriadeľa | *ot./min.* | *540* |  |  |
| Plošný výkon | *ha/hod.* | *6* |  |  |
| Hmotnosť | *kg* | *1 650* | *2 000* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Technické vlastnosti*** | ***Hodnota/charakteristika*** | ***Konkrétna hodnota parametra******(uchádzač doplní:******áno / nie / hodnota)*** |
| Rozmer pneu na rotore | 16 x 6,5 - 8 |  |
| Transportné pneu | 225/65 R16C |  |
| Požiadavka na zhŕňovač | Uzavretá prevodovková skriňa so stálou olejovou náplňou, preťažovacia spojka |  |
| Štandardná výbava | Trojbodový záves, pneumatiky podvozkov rotorov, pneumatiky pojazdových kolies, hydraulické prestavovanie z prepravnej do transportnej polohy, kĺbový hriadeľ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena bez DPH v EUR:** |  |
| **DPH v EUR:** |  |
| **Cena s DPH v EUR:** |  |

1. **Predmet zákazky č.3**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov:** | *Balička – 1 ks* |
| **Typové označenie:** |  |
| **Výrobca:**  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Technické vlastnosti*** | ***Minimálne požadované parametre*** | ***Konkrétna hodnota parametra******(uchádzač doplní:******áno / nie / hodnota)*** |
| Rozmery D/Š/V | 2,15 m/1,35 m/2,30 m |  |
| Hmotnosť | 480 kg |  |
| Maximálny priemer balíkov | 160 cm |  |
| Maximálna hmotnosť balíku | 1,2 tony |  |
| Šírka fólie | 750 mm |  |
| Elektrické ovládanie | Vyžaduje sa |  |
| Automatické odstrihovanie fólie | Vyžaduje sa |  |
| Diaľkové ovládanie | Vyžaduje sa |  |
| Adaptér pre čelný nakladač | Vyžaduje sa |  |
| Nesený stroj vhodný do náročných kopcovitých terénov s rozťahovacími valcami a baliacim rotujúcim ramenom  | Vyžaduje sa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena bez DPH v EUR:** |  |
| **DPH v EUR:** |  |
| **Cena s DPH v EUR:** |  |

1. **Predmet zákazky č.4**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov:** | *Obracač krmovín – 1 ks* |
| **Typové označenie:** |  |
| **Výrobca:**  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Technické vlastnosti*** | ***Minimálne požadované parametre*** | ***Konkrétna hodnota parametra******(uchádzač doplní:******áno / nie / hodnota)*** |
| Pracovná záber | 6,5 m |  |
| Prepravná šírka | 2,60 m |  |
| Otáčky vývodového hriadeľa | 540 ot./min. |  |
| Minimálny výkon traktora | 44 kW |  |
| Hmotnosť | 780 kg |  |
| Plošná výkonnosť | 7,5 ha/hod. |  |
| Amortizačné tyče, trojbodový záves | Vyžaduje sa |  |
| Hydraulicky prestaviteľný do prepravnej polohy  | Vyžaduje sa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena bez DPH v EUR:** |  |
| **DPH v EUR:** |  |
| **Cena s DPH v EUR:** |  |

1. **Celková hodnota zákazky/Sumár**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena bez DPH v EUR:** |  |
| **DPH v EUR:** |  |
| **Cena s DPH v EUR:** |  |

*Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:*

*Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby*