Príloha č. 1 


Technická špecifikácia predmetu zákazky 
	Balička  kapusty
	Požadovaný
parameter
	 Váš parameter (uviesť spĺňa / nespĺňa alebo uviesť hodnotu

	Vertikálny baliaci  stroj
	
	

	Ovládací terminál
	áno
	

	Udržiavanie prevádzkovej teploty v rozvádzači 
	áno
	

	signalizační maják
	áno
	

	Vedenie  snímačov okrajov  fólie
	áno
	

	tyč odvíjania fólie
	áno
	

	Napojovanie  fólie
	áno
	

	sada spotrebného materiálu
	áno
	

	tepelná čeľusť  pozdĺžna L 350 mm
	áno
	

	raster oblý  1,5 mm , rozteč  5 mm
	áno
	

	nôž - štandard zúbky  roztoč 2 mm
	áno
	

	úprava pre ochrannú atmosféru
	áno
	

	neštandardný kruhový tubus a límec
	áno
	

	výsypka z medzimisky do tubusu
	áno
	

	Zariadenie na dávkovanie inertného plynu
	áno
	

	Objemový dávkovač pre kvasenú  kapustu
	
	

	dávkovač kapusty
	áno
	

	Dávkovač
	áno
	

	kotúč s odmerkami
	áno
	

	dopravník pre hotové sáčky
	
	

	Pásový dopravník odsunový
	Max 320 x 1600 mm
	

	Prepravná paleta pre dopravník
	áno
	

	Vynášací dopravník pre prísun produktu do dávkovača
	
	

	článkový dopravník lomený s násypkou
	áno
	

	Elektrovýbava dopravníka
	áno
	


	Prepravný stojan k dopravníku
	áno
	

	metaldetektor
	áno
	

	Montáž
	áno
	


*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter 

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný parameter
Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a  zaškolenie obsluhy v mieste obstarávateľa.
	Meno a priezvisko 

štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	


