	Názov obstarávateľa:
	Poľnohospodárske družstvo Ďumbier

	IČO: 
	00189103

	Predmet zákazky: 
	Technologické vybavenie do mliekarne – 
Baliaca, vážiaca a etiketovacia  linka na parený program  

	Množstvo:
	1 ks

	

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača:
	/vyplní uchádzač/


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	SPĹŇA: ÁNO/NIE

	minimálny výkon linky 300 – 400 kg /hod., resp. minimálne 25 ks/minútu podľa druhu výrobku
	/vyplní uchádzač/

	Voliteľné rozmery výrobkov napríklad:
50 x 250 x 20 (v) mm - korbáčiky 100 gr.

300 x 250 x 20 – 25 (v) mm - korbáčiky 200 - 500 gr.

100 x 150 x 30 – 40 (v) mm - pološtiepok 

60 - 100 x 40 - 60 (v) mm - parenica
	/vyplní uchádzač/

	Balenie  v ochrannej atmosfére 
	/vyplní uchádzač/

	plne automatický  horizontálny baliaci stroj (balenie do bariérovej fólie potlačenej alebo čírej)
	/vyplní uchádzač/

	dopravníkový systém vstupný (nerezový) a výstupný ktorý ide na váženie a etiketovanie
	/vyplní uchádzač/

	plnoautomatizovane váženie a etiketovanie 
	/vyplní uchádzač/

	etiketovanie z hora, šírka etikety do 80 mm, rýchlosť 60 bal/min. na veľkosť produktu: dĺžka 80 – 300, šírka 40 – 250, výška max. 180 mm  
	/vyplní uchádzač/

	celá linka musí byť komunikačne prepojená a komunikovať , dodanie je na komplet aj s inštaláciou, spustením do prevádzky  a zaškolením obsluhy
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
