|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | **„Rozmetadlo priemyselných hnojív“** |
| ***Prijímateľ:*** | **Poľnohospodárske družstvo Melčice- Lieskové,**  **913 05 Melčice- Lieskové**  IČO: 00207055 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH:***  ***Áno/Nie (uveďte)*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** | |
| 1. **Stroj / zariadenie: Rozmetadlo priemyselných hnojív** | |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | Rozmetadlo priemyselných hnojív nesené v trojbodovom závese traktora |
| 2. | Variabilná šírka rozmetania od min 5 do min 45m |
| 3. | ISOBUS kompaktibilné – ovládanie |
| 4. | Deflektor na pravej strane pre hraničné rozmetanie – hydraulicky ovládaný |
| 5. | 8 rozmetacích lopatiek na každom kotúči |
| 6. | Sklopné veko násypky |
| 7. | Šírka stroja max.3m |
| 8. | Pripojenie záves kat.II |
| 9. | Pohon od traktora kardanom 540 ot/min |
| 10. | Sklopné schodíky |
| 11. | Sada pre rýchle vyprázdnenie zásobníka |
| 12. | Senzor nízkej hladiny v zásobníku |
| 13. | Robustné sito v násypke |
| 14. | Kalibračný box na zisťovanie kvality, druhu a granulácie hnojiva |
| 15. | Cestné osvetlenie a výstražné tabule |
| 16. | Vlastná integrovaná váha na presnú kalibráciu a variabilnú dávku |
| 17. | Objem násypky max 2150L |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |