**Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia**

1. Názov predmetu zákazky: **klimatizácie pre potreby UHCP P PZ**
2. Predmetom zákazky je obstaranie klimatizácie pre potreby Úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ
* **Klimatizačné zariadenie 2,5 kW** – v počte 5 ks
* **Klimatizačné zariadenie 5 kW** – v počte 6 ks
1. **Hlavný kód CPV:**

42512000-8 - Klimatizačné zariadenia

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1. S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:
* dodanie tovaru do miesta dodania
* vyloženie tovaru v mieste dodania
1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
2. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
3. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia predmetu zákazky na základe dodacieho – preberacieho listu. Všetky záruky musia byť riešené s dobou odozvy najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný predmet zákazky prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady.

1. Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom, českom jazyku alebo anglickom jazyku záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.
2. **Miesto a lehota dodania predmetu zákazky** Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia policajného zboru na Ružinovskej ulici 1/B, 812 72 Bratislave. Termín dodania do 60 dni od účinnosti kúpnej zmluvy.
3. **Položky predmetu zákazky:**

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 1****Klimatizačná zariadenie 2,5 kW** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 5 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **1.1) Klimatizačné jednotky**  | Vnútorná a vonkajšia jednotka   | N/A | (Doplní uchádzač) |
| **1.2) Nominálny, resp. menovitý chladiaci výkon** | 2,5 kW(doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ akceptuje mínusovú odchýlku chladiaceho výkonu uvedenú v katalógovom liste, maximálne do 10% t.j. – min. 2,25kW)  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| **1.3) Ovládač**  | Diaľkový ovládač | N/A | (Doplní uchádzač) |
| **1.4) Energetická trieda**  | Min. A | (Doplní uchádzač) | N/A |
| **1.5) Hladina akustického výkonu vonku a vnútri**  | Max do. 65dB – vonku Max do 59 dB - vnútri  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| **1.6) chladivo** | R32 alebo R410A | (Doplní uchádzač) | N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 2****Klimatizačná zariadenie 5 kW** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 6 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **2.1) Klimatizačné jednotky**  | Vnútorná a vonkajšia jednotka   | N/A | (Doplní uchádzač) |
| **2.2) Nominálny, resp. menovitý chladiaci výkon** | 5 kW(doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ akceptuje mínusovú odchýlku chladiaceho výkonu uvedenú v katalógovom liste, maximálne do 10% t.j. – min. 4,5kW)  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| **2.3) Ovládač**  | Diaľkový ovládač  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| **2.4) Energetická trieda**  | Min. A | (Doplní uchádzač) | N/A |
| **2.5) Hladina akustického výkonu vonku a vnútri** | Max do. 65dB – vonku Max do 60 dB - vnútri | (Doplní uchádzač) | N/A |
| **2.6) chladivo** | R32 alebo R410A | (Doplní uchádzač) | N/A |

*Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.*