**Príloha č. 8 k časti D. *SAMOSTATNÉ PRÍLOHY***

**Časť č. 4 – Špecifikácia technických parametrov a výbavy osobného elektrického vozidla triedy Crossover**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Špecifikácia technických parametrov a výbavy osobného elektrického vozidla požadovaných verejným obstarávateľom – trieda vozidla Crossover** | | | **Hodnota technického parametra ponúkaná uchádzačom** |
|  | Výrobca vozidla | --- | *<vyplní uchádzač>* |
|  | Presné typové označenie modelu | --- | *<vyplní uchádzač>* |
|  | Počet kusov | 1 | ---- |
| **Typ karosérie / rozmery** | Karoséria | elektromobil Crossover | ---- |
| Minimálna dĺžka v mm | 4 500 | *<vyplní uchádzač>* |
| Minimálna šírka v mm (bez spätných zrkadiel) | 1 800 | *<vyplní uchádzač>* |
| Minimálna výška v mm (bez strešných líšt) | 1 600 | *<vyplní uchádzač>* |
| Minimálny rázvor v mm | 2 700 | *<vyplní uchádzač>* |
| Minimálny základný objem batožinového priestoru v litroch | 500 | *<vyplní uchádzač>* |
| miest na sedenie | 5 | *<vyplní uchádzač>* |
| Farba vozidla bude špecifikovaná po predložení vzorkovníka po nadobudnutí účinnosti zmluvy | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
|  | Metalický lak vozidla | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
|  | Počet dverí | 4 | *<vyplní uchádzač>* |
| **Pohon, podvozok, kolesá** | Minimálny výkon motora v kW | 150 | *<vyplní uchádzač>* |
| Minimálny krútiaci moment v Nm | 300 | *<vyplní uchádzač>* |
| Typ batérie Li-Ion | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Vysokonapäťová Lithium-Ionová batéria s kapacitou minimálne 77 kWh netto | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Druh paliva elektrina | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Minimálny dojazd podľa WLTP kombinovaný v km | 500 | *<vyplní uchádzač>* |
| Automatická prevodovka | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Disky z ľahkej zliatiny minimálne 19“ veľkosť | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Sada na opravu pneumatík - defektu, kompresor na nahustenie pneumatík, náradie, zdvihák | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
|  | Nabíjací kábel na pripojenie striedavého prúdu cez prípojku na vozidle (Mennekes) 16A | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
|  | Kombinovaná rýchlonabíjacia prípojka s výkonom 125 kW | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
|  | Možnosť nabíjať vozidlo striedavým prúdom 11 kW | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
|  | Kontrola tlaku v pneumatikách cez snímače ABS | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| **Bezpečnosť a asistenčné systémy** | Airbagy predné (vodič a spolujazdec), bočné airbagy vpredu, hlavové airbagy vpredu a vzadu, airbag spolujazdca s funkciou deaktivácie | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Airbag medzi vodičom a spolujazdcom | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| ABS brzdy s antiblokovacím systémom | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Protipreklzový systém | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Elektrické rozdeľovanie brzdnej sily | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Elektronický stabilizačný systém | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Asistent zachovania jazdného pruhu | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Svetelný senzor | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| LED predné stretávacie a diaľkové svetlomety | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| LED denné svetlomety | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| LED zadné svetlá | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Adaptívny tempomat | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Osvetlenie okolia vozidla z vonkajších spätných zrkadiel | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Podsvietené vonkajšie kľučky dverí | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Automaticky stmievateľné vnútorné spätné zrkadlo | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Osvetlenie interiéru vozidla vpredu a vzadu | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Asistent rozpoznávania kolízie s chodcom a cyklistom s funkciou núdzového brzdenia | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Asistent sledovania diania pred vozidlom a systém núdzového brzdenia vozidla pri hroziacom čelnom náraze | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Multikolízna brzda | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Parkovacie senzory vpredu a vzadu | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Parkovací asistent | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Cúvacia kamera | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Rozpoznávanie dopravných značiek | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Systém rozpoznania únavy vodiča | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Alarm s kontrolou vnútorného priestoru | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Okná s vyšším stupňom tónovania od B stĺpika | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Automatická klimatizácia | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Lakťové opierky rúk na vnútorných stranách predných sedadiel, výškovo nastaviteľné | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Proaktívny bezpečnostný systém vpredu | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Operadlá zadných sedadiel asymetricky delené a sklopné | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| 3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách, vpredu výškovo nastaviteľné | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Poťah sedadiel – látka | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Palubný počítač, bluetooth hands-free mobilné pripojenie, rádio s minimálne 7 ks reproduktorov vpredu a vzadu, audiosystém | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Prepojenie mobilného telefónu cez Mirror link, AndroidAuto alebo CarPlay v závislosti na operačnom systéme a verzii telefónu | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Multifunkčný 3 ramenný volant, výškovo a pozdĺžne nastaviteľný | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Navigačný systém s minimálne 10“ dotykovým displejom, hlasové ovládanie | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Elektromechanický posilňovač riadenia s meniacim sa účinkom v závislosti od rýchlosti | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Systém tiesňového volania | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Hlavové opierky na všetkých sedadlách | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Stierače s dažďovým senzorom | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Digitálny rádiopríjem | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| USB-C zásuvky vpredu | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Digitálny palubný displej | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Imobilizér | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Kľučky a nárazníky vo farbe karosérie | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Farba interiéru čierna | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Strešné lyžiny | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| 12V zásuvka v batožinovom priestore | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Predĺžená záruka vozidla minimálne 5 rokov alebo do najazdenia minimálne 100 000 km podľa toho čo nastane skôr | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Záruka na farbu (lak) vozidla minimálne 3 roky | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Záruka na prehrdzavenie karosérie minimálne 12 rokov | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Záruka na vysokonapäťovú batériu vozidla minimálne 8 rokov/160 000 km – podľa toho čo nastane skôr, pri poklese pod 70 % využiteľnej kapacity batérie | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Povinná výstroj a výbava stanovená pre daný druh vozidla v zmysle zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |

Uchádzač vyplní stĺpec *“Hodnota technického parametra a výbavy ponúkaná uchádzačom“*. Pri každom parametri a výbave elektrického vozidla slovne s objektívnym vyjadrením danej hodnoty alebo výbavy (plnenie daného parametra uchádzačom), t. j. slovom príslušnej hodnoty/výbavy resp. slovom „áno“ alebo „nie“ môže vyplniť iba tie parametre, kde je opísaná aj požiadavka verejného obstarávateľa slovami príslušnej hodnoty a slovami „požaduje sa“.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ……………………….………………. |  | ……..…………………………… |
| Meno oprávneného zástupcu uchádzača |  | Dátum a podpis |