**Príloha č. 6 k časti D. *SAMOSTATNÉ PRÍLOHY***

**Časť č. 2 – Špecifikácia technických parametrov a výbavy osobných motorových vozidiel kombi nižšej strednej triedy**

|  |  |
| --- | --- |
| **Špecifikácia technických parametrov a výbavy osobného motorového vozidla požadovaných verejným obstarávateľom – nižšia stredná trieda vozidla kombi** | **Hodnota technického parametra ponúkaná uchádzačom** |
|  | Výrobca vozidla | --- | *<vyplní uchádzač>* |
|  | Presné typové označenie modelu | --- | *<vyplní uchádzač>* |
|  | Počet kusov | 2 | ---- |
| **Typ karosérie / rozmery** | Karoséria | kombi | ---- |
| Minimálna dĺžka v mm | 4 600 | *<vyplní uchádzač>* |
| Minimálna šírka (bez spätných zrkadiel) v mm | 1 800 | *<vyplní uchádzač>* |
| Minimálna výška (bez strešných lyžín) v mm | 1 460 | *<vyplní uchádzač>* |
| Minimálny rázvor v mm | 2 600 | *<vyplní uchádzač>* |
| Minimálny základný objem batožinového priestoru v litroch | 640 | *<vyplní uchádzač>* |
| miest na sedenie | 5 | *<vyplní uchádzač>* |
| Počet dverí | 5 | *<vyplní uchádzač>* |
| Farba vozidla – metalický lak vozidla | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
|  | Farba vozidla bude špecifikovaná po predložení vzorkovníka po nadobudnutí účinnosti zmluvy | požaduje sa  | *<vyplní uchádzač>* |
|  | Chrómové lišty okolo bočných okien | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| **Pohon, podvozok, kolesá** | Minimálny výkon motora v kW | 140 | *<vyplní uchádzač>* |
| Emisná norma | EURO 6 AP | *<vyplní uchádzač>* |
| Druh paliva – benzín | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Pohon všetkých kolies 4x4 | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Minimálny objem palivovej nádrže 55 l | požaduje sa  | *<vyplní uchádzač>* |
| Minimálny objem motora v cm³ |  1 900 | *<vyplní uchádzač>* |
| Maximálne množstvo emisií CO2  - kombinované podľa WLTP – 169 g/km | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Minimálne 7 stupňová automatická prevodovka | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Disky z ľahkej zliatiny minimálne 17“ veľkosť, originálna značka k vozidlu | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Rezervné koleso na oceľovom disku, neplnohodnotné | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
|  | Náradie na výmenu kolesa, zdvihák | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
|  | Kontrola tlaku v pneumatikách | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
|  | 2-ramenný vyhrievaný kožený multifunkčný volant s podvolantovým ovládaním prevodovky, rádia, telefónu a palubného počítača | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| **Bezpečnosť a asistenčné systémy** | Airbagy predné (vodič a spolujazdec), bočné airbagy vpredu a vzadu, hlavové airbagy, kolenný airbag vodiča, stredový airbag vpredu, airbag spolujazdca s funkciou deaktivácie | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| ABS so systémom rozdelenia brzdnej sily | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Elektronický stabilizačný systém | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Brzdný asistent | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Tónované čelné sklo | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Svetelný senzor | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| 3- bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Farebný prístrojový panel (displej) na zobrazovanie údajov vozidla, minimálna veľkosť 10“, s nastaviteľnými funkciami a zobrazením údajov | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Predné svetlomety najmodernejšej LED technológie,(svetlomety obsahujú spoločný LED modul pre diaľkové a stretávacie svetlá, inovatívny systém vytvára svetelný kužeľ zložený z viacerých segmentov aby neprichádzalo k oslňovaniu protiidúcich vozidiel), s automatickým prisvecovaním do zákrut, s automatickou reguláciou sklonu svetlometov | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| LED denné svetlomety | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Plne LED zadné svetlá | požaduje sa  | *<vyplní uchádzač>* |
| LED predné svetlomety do hmly | požaduje sa  | *<vyplní uchádzač>* |
| Adaptívny tempomat do rýchlosti minimálne 210 km/h | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Podpora núdzového brzdenia, výstraha pred kolíziou s chodcom alebo cyklistom | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Proaktívna ochrana cestujúcich | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Systém na sledovanie diania pred vozidlom a systém núdzového brzdenia pri hroziacom čelom náraze | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Asistent udržiavania jazdy v jazdnom pruhu, upozornenie na neúmyselné opustenie jazdného pruhu | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Asistent rozpoznania dopravných značiek | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Parkovacie senzory vpredu a vzadu | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Zakrytie batožinového priestoru, posuvnou roletou | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Osvetlenie batožinového priestoru | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Osvetlenie nástupného priestoru | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Parkovacia kamera | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Ozdobné nástupné lišty vpredu | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| 12V zásuvka v batožinovom priestore | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Alarm s kontrolou vnútorného priestoru | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Systém tiesňového volania | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Okná s vyšším stupňom tónovania od B stĺpika dozadu | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Automatická dvojzónová klimatizácia | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Vyhrievané predné sedadlá | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Výškovo nastaviteľné predné sedadlá | požaduje sa  | *<vyplní uchádzač>* |
| Elektricky otvárané a zatvárané veko batožinového priestoru, bezdotykové ovládanie veka batožinového priestoru | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Stredová lakťová opierka vpredu s odkladacím boxom, výškovo nastaviteľná | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Odkladacie schránky vo výplniach predných dverí | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Operadlá zadných sedadiel asymetricky delené a sklopné, stredová lakťová opierka | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Elektromechanická parkovacia brzda s AUTO-HOLD funkciou a asistentom rozjazdu do kopca | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Nabíjací box na mobilný telefón v stredovej konzole | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Systém rozpoznania únavy vodiča | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Minimálne 5x USB-C porty vo vozidle | požaduje sa  | *<vyplní uchádzač>* |
| Strešný nosič strieborný | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Zadný stierač s ostrekovačom | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Rádio-navigačný systém s Bluetooth hands-free a dotykovým displejom veľkosti minimálne 10“, minimálne 8 ks reproduktorov vpredu a vzadu, | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Bezdrôtové pripojenie telefónu cez AndroidAuto alebo CarPlay cez Mirror Link v závislosti na operačnom systéme a verzii telefónu | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Výsuvné ostrekovače svetlometov | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Funkcia osvetlenia okolia vozidla pri príchode k vozidlu a po zamknutí vozidla | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Hlavové opierky na všetkých sedadlách, minimálne predné výškovo nastaviteľné | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Stierače s dažďovým senzorom | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Odkladacie priestory batožinového priestoru | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Vyhrievané trysky ostrekovačov čelného skla | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Poťah sedadiel - látka | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Systém bezkľúčového odomykania, zamykania a štartovania vozidla | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Multikolízna brzda | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmavovaním | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Elektricky ovládané, vyhrievané a sklopné spätné zrkadlá, na strane vodiča s automatickým stmavovaním | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Spätné zrkadlá, kľučky a nárazníky vo farbe karosérie | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Farba interiéru čierna | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Ťažné zariadenie elektricky ovládané s adaptérom | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| LED osvetlenie interiéru vozidla | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Predĺžená záruka na vozidlo minimálne 5 rokov alebo do najazdenia minimálne 150 000 km podľa toho čo nastane skôr | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Záruka na farbu (lak) vozidla minimálne 3 roky | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Záruka na prehrdzavenie karosérie minimálne 12 rokov | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Zadné kotúčové brzdy | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |
| Povinná výstroj a výbava stanovená pre daný druh vozidla v zmysle zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov | požaduje sa | *<vyplní uchádzač>* |

Uchádzač vyplní stĺpec *“Hodnota technického parametra a výbavy ponúkaná uchádzačom“*. Pri každom parametri a výbave motorového vozidla slovne s objektívnym vyjadrením danej hodnoty alebo výbavy (plnenie daného parametra uchádzačom), t. j. slovom príslušnej hodnoty/výbavy resp. slovom „áno“ alebo „nie“ môže vyplniť iba tie parametre, kde je opísaná aj požiadavka verejného obstarávateľa slovami príslušnej hodnoty a slovami „požaduje sa“.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ……………………….………………. |  | ……..…………………………… |
| Meno oprávneného zástupcu uchádzača |  | Dátum a podpis |