	Názov obstarávateľa:
	Poľnohospodárske družstvo "Olšavica-Brutovce" 
so sídlom v Olšavici

	IČO: 
	00204200

	Predmet zákazky (stroj): 
	Šmykom riadený nakladač

	Množstvo:
	1 ks

	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	

	Výkon motora min 50 kW
	x

	Výška čapu lyžice pri úplnim zdvihu min 3000 mm
	x

	Celková výška max 2000 mm
	x

	Prietok hydraulického čerpadla min 70 l/min
	x

	Kolesá 10.00x16,5
	x

	Prevádzková nosnosť min 720 kg
	x

	Kabína
	x

	Predné dvere
	x

	Kúrenie
	x

	Odpružené sedadlo
	x

	Bočné otvárateľné okná
	x

	Hydraulické vyrovnávanie
	x

	Batériový spínač
	x

	Pracovné svetlá (vpredu/vzadu)
	x

	Telemetria - sledovanie aktuálneho technického stavu stroja výrobcom/servisným strediskom
	x

	Ovládanie joystikové
	x

	Paletovacie vidly
	x

	Lyžica s objemom min 0,4 m3
	x


Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.
	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	
	Hodnota:

	Cena v eur bez DPH
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu
