Príloha č. 1

**Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia**

1. **Názov predmetu zákazky: Záhradný materiál s príslušenstvom (ID 42315)**
2. Predmetom zákazky je dodávka záhradného materiálu s príslušenstvom pre potreby MV SR a krajských centier podpory MV SR z dôvodu obnovy morálne a technicky opotrebovaného materiálu a doplnenie nového materiálu za účelom zabezpečenia štandardného pracovného prostredia pre zamestnancov MV SR.
3. **Hlavný kód CPV:**

16160000-4 - Rôzne záhradnícke potreby

16400000-9 - Postrekovacie mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo záhradkárstvo

18930000-7 - Vrecia a vaky

18937000-6 - Vrecia na balenie tovaru

24453000-4 - Herbicídy

39541120-3 - Laná

42122130-0 - Vodné čerpadlá

42652000-1 - Ručné elektromechanické nástroje

43830000-0 - Mechanické náradie

44113910-7 - Materiál na zimnú údržbu

44165100-5 - Hadice

44511400-9 - Sekery

44511500-0 - Ručné píly

44512300-5 - Kladivá

44511300-8 - Čakany, škrabky, motyky, hrable a plážové hrable

44510000-8 - Nástroje

44511000-5 - Ručné nástroje

44610000-9 - Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby

1. **S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:**
* dodanie tovaru do miesta dodania,
* vyloženie tovaru v mieste dodania,
* ekologickú likvidáciu odpadu z obalov tovaru.
1. V cenovej ponuke musia byť uvedené všetky náklady spojené s dopravou a tovarom, ktoré si môže uchádzač účtovať voči verejnému obstarávateľovi. Ako napríklad balné, vyskladnenie, uskladnenie, kilometrovné, nakládka, dezinfekcia, vykládka (napr. hydraulickou rukou), stojné, technické revízie, návod na používanie v slovenskom jazyku a pod.
2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V prípade, že dodaný tovar vykazuje preukázateľné vady, nedostatočnú kvalitu, rozdiel v množstve a zámenu tovaru v porovnaní so zmluvou, dodávateľ je povinný na vlastné náklady odviezť a dodať nový tovar. K neprevzatiu tovaru bude spísaný protokol, z ktorého bude zrejmý dôvod, pre ktorý nebol tovar prevzatý a bude uvedený náhradný termín dodania nového tovaru. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
3. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.
4. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.
5. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
6. Všetky komponenty uvedené v špecifikácií musia byť vzájomne kompatibilné a zmontovateľné a demontovateľné a opakovane použiteľné.
7. Predávajúci je povinný tovar dodať nasledovným spôsobom:

a) obaly na zabalenie tovaru budú vyrobené z ľahko recyklovateľného materiálu, alebo materiálu z obnoviteľných zdrojov, alebo sa musí jednať o obalový systém pre opakované použitie, obaly z PVC sú vylúčené,

b) všetky obalové materiály musia byť ľahko oddeliteľné na recyklovateľné časti tvorené jedným materiálom (napr. lepenka, papier, textília),

c) po písomnom vyzvaní kupujúcim, predávajúci zabezpečí odvoz materiálu použitého na zabalenie tovaru, ktorý je možné opätovne recyklovať a zabezpečiť jeho opätovné použitie formou recyklácie v recyklačných zariadeniach s regionálnou pôsobnosťou a zabezpečí likvidáciu materiálu použitého na zabalenie predmetu zákazky, ktorý nie je možné opätovne recyklovať, v zariadeniach na zhodnocovanie energie s regionálnou pôsobnosťou,

d) najneskôr do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy doručí kupujúcemu v súlade s bodom 10.2 zmluvy zoznam recyklačných zariadení a zariadení na zhodnocovanie energie s regionálnou pôsobnosťou na udelenie súhlasu kupujúcim, kupujúci sa zaväzuje, že udelenie súhlasu nebude bezdôvodne odoprené.

1. **Lehota plnenia je:**
* do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, dodanie by malo byť realizované priebežne na základe približne 9 objednávok
1. **Miesta dodania a množstvá tovaru:**

Sekcia ekonomiky MV SR, sklad v obci Limbach, Potočná 11

Centrum podpory Trnava, Kollárova 31, 917 02 Trnava

Centrum podpory Trenčín, Jilemnického 1, 911 01 Trenčín

Centrum podpory Banská Bystrica, Ulica 9. Mája 1, 974 86 Banská Bystrica

Centrum podpory Nitra, Železničiarska 1, Nitra

Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov

Centrum podpory Žilina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina

Centrum podpory Bratislava, Špitálska 14, 812 28 Bratislava

Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 041 02 Košice

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Názov** |  | **Miesto dodania** |
| **Por.****číslo**  |  | **Merná jednotka** | **Limbach** | **CP TT** | **CP TN** | **CP BB** | **CP NR** | **CP PO** | **CP ZA** | **CP BA** | **CP KE** |
|  | **Názov** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Posypová soľ  | kg | 500 | 1250 | 650 | 3000 | 1000 | - | 2000 | 18 000 | 3000 |
| 2 | Kamenná drť  | kg | - | - | 50 | 2000 | - | - | 2000 | 500 | 2000 |
| 3 | Hadica krátka ¾ m | m | 40 | 200 | 210 | 100 | - | - | 100 |  - | 60 |
| 4 | Hadica dlhá ¾ m |  m | 100 | 250 | 250 | 100 | - | - | - | 500 |  - |
| 5 | Hadica 1 m  |  m | 25 | 150 | - | 75 | - | - | - | 50 | 25 |
| 6 | Hadica 1/2" m |  m | 125 | 250 | 150 | 200 | - | - | 200 | 250 | 25 |
| 7 | Hadicový adaptér 1" | ks | 20 | 10 | 1 | 10 | - | - | 5 | 2 |  - |
| 8 | Hadicový adaptér 1/2" | ks | 20 | 30 | 10 | 20 | - | - | 5 | 10 |  - |
| 9 | Hadicový adaptér ¾  | ks | 20 | 30 | 31 | 20 | - | - | 10 | 10 |  - |
| 10 | Hadicová rýchlospojka 1" | ks | 20 | 10 | 1 | 10 | - | - | - | 5 |  - |
| 11 | Hadicová rýchlospojka 1/2"  | ks | 20 | 20 | 7 | 20 | - | - | 10 | 5 |  - |
| 12 | Hadicová rýchlospojka ¾  | ks | 20 | 20 | 36 | 20 | - | - | 10 | 5 |  - |
| 13 | Hadicová redukcia 1/2" - ¾  | ks | 20 | 5 | 6 | 10 | - | - | - | 5 |  - |
| 14 | Hadicová redukcia ¾ - 1  | ks | 20 | 5 | 2 | 10 | - | - | - | 5 |  - |
| 15 | Hadica na záhradné kalové čerpadlo  | m | 50 | 30 | - | 200 | - | - | - | 125 | 50 |
| 16 | Spojka hadicová  | ks | 20 | - | 10 | 5 | - | - | - |  - | 10 |
| 17 | Spojka na hadicu na kalové čerpadlo  | ks | 10 | 3 | **-** | 5 | - | - | - | 5 | 2 |
| 18 | Záhradné kalové čerpadlo  | ks | 10 | 5 | 1 | 8 | - | - | - |  - | 2 |
| 19 | Vozík na záhradnú hadicu  | ks | 10 | - | 4 | 6 | - | - | - |  - |  - |
| 20 | Lopata na sneh  | ks | 20 | - | 63 | 100 | - | - | 10 | 50 | 20 |
| 21 | Sekáč na ľad | ks | 20 | - | 17 | 30 | - | - | - | 20 | 20 |
| 22 | Motyka | ks | 30 | 5 | 12 | 10 | 6 | - | - |  - | 10 |
| 23 | Krompáč | ks | 20 | 5 | 22 | 12 | - | - | - |  - | 10 |
| 24 | Hrable  | ks | 30 | 5 | 27 | 15 | 10 | - | 5 |  - | 10 |
| 25 | Rýľ špicatý  | ks | 20 | 5 | 20 | 10 | 6 | - | 5 |  - | 10 |
| 26 | Lopata plochá rovná  | ks | 30 | 10 | 39 | 10 | 20 | - | 5 | 20 | 10 |
| 27 | Násada na lopatu  | ks | 30 | - | 27 | 150 | 20 | - | - | 20 |  - |
| 28 | Sekera veľká  | ks | 30 | - | 13 | 12 | 6 | - | - |  - | 10 |
| 29 | Sekera malá | ks | 30 | 10 | 11 | 12 | 6 | - | - |  - | 10 |
| 30 | Kladivo malé | ks | 20 | 5 | 17 | 10 | 6 | - | - |  - | 10 |
| 31 | Kladivo pucka | ks | 10 | 1 | 10 | 2 | - | - | - |  - | 5 |
| 32 | Pílka záhradná natáčacia | ks | 15 | - | 1 | 2 | 6 | - | 5 |  - | 5 |
| 33 | Pílka prerezávacia | ks | 10 | - | 7 | 2 | 6 | - | 5 |  - |  - |
| 34 | Oblúková píla | ks | 10 | - | 5 | 2 | - | - | 2 |  - |  - |
| 35 | Nožnice na konáre | ks | 10 | 5 | 12 | 5 | 6 | - | 2 |  - |  - |
| 36 | Nožnice záhradné | ks | 10 | 5 | 10 | 10 | 20 | - | 5 |  - |  - |
| 37 | Nožnice na živý plot | ks | 10 | - | 2 | 6 | - | - | 2 |  - |  - |
| 38 | Vytrhávač buriny | ks | - | - | 1 | - | - | - | - |  - |  - |
| 39 | Sádzacia lopatka | ks | - | - | - | 4 | - | - | - |  - |  - |
| 40 | Krhla pozinkovaná s ružicou | ks | 30 | - | 17 | 5 | - | - | - |  - |  - |
| 41 | Krhla plastová s rukoväťou | ks | - | - | 5 | 10 | - | - | - |  - |  - |
| 42 | Sochor | ks | 20 | - | 3 | 2 | - | - | - |  - | 5 |
| 43 | Pákové páčídlo 1000 mm | ks | 15 | 10 | 11 | 4 | 5 | - | - |  - | 5 |
| 44 | Pákové páčídlo 400 mm | ks | 15 | 10 | 7 | 4 | 5 | - | - |  - | 5 |
| 45 | Záhradný fúrik | ks | 5 | 10 | 13 | 5 | 5 | - | 2 | 5 | 6 |
| 46 | Vedro záhradné plastové | ks | - | - | 13 | 25 | 10 | - | 10 |  - | 5 |
| 47 | Vedro záhradné pozinkované | ks | 40 | 20 | 18 | 20 | 20 | - | 50 |  - | 25 |
| 48 | Sud s vekom | ks | 10 | - | 4 | 3 | - | - | - |  - |  - |
| 49 | Súprava lopatka s metličkou  | ks | 100 | - | 28 | 500 | - | 80 | 200 |  - |  - |
| 50 | Metla cestárska | ks | 30 | - | 50 | - | 15 | - | 100 |  - |  - |
| 51 | Metla interiérová | ks | 30 | - | 27 | 400 | 10 | - | - | 100 |  - |
| 52 | Handra na podlahy tkaná, biela, 50x60 cm | ks | 300 | - | 95 | 1000 | - | 100 | 500 |  - |  - |
| 53 | Handra na podlahy, viskózna, 50x60 cm | ks | 300 | - | 75 | 1000 | - | 50 | 500 |  - |  - |
| 54 | Metla ciroková, 5 x šitá, násada z dreva | ks | 30 | - | 12 | 50 | - | 20 | 200 | 50 | 70 |
| 55 | Metla priemyselná 25 cm s drevenou 120 cm násadou | ks | 30 | 20 | 22 | - | 15 | - | - | 50 | 20 |
| 56 | Metla-portviš 30 cm s drevenou 120 cm násadou | ks | 30 | - | 31 | 200 | - | 50 | 50 |  - |  - |
| 57 | Mop set oválny, 10 l, viskózny mop |  ks | 30 | - | 16 | 240 | - | 50 | 50 |  - |  - |
| 58 | Mop set ženilkový s teleskopickou rúčkou |  ks | 30 | - | 93 | 240 | - | 50 | 200 |  - |  - |
| 59 | Postrek proti burine ROUNDUP biaktiv alebo ekvivalent 1l |  l | 30 | 10 | 49 | 15 | 30 | - | 20 |  - | 200 |
| 60 | Chrbtový záhradný tlakový rozprašovač | ks | 5 | - | 6 | 6 | - | - | - |  - |  - |
| 61 | Veľkoobjemový vak | ks | 30 | - | 3 | 10 | 3 | - | - |  - |  - |
| 62 | Vrece typ 1 | ks | 100 | - | 40 | 100 | 200 | - | - |  - |  - |
| 63 | Vrece na balenie tovaru  | bal | - | - | 1 | 15 | - | - | - |  - |  - |
| 64 | Upínací popruh dvojdielny | ks | 20 | - | 26 | 2 | 1 | - | - |  - |  - |
| 65 | Závesný popruh | ks | 20 | - | 8 | 2 | 1 | - | - |  - |  - |
| 66 | Upínací popruh jednodielny | ks | 300 | - | 32 | 5 | 1 | - | - |  - |  - |
| 67 | Upínací pás s račňou úzky | ks | 20 | - | 19 | 2 | 1 | - | - |  - |  - |
| 68 | Krycia plachta 10x10m | ks | 50 | - | 13 | 10 | - | - | - |  - |  - |
| 69 | Krycia plachta 5 x 5 m | ks | 50 | - | 16 | 20 | - | - | - |  - |  - |
| 70 | Krycia plachta 10 x 5 m | ks | 50 | - | 9 | 10 | - | - | - |  - |  - |
| 71 | Krycia plachta 10 x 20 m | ks | 50 | - | 4 | 10 | - | - | - |  - |  - |
| 72 | Rozmetávač | ks | 5 | - | 2 | 3 | 1 | - | - |  - | 10 |
| 73 | Drôt viazací záhradný pogumovaný  | m | 50 | - | 201 | 300 | - | - | - |  - |  - |
| 74 | Lano | m | - | - | 150 | 100 | - | - | - |  - |  - |
| 75 | Lesnícka priemerka | ks | - | - | 1 | 2 | - | - | - |  - |  - |
| 76 | Stojan na bicykle | ks | 20 | - | 8 | 10 | 5 | - | - |  - |  - |
| 77 | Záhradný drvič | ks | - | 1 | 5 | 3 | - | - | - |  - |  - |
| 78 | Elektrický záhradný vysávač | ks | 3 | - | 3 | 6 | - | - | 1 |  - | 5 |
| 79 | Montážna lampa | ks | 10 | - | 6 | 10 | - | - | - |  - |  - |
| 80 | Záhradná elektrická motorová píla | ks | 5 | - | 2 | 6 | - | - | 2 |  - | -  |
| 81 | Vrece typ 2 | ks  | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | Vrece igelitové tenké, transparentné | ks | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | Vrece igelitové hrubé, transparentné | ks | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | Vrece igelitové, číre | ks | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - |

1. **Technická špecifikácia predmetu zákazky:**

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 1 - Posypová soľ** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **29 400 kg**  |
| **Zrnitosť**  | 1-6 mm | N/A |  |
| **Balenie**  | min. 5 kg – max. 50 kg |  | N/A |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok** |
| **Položka č. 2 -** **Kamenná drť** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **6550 Kg** |
| **Zrnitosť**  | 4 – 8 mm, bez soli  | N/A |  |
| **Balenie**  | min. 25 kg – max. 50 kg |  | N/A |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok** |
| **Položka č. 3 - Hadica krátka ¾** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **710 m** |
| **Materiál**  | PVC | N/A |  |
| **Dĺžka**  | Min. 20 m |  | N/A |
| **Počet vrstiev**  | Min. 3 |  | N/A |
| **Prietržný tlak**  | 22 až 30 barov  |  | N/A |
| **Odolnosť vonkajšej vrstvy** | odolná proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom | N/A |  |
| **Priemer hadice v palcoch**  | ¾ | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok** |
| **Položka č. 4 - Hadica dlhá ¾** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **1200 m**  |
| **Materiál**  | PVC | N/A |  |
| **Dĺžka**  | Min. 50 m |  | N/A |
| **Počet vrstiev**  | Min. 3 |  | N/A |
| **Prietržný tlak**  | 22 až 30 barov  |  | N/A |
| **Odolnosť vonkajšej vrstvy** | odolná proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom | N/A |  |
| **Priemer hadice v palcoch**  | ¾ | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok** |
| **Položka č. 5 -** **Hadica 1** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **325 m** |
| **Materiál**  | PVC | N/A |  |
| **Dĺžka**  | Min. 25 m |  | N/A |
| **Počet vrstiev**  | Min. 2 |  | N/A |
| **Prietržný tlak**  | 15 až 18 barov  |  | N/A |
| **Odolnosť vonkajšej vrstvy** | odolná proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom | N/A |  |
| **Priemer hadice v palcoch**  | 1 | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok** |
| **Položka č. 6 – Hadica 1/2"** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **1200 m** |
| **Materiál**  | PVC | N/A |  |
| **Dĺžka**  | Min. 25 m |  | N/A |
| **Počet vrstiev**  | Min. 3 |  | N/A |
| **Prietržný tlak**  | 30 až 35 barov  |  | N/A |
| **Odolnosť vonkajšej vrstvy** | odolná proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom | N/A |  |
| **Priemer hadice v palcoch** | 1/2" | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok** |
| **Položka č. 7 – Hadicový adaptér 1"** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **48 ks** |
| **Materiál**  | PVC | N/A |  |
| **Závit** | Vnútorný | N/A |  |
| **Rozmer**  | 1" | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok** |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 8 - Hadicový adaptér 1/2"** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **95 ks** |
| **Materiál**  | PVC | N/A |  |
| **Závit** | Vnútorný | N/A |  |
| **Rozmer**  | 1/2" | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |

**Obrázok**  |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 9 - Hadicový adaptér ¾** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **121 ks** |
| **Materiál**  | PVC | N/A |  |
| **Závit** | Vnútorný | N/A |  |
| **Rozmer**  | **¾** | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |

**Obrázok** |
| **Položka č. 10 - Hadicová rýchlospojka 1"** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **46 ks** |
| **Materiál**  | PVC | N/A |  |
| **Rozmer**  | 1" | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok** |
| **Položka č. 11 - Hadicová rýchlospojka 1/2"** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **82 ks** |
| **Materiál**  | PVC | N/A |  |
| **Rozmer**  | 1/2" | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok** |
| **Položka č. 12 - Hadicová rýchlospojka ¾** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **111 ks** |
| **Materiál**  | PVC | N/A |  |
| **Rozmer**  | **¾** | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok** |
| **Položka č. 13 – Hadicová redukcia 1/2" - ¾** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **46 ks** |
| **Materiál**  | PVC | N/A |  |
| **Rozmer**  | 1/2" - ¾ | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok** |
| **Položka č. 14 - Hadicová redukcia ¾ - 1** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **42 ks** |
| **Materiál**  | PVC | N/A |  |
| **Rozmer**  | ¾ - 1 | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok** |
| **Položka č. 15 - Hadica na záhradné kalové čerpadlo**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **455 m** |
| **Materiál**  | PVC-Guma, Textilná výstuž | N/A |  |
| **Prevádzkový tlak**  | Min. 2 bary |  | N/A |
| **Priemer hadice** | Min. 50 mm |  | N/A |
| **Balenie**  | Min. 25 m  |  | N/A |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok** |
| **Položka č. 16 - Spojka hadicová** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **45 ks** |
| **Materiál**  | Hliník | N/A |  |
| **Veľkosť**  | Min. C/52 mm |  | N/A |
| **Tlak vody**  | Max. 10 bar | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok** |
| **Položka č. 17 - Spojka na hadicu na kalové čerpadlo** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **25 ks** |
| **Typ** | Pevná bajonetová C52 | N/A |  |
| **Veľkosť** | min 2"/50mm |  | N/A |
| **Závit** | Vonkajší  | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok** |
| **Položka č. 18 - Záhradné kalové čerpadlo** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **26 ks** |
| **Napájanie**  | Min. 230/50 Hz |  | N/A |
| **Výkon** | Min. 3100 W |  | N/A |
| **Maximálny prietok** | 20 000 l/h | N/A |  |
| **Materiál** | Liatina | N/A |  |
| **Priemer odtok vody**  | 2 palce | N/A |  |
| **Použitie** | Úplne ponorné, elektrický motor, rúčka na zavesenie | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok** |
| **Položka č. 19 – Vozík na záhradnú hadicu** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **20 ks** |
| **Šírka bubna**  | min. 220 mm |  | N/A |
| **Priemer oceľového rámu**  | min. 18 mm |  | N/A |
| **Kolesá (ØxŠ)** | min. 147 x 41 mm |  | N/A |
| **Celkové rozmery (šxhxv)** | min. 420 x 480 x 710 mm |  | N/A |
| **Súčasť vozíka**  | Kľuka, Rukoväť v tvare U | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok** |
| **Položka č. 20 - Lopata na sneh** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **263 ks** |
| **Materiál listu**  | Hliník  | N/A |  |
| **Šírka listu** | Min. 45 cm |  | N/A |
| **Materiál násady** | Hliník | N/A |  |
| **Násada** | Ukončená rukoväťou  | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok** |
| **Položka č. 21 -** **Sekáč na ľad** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **107 ks** |
| **Materiál škrabáku** | oceľ | N/A |  |
| **Šírka škrabáku** | Min. 20 cm  |  | N/A |
| **Materiál násady** | Drevo  | N/A |  |
| **Dĺžka násady** | Min. 130 cm  |  | N/A |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok** |
| **Položka č. 22 - Motyka** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **73 ks** |
| **Hlavica** | Kovaná špicatá  | N/A |  |
| **Hmotnosť hlavice**  | Min. 600 g |  | N/A |
| **Materiál náasady** | Drevo | N/A |  |
| **Dĺžka násady**  | Min. 110 cm |  | N/A |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok** |
| **Položka č. 23 - Krompáč** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **69 ks** |
| **Hlavica** | Kované železo s hrotom a tenkým klonom  | N/A |  |
| **Hmotnosť hlavice**  | Min. 2,5 kg |  | N/A |
| **Materiál náasady** | Drevo | N/A |  |
| **Dĺžka násady**  | Min. 110 cm |  | N/A |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok** |
| **Položka č. 24 - Hrable** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **102 ks** |
| **Materiál**  | Kov | N/A |  |
| **Počet zubov**  | Min. 13 |  | N/A |
| **Materiál násady** | Drevo | N/A |  |
| **Dĺžka násady**  | Min. 150 cm |  | N/A |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok** |
| **Položka č. 25 - Rýľ špicatý** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **76 ks** |
| **Hlavica** | Kovaný s bočnou stupačkou | N/A |  |
| **Celková hmotnosť**  | Min. 1300 g |  | N/A |
| **Dĺžka násady** | Min. 110 cm  |  | N/A |
| **Násada** | T – Drevo  | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok** |
| **Položka č. 26 -** **Lopata plochá rovná** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **144 ks** |
| **Materiál hlavice** | Oceľ | N/A |  |
| **Rozmer hlavice (šírka)** | 35 cm povolené rozpätie +/- 5 % |  | N/A |
| **Hrúbka hlavice** | Min. 1,5 mm |  | N/A |
| **Materiál násady** | Drevo | N/A |  |
| **Dĺžka násady** | Min. 110 cm  |  | N/A |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok** |
| **Položka č. 27 -** **Násada na lopatu** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **247 ks** |
| **Materiál** | Drevo  | N/A |  |
| **Dĺžka násady**  | Min. 140 cm  |  | N/A |
| **Použitie** | Násada na lopaty a hliníkové lopaty  | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok** |
| **Položka č. 28 - Sekera veľká**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **71 ks** |
| **Hlavica** | Kovaná oceľ | N/A |  |
| **Dĺžka**  | Min. 80 cm |  | N/A |
| **Hmotnosť**  | Min. 1,40 kg |  | N/A |
| **Násada** | Tvarovaná | N/A |  |
| **Materiál násady** | Drevo buk alebo jaseň  |  | N/A |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok** |
| **Položka č. 29 - Sekera malá** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **79 ks** |
| **Hlavica** | Kovaná oceľ | N/A |  |
| **Dĺžka**  | Min. 40 cm |  | N/A |
| **Hmotnosť**  | Min. 1,0 kg |  | N/A |
| **Násada** | Tvarovaná | N/A |  |
| **Materiál násady** | Drevo buk alebo jaseň  |  | N/A |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok** |
| **Položka č. 30 – Kladivo malé** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **68 Ks** |
| **Hlavica materiál** | oceľ | N/A |  |
| **Hlavica hmotnosť**  | Min. 1000 g s jednou skosenou hranou  |  | N/A |
| **Násada** | Drevená alebo plastová |  | N/A |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok** |
| **Položka č. 31 - Kladivo pucka** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **28 Ks** |
| **Hlavica materiál** | Kovaná oceľ | N/A |  |
| **Hlavica hmotnosť**  | Min. 10 kg s obojstranne skosenými hranami  |  | N/A |
| **Dĺžka násady**  | Min. 90 cm  |  | N/A |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok** |
| **Položka č. 32 - Pílka záhradná natáčacia** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **34 Ks** |
| **Pílový list dĺžka**  | Min. 300 mm |  | N/A |
| **Rám** | Kovový s rukoväťou, chránený proti hrdzi a korózií  | N/A |  |
| **Uhol rezu** | Voliteľný | N/A |  |
| **Páka** | Napínacia | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 33 - Pílka prerezávacia** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **30 ks** |
| **Pílový list dĺžka**  | Min. 300 mm |  | N/A |
| **Typ listu**  | Pevný, trojnásobné ostrie, chrómovaný povrch  | N/A |  |
| **Rukovať** | Mäkčená | N/A |  |
| **Príslušenstvo**  | Púzdro  | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 34 - Oblúková píla** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **19 ks** |
| **Dĺžka pílového listu**  | Min. 900 mm |  | N/A |
| **Hrot zubov**  | Kalený  | N/A |  |
| **Rám**  | Chránený proti hrdzi a korózií práškovým lakovaním, oceľový  | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 35 - Nožnice na konáre** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **40 ks** |
| **Materiál čepele**  | Kalená oceľ  | N/A |  |
| **Materiál ramien**  | Hliník a plast  | N/A |  |
| **Dĺžka čepele** | Min. 8,5 cm  |  | N/A |
| **Celková dĺžka**  | Min. 71 cm  |  | N/A |
| **Prevodový mechanizmus**  | Ozubené koleso | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 36 - Nožnice záhradné** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **60 ks** |
| **Rukoväť** | Oceľová  | N/A |  |
| **Ostrie a protiostrie**  | Tvrdená oceľ | N/A |  |
| **Dĺžka**  | Min. 225 mm |  | N/A |
| **Nožnice** | Jednoručné | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 37 - Nožnice na živý plot** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **20 ks** |
| **Dĺžka noža**  | Min. 18 cm  |  | N/A |
| **Materiál noža** | Ušľachtilá oceľ | N/A |  |
| **Materiál ramena**  | Oceľ a plast  | N/A |  |
| **Typ** | Manuálny | N/A |  |
| **Rukoväť**  | Pogumovaná | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 38 - Vytrhávač buriny** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **1 ks** |
| **Dĺžka**  | Min. 95 cm  |  | N/A |
| **Rukoväť**  | T, mäkčená protišmyková guma, vyhadzovač  | N/A |  |
| **Pružina** | Hrdze odolná  | N/A |  |
| **Ostrie**  | Rovné  | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 39 -** **Sádzacia lopatka** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **4 ks** |
| **Materiál**  | Kov/oceľ | N/A |  |
| **Dĺžka**  | Min. 28 cm  |  | N/A |
| **Pracovná šírka**  | Min 8 cm  |  | N/A |
| **Rúčka**  | Kov/plast/mäkčená guma/drevo |  | N/A |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 40 -** **Krhla pozinkovaná s ružicou**   | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** |  **52 ks** |
| **Materiál**  | Pozinkovaná oceľ | N/A |  |
| **Objem**  | Min. 9 l  |  | N/A |
| **Príslušenstvo** | Ružica | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 41 -** **Krhla plastová s rukoväťou** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **15 ks** |
| **Materiál**  | Plast  | N/A |  |
| **Objem**  | Min 13 l  |  | N/A |
| **Príslušenstvo** | Ružica | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 42 -** **Sochor** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **30 Ks** |
| **Materiál** | Oceľ | N/A |  |
| **Dĺžka**  | Min. 1500 mm  |  | N/A |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 43 - Pákové páčídlo 1000 mm** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **50 Ks** |
| **Dĺžka**  | Min. 1000 mm |  | N/A |
| **Materiál**  | Oceľ | N/A |  |
| **Konce páčidla**  | Zahnutý a špicatý  | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 44 -** **Pákové páčídlo 400 mm** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **46 Ks** |
| **Dĺžka**  | Min. 400 mm |  | N/A |
| **Materiál**  | Oceľ | N/A |  |
| **Konce páčidla**  | Zahnutý a špicatý  | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 45 -** **Záhradný fúrik** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **51 Ks** |
| **Objem korby**  | Min. 80 l  |  | N/A |
| **Nosnosť**  | Min. 100 kg |  | N/A |
| **Materiál korby**  | Pozinkovaný plech  |  | N/A |
| **Materiál konštrukcie**  | Oceľ | N/A |  |
| **Rukovať**  | Plast alebo mäkčená guma  |  | N/A |
| **Koleso**  | Plné alebo nafukovacie koleso  |  | N/A |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 46 -** **Vedro záhradné plastové** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **63 ks** |
| **Objem**  | Min. 20 l |  | N/A |
| **Rukovať materiál** | Oceľ | N/A |  |
| **Vedro materiál**  | HDPE/PE | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 47 -** **Vedro záhradné pozinkované** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **193 ks** |
| **Objem**  | Min. 10 l |  | N/A |
| **Rukovať materiál** | Oceľ | N/A |  |
| **Vedro materiál**  | Pozinkovaný plech  | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 48 -** **Sud s vekom** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **17 ks** |
| **Objem**  | Min. 120 l  |  | N/A |
| **Veko**  | Skrutkovacie  | N/A |  |
| **Materiál**  | HDPE  | N/A |  |
| **Rozmery výška a priemer**  | Min 790 mm a min. 400 mm  |  | N/A |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 49 - Súprava lopatka s metličkou**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **908 ks** |
| **Zberná plocha lopatky šírka x hĺbka**  | Min. 20 cm x min. 16 cm  |  | N/A |
| **Materiál lopatky a metličky** | Plast | N/A |  |
| **Dĺžka metličky a dĺžka vlasu**  | Min. 30 cm x min. 5,5 cm  |  | N/A |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 50 - Metla cestárska** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **195 Ks** |
| **Materiál kartáču a násady** | Drevo  | N/A |  |
| **Materiál vlákna** | PET  | N/A |  |
| **Šírka kartáču** | Min. 30 cm  |  | N/A |
| **Dĺžka násady**  | Min. 120 cm  |  | N/A |
| **Dĺžka vlákna** | Min. 80 mm  |  | N/A |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 51 - Metla interiérová** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **567 ks** |
| **Materiál hlavice**  | Plast  | N/A |  |
| **Šírka hlavice**  | Min. 30 cm  |  | N/A |
| **Materiál násady**  | Kov | N/A |  |
| **Dĺžka násady**  | Min. 120 cm  |  | N/A |
| **Materiál vlákna**  | PET  | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 52 - Handra na podlahy tkaná, biela, 50x60 cm** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **1995 Ks** |
| **Materiál**  | Tkaná, na podlahy, biela  | N/A |  |
| **Rozmer**  | Min. 50 x 60 cm  |  | N/A |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 53 - Handra na podlahy, viskózna, 50x60 cm** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **1925 Ks** |
| **Materiál**  | Viskózna, na podlahy | N/A |  |
| **Rozmer**  | Min. 50 x 60 cm  |  | N/A |
|  |  |  |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 54 - Metla ciroková, 5 x šitá, násada z dreva** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **432 ks** |
| **Prevedenie**  | Min. 5 x šitá, ciroková  |  | N/A |
| **Násada** | Drevená  | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 55 -** **Metla priemyselná 25 cm s drevenou 120 cm násadou** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **157 ks** |
| **Prevedenie**  | Priemyselná  | N/A |  |
| **Šírka**  | Min. 25 cm  |  | N/A |
| **Dĺžka drevenej násady**  | Min. 120 cm  |  | N/A |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 56 -** **Metla-portviš 30 cm s drevenou 120 cm násadou** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **361 ks** |
| **Prevedenie**  | Portviš | N/A |  |
| **Šírka**  | Min. 30 cm  |  | N/A |
| **Dĺžka drevenej násady**  | Min. 120 cm  |  | N/A |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 57 -** **Mop set oválny, 10 l, viskózny mop** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **386 ks** |
| **Sada** | Mop s viskóznou strapcovou náhradou a žmýkacím vedrom na všetky typy podláh, vyrobený z recyklovaných materiálov  | N/A |  |
| **Hlavica** | Jednoduchá výmena náhradnej hlavice  | N/A |  |
| **Objem vedra** | Min. 10 l  |  | N/A |
| **Dĺžka tyče** | Min. 120 cm  |  | N/A |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 58 - Mop set ženilkový s teleskopickou rúčkou** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **613 ks** |
| **Sada** | Mop ženilkový s teleskopickou rúčkou, účinný na vlhko a mokro  | N/A |  |
| **Zloženie mopu** | 100 % polyester | N/A |  |
| **Dĺžka teleskopickej rúčky**  | Min. 120 cm  |  | N/A |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 59 - Postrek proti burine ROUNDUP biaktiv alebo ekvivalent 1l** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **354 l** |
| **Zloženie**  | Totálny herbicíd vo forme koncentrátu | N/A |  |
| **Účinná látka**  | Glyphosate 360 g/l (30,8% hm) t.j. 480 g.l-1 IPA soli N-fosfonomethyl-glycinu |  | N/A |
| **Balenie**  | Min. 1 l  |  | N/A |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 60 - Chrbtový záhradný tlakový rozprašovač** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **17 ks** |
| **Objem nádrže**  | Min. 16 l  |  | N/A |
| **Dĺžka hadice** | Min. 1,2 m  |  | N/A |
| **Pracovný tlak**  | 0,1 – 0,3 MPa | N/A |  |
| **Materiál predĺženia a nádoby**  | Plastové/PE  | N/A |  |
| **Prevedenie** | Prevedenie na chrbát, nastaviteľné popruhy, rozprašovacia dýha  | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 61 - Veľkoobjemový vak** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **46 ks** |
| **Prevedenie**  | Otvorený vak s uzatvoreným dnom, min. 4 zdvíhacie úchyty, viac násobné použitie  | N/A |  |
| **Materiál** | Tkanina/ textil alebo polypropylén  |  | N/A |
| **Nosnosť**  | Min. 1000 kg . max. 2000 kg |  | N/A |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 62 –** **Vrece typ 1** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **440 ks** |
| **Určenie**  | Preprava sypkého materiálu, viacnásobné použitie  | N/A |  |
| **Rozmery**  | Min. 50 cm x 80 cm  |  | N/A |
| **Materiál**  | Tkania/juta  |  | N/A |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 63 -** **Vrece na balenie tovaru**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **Bal. 16**  |
| **Materiál**  | PE/HDPE  |  | N/A |
| **Rozmer** | Min. 30 cm x 40 cm  |  | N/A |
| **Hrúbka**  | Min. 0,05 mm |  | N/A |
| **Balenie**  | Min. 100 ks v balení  |  | N/A |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 64 -** **Upínací popruh dvojdielny** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **49 ks** |
| **Prevedenie**  | Upínací popruh dvojdielny s račňou a hákom  | N/A |  |
| **Nosnosť pri opásaní**  | Min. 4000 kg |  | N/A |
| **Dĺžka x šírka**  | Min. 10 m x min. 50 mm |  | N/A |
| **Materiál**  | Polyester | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 65 -** **Závesný popruh** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **31 Ks** |
| **Prevedenie**  | Závesný popruh plochý s okami dvojvrstvový | N/A |  |
| **Nosnosť pri opásaní**  | Min. 2000 kg  |  | N/A |
| **Dĺžka x šírka**  | Min. 10 m x min. 50 mm  |  | N/A |
| **Materiál**  | Polyester  | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 66 - Upínací popruh jednodielny** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **338 ks** |
| **Prevedenie**  | Upínací popruh jednodielny s račňou a voľným koncom  | N/A |  |
| **Nosnosť pri opásaní**  | Min. 2000 kg  |  | N/A |
| **Dĺžka x šírka**  | Min. 5 m x min. 30 mm |  | N/A |
| **Materiál**  | Polyester  | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 67 -** **Upínací pás s račňou úzky** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **42 ks** |
| **Prevedenie**  | Upínací pás jednodielny s račňou úzky so sponou  | N/A |  |
| **Pevnosť**  | Min. 250 daN  |  | N/A |
| **Dĺžka x šírka**  | Min. 8 m x min. 25 mm  |  | N/A |
| **Materiál**  | Polyester  | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 68 -** **Krycia plachta 10x10m** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **73 ks** |
| **Materiál**  | polypropylén, | N/A |  |
| **Ochranná vrstva**  | polyetylén | N/A |  |
| **Rozmery**  | 10 x 10 m povolené rozpätie +/- 5% |  | N/A |
| **Hrúbka**  | min. 45 gr/m2 povolené rozpätie +/- 5% |  | N/A |
| **Prevedenie**  | Obojstranné, odolné voči poveternostným vplyvom, plesniam, nepremokavé, kovové alebo hliníkové upevňovacie krúžky cca každý 1 m po celom obvode, zosilnené lanové okraje | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 69 - Krycia plachta 5 x 5 m** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **86 ks** |
| **Materiál**  | polypropylén, | N/A |  |
| **Ochranná vrstva**  | polyetylén | N/A |  |
| **Rozmery**  | 5 x 5 m povolené rozpätie +/- 5% |  | N/A |
| **Hrúbka**  | min. 45 gr/m2 povolené rozpätie +/- 5% |  | N/A |
| **Prevedenie**  | Obojstranné, odolné voči poveternostným vplyvom, plesniam, nepremokavé, kovové alebo hliníkové upevňovacie krúžky cca každý 1 m po celom obvode, zosilnené lanové okraje | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 70 - Krycia plachta 10 x 5 m** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **69 ks** |
| **Materiál**  | polypropylén, | N/A |  |
| **Ochranná vrstva**  | polyetylén | N/A |  |
| **Rozmery**  | 10 x 5 m povolené rozpätie +/- 5% |  | N/A |
| **Hrúbka**  | min. 45 gr/m2 povolené rozpätie +/- 5% |  | N/A |
| **Prevedenie**  | Obojstranné, odolné voči poveternostným vplyvom, plesniam, nepremokavé, kovové alebo hliníkové upevňovacie krúžky cca každý 1 m po celom obvode, zosilnené lanové okraje | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 71 - Krycia plachta 10 x 20 m** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **64 ks** |
| **Materiál**  | polypropylén, | N/A |  |
| **Ochranná vrstva**  | polyetylén | N/A |  |
| **Rozmery**  | 10 x 20 m povolené rozpätie +/- 5% |  | N/A |
| **Hrúbka**  | min. 45 gr/m2 povolené rozpätie +/- 5% |  | N/A |
| **Prevedenie**  | Obojstranné, odolné voči poveternostným vplyvom, plesniam, nepremokavé, kovové alebo hliníkové upevňovacie krúžky cca každý 1 m po celom obvode, zosilnené lanové okraje | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 72 - Rozmetávač** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **21 ks** |
| **Objem**  | Min. 20 l  |  | N/A |
| **Materiál násypky**  | PVC | N/A |  |
| **Materiál konštrukcie**  | Kov | N/A |  |
| **Prevedenie**  | Regulácia posypu, pojazdné s rukoväťou v tvare U, plastové alebo pogumované kolesá s drážkami, korózií odolná násypka  | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 73 -** **Drôt viazací záhradný pogumovaný**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **551 m**  |
| **Materiál**  | Drôt oceľový potiahnutý gumou, odolný proti mrazu  | N/A |  |
| **Priemer drôtu**  | Min. 2 mm  |  | N/A |
| **Balenie**  | Min. 50 – max. 100 m |  | N/A |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 74 - Lano** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **250 m** |
| **Priemer**  | min. 24 mm |  | N/A |
| **Materiál**  | polypropylén/ konope/sisal  |  | N/A |
| **Nosnosť**  | Min. 3500 – max. 3700 kg  |  | N/A |
| **Balenie**  | Min. 50 – max. 100 m  |  | N/A |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 75 -** **Lesnícka priemerka** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **3 ks** |
| **Prevedenie**  | Posuvné meradlo, delenie po 5 mm, s rukoväťou, permanentnou brzdou a stupnicou  | N/A |  |
| **Rozmer** | Min. 1000/410 mm |  | N/A |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 76 -** **Stojan na bicykle** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **43 ks** |
| **Materiál**  | Zvárané oceľové profily  | N/A |  |
| **Oceľové profily**  | Priemer min. 15 mm alebo šírka min. 20 mm |  | N/A |
| **Použitie**  | Pre min. 5 bicyklov so šírkou pneumatiky 35 – 60 mm  |  | N/A |
| **Povrchová úprava** | Pozinkované  | N/A |  |
| **Kotvenie**  | Do zeme alebo steny | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 77 -** **Záhradný drvič** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **9 ks** |
| **Menovitý výkon**  | Min. 3 kW |  | N/A |
| **Priemer konárov**  | Min. 40 mm  |  | N/A |
| **Objem zberného koša**  | Min. 50 l  |  | N/A |
| **Prevedenie**  | Pojazdný, elektrický motor, bezpečnostný vypínač, poistka proti prehriatiu, spätný chod, kovový rám  | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 78 - Elektrický záhradný vysávač** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **18 ks** |
| **Funkcie**  | Vysávanie a fúkanie, drvenie odpadu – 16:1, regulácia výkonu, kovová turbína  | N/A |  |
| **Výkon** | Min. 3000 W |  | N/A |
| **Príslušenstvo**  | Vysávacia a fúkacia trubica, zberný vak s popruhmi objemom min. 45 l  | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 79 - Montážna lampa** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **26 ks** |
| **Krytie** | Min. IP 20  |  | N/A |
| **Objímka**  | E 27  | N/A |  |
| **Prevedenie** | Kovový chránič žiarovky, závesné, prípojný kábel min. 5 m  | N/A |  |
| **Menovité napätie**  | Min. 230 V |  | N/A |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok**  |
| **Položka č. 80 -** **Záhradná elektrická motorová píla** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **15 ks** |
| **Menovité napätie**  | Min. 230 V  |  | N/A |
| **Príkon**  | Min. 2,5 kW |  | N/A |
| **Dĺžka reznej časti lišty**  | Min. 40 cm  |  | N/A |
| **Prevedenie a príslušenstvo**  | Zariadenie na bočné napínanie reťaze, brzda, tepelná ochrana, elektrický motor, reťaz, automatické mazanie reťaze | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok***.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 81 –** **Vrece typ 2** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **200 ks** |
| **Určenie**  | Preprava sypkého materiálu, viacnásobné použitie  | N/A |  |
| **Rozmery**  | Min. 50 cm x 80 cm  |  | N/A |
| **Materiál**  | Tkania/juta/polypropylén |  | N/A |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok***.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 82 –** **Vrece igelitové tenké, transparentné** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **500 ks** |
| **Materiál** | PE alebo HDPE alebo LDPE | N/A |  |
| **Rozmer** | min. 600 mm x 1100 mm |  | N/A |
| **Hrúbka** | min. 0,04 mm - /40mµ/ |  | N/A |
| **Balenie** | min. 50 ks v balení | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok***.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 83 –** **Vrece igelitové hrubé, transparentné** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **500 ks** |
| **Materiál** | PE alebo HDPE alebo LDPE | N/A |  |
| **Rozmer** | min. 650 mm x 1200 mm |  | N/A |
| **Hrúbka** | min. 0,10 mm - /100mµ/ |  | N/A |
| **Balenie** | min. 50 ks v balení | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok***.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 84 –** **Vrece igelitové, číre** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **800 ks** |
| **Materiál** | PE alebo HDPE alebo LDPE | N/A | N/A |
| **Rozmer** | min. 800 mm x 1100 mm |  | N/A |
| **Hrúbka** | min. 0,15 mm - /150mµ/ |  | N/A |
| **Balenie** | min. 100 ks v balení | N/A |  |
| **Výrobca** |  |
| **Typové označenie** |  |
| **Obrázok***.* |

*Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom*