
CENOVÁ PONUKA UCHÁDZAČA


„Technologické zariadenia spoločnosti LESY SERVIS, s. r. o.“


Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a súhlasíme s podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie cenovej ponuky.

Identifikačné údaje uchádzača:

	Obchodný názov:
	

	Sídlo:
	

	Kontaktná adresa:
	

	IČO:
	

	DIČ:
	

	IČ DPH:
	

	Štatutárny zástupca:
	

	Kontaktná osoba:
	

	Email:
	

	Telefón:
	
















Technická špecifikácia a jednotkové ceny:



[bookmark: _Hlk14951865]Logický celok č. 1: Uzavretý  pneumatický lis na hrozno (1 ks)

	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota 
	Splnenie technickej požiadavky
Ponúkaná hodnota

	Nerezové prevedenie
	áno
	

	Kolieska
	áno
	

	Veľkosť displeja
	min. 6“
	

	Voľba programu
	áno
	

	Automatické a manuálne ovládanie
	áno
	

	Vstavaný kompresor 
	áno
	

	Bezpečnostné mechanizmy
	áno
	

	Výkon motora
	min. 1,1 kW
	

	Výkon kompresora
	min. 2 kW
	

	Zberná vaňa
	min. DN40
	

	Kapacita zbernej vane
	min. 150 l
	

	Objemová kapacita lisu
	min. 800 litrov
	


	Názov ponúknutého tovaru
	

	Obchodné meno výrobcu
	

	Cena v EUR bez DPH
	

	DPH 20%
	

	Celková cena spolu v EUR s DPH
	




Logický celok č.2: Digitálny refraktometer (1 ks)

	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota parametra
	Splnenie technickej požiadavky
Ponúkané parametre 

	LCD displej
	áno
	

	Ochrana proti vode IP65
	áno
	

	Rýchle výsledky do:
	max. 3 sekúnd
	

	Presnosť obsahu cukru pri 25°C
	 min. ±0,2 %
	

	Potrebný objem vzorky
	max. 120 μl
	

	Typ batérie: 9 V
	áno
	

	Rozlíšenie obsahu cukru
	min. 0,1%
	


	Názov ponúknutého tovaru
	

	Obchodné meno výrobcu
	

	Cena v EUR bez DPH
	

	DPH 20%
	

	Celková cena spolu v EUR s DPH
	





Logický celok č. 3: Fotometer pre meranie zvyškového cukru vo víne  (1 ks)
	Požadovaný parametre
	Požadovaná hodnota parametra
	Splnenie technickej požiadavky
Ponúkané parametre 

	Rozlíšenie
	min. 0,25 g/l
	

	Rozsah merania
	min. 0,00 až 50,00 g/l
	

	Metoda zisťovania
	Fehlingova metóda
	

	Vhodný na meranie zvyšného cukru vo víne
	áno
	


	Názov ponúknutého tovaru
	

	Obchodné meno výrobcu
	

	Cena v EUR bez DPH
	

	DPH 20%
	

	Celková cena spolu v EUR s DPH
	





Logický celok č. 4: Tlačiareň etikiet(1 ks)
	Požadovaný parametre
	Požadovaná hodnota parametra
	Splnenie technickej požiadavky
Ponúkané parametre 

	Farebný dotykový displej
	áno
	

	Šírka tlače
	min. 105 mm
	

	Rýchlosť tlače
	min. 290 mm/s
	

	Možnosť pridať aj externé odvíjanie pásky
	áno
	

	Systém odlepovania etikiet
	áno
	

	Napínanie pásky
	áno
	

	Vodítko pásu etikiet
	áno
	


	Názov ponúknutého tovaru
	

	Obchodné meno výrobcu
	

	Cena v EUR bez DPH
	

	DPH 20%
	

	Celková cena spolu v EUR s DPH
	



[bookmark: _Hlk101275220]Logický celok č. 5: Dubový sud (8 ks)
	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota parametra
	Splnenie technickej požiadavky
Ponúkané parametre 

	Materiál francúzsky dub
	áno
	

	Objem sudu
	min. 112 litrov
	


	Obchodné meno výrobcu
	

	Cena v EUR bez DPH za 8 ks
	

	DPH 20%
	

	Celková cena spolu v EUR s DPH za 8 ks
	





Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.







V ............................. dňa .................................










-----------------------------------------------------
                   podpis + pečiatka
4

