Príloha č. 1 k Výzve na predloženie ponúk
CENOVÁ PONUKA UCHÁDZAČA


„Nákup strojov do špeciálnej rastlinnej výroby.“


Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a súhlasíme s podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie cenovej ponuky.

Identifikačné údaje uchádzača:

	Obchodný názov:
	

	Sídlo:
	

	Kontaktná adresa:
	

	IČO:
	

	DIČ:
	

	IČ DPH:
	

	Štatutárny zástupca:
	

	Kontaktná osoba:
	

	Email:
	

	Telefón:
	
















[bookmark: _Hlk14951865]Technická špecifikácia a jednotkové ceny:


Logický celok č. 1 Vzduchová čistička 

	
	Vzduchová čistička – 1 ks

	Technický údaj 
	
Očakávaný parameter
	Splnenie technickej požiadavky / Ponúkané parametre *

	Stroj, čistička, nový 
	1 ks
	

	Jednositová predčistička
	áno
	

	Výkon čistenia znín 
	max. 15t/h
	

	Výkon kalibrácie osiva 
	max 7,5 t/h
	

	Napájanie 380V/50Hz
	áno
	

	Zachytávač ľahkých nečistôt
	áno
	

	Zlučovače výstupných frakcií
	áno
	

	Rozmer dĺžka 
	max. 2385 cm
	

	Rozmer šírka 
	max. 800 cm
	

	Rozmer výška 
	max. 2400 cm
	

	Váha čističky 
	max 550 kg
	

	Váha predčističky 
	max. 200 kg
	

	Spotreba energie čističky 
	max. 1,5 kW/h
	

	Spotreba energie predčističky  
	max 0,5kW/h
	


	[bookmark: _Hlk102379831]Názov a typové označenie ponúkaného stroja:
	

	Obchodné meno výrobcu:
	

	Cena v EUR  bez DPH
	

	DPH 20 %
	

	Celková cena v EUR s DPH
	










Logický celok č. 2 Morička  zrnín

	
	Morička – 1 ks

	Technický údaj 
	
Očakávaný parameter
	Splnenie technickej požiadavky / Ponúkané parametre *

	Stroj, nový 
	1 ks
	

	Predĺžené hrdlo na plnenie vakov
	áno
	

	Peristaltický dávkovač pracovných kvapalín
	áno
	

	Výkon morenia 
	od 1,5t/h do 3t/h
	

	Objem nádrže pracovnej kvapaliny 
	min. 45 litrov
	

	Nádrž pracovnej kvapaliny s miešacou pumpou
	áno
	

	Napájanie 380V/50Hz
	áno
	

	Výška násypky 
	max 1000mm
	

	Objem násypky 
	min. 50 dm3
	

	Výška zavesenia vakov 
	min. 1350mm
	

	Váha 
	max. 180 kg
	


	Názov a typové označenie ponúkaného stroja:
	

	Obchodné meno výrobcu:
	

	Cena v EUR  bez DPH
	

	DPH 20 %
	

	Celková cena v EUR s DPH
	

















Logický celok č. 3 Tandemový náves

	
	Náves – 1 ks

	Technický údaj
	
Očakávaný parameter
	Splnenie technickej požiadavky / Ponúkané parametre *

	Stroj, náves, nový 
	1 ks
	

	Pozinkovaný náves
	áno
	

	Užitočná nosnosť 
	min 15000kg
	

	Vlastná hmotnosť 
	min. 5200 kg
	

	Dĺžka návesu 
	min. 7300mm
	

	Šírka návesu 
	min. 2500mm
	

	Výška návesu 
	min 2560mm
	

	Výška podlahy od zeme 
	max. 1600mm
	

	Prepravná rýchlosť návesu 
	min. 40km/h
	

	Uhol vyklopenia korby 
	min. 45 stupňov
	

	Pneumatiky 500/60 R22,5
	áno
	

	Rezervné koleso
	áno
	

	Plachta 
	áno
	

	Pracovná plošina pozinkovaná
	áno
	


	Názov a typové označenie ponúkaného stroja:
	

	Obchodné meno výrobcu:
	

	Cena v EUR  bez DPH
	

	DPH 20 %
	

	Celková cena v EUR s DPH
	




Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.


V ............................. dňa .................................



-----------------------------------------------------
                   podpis + pečiatka
4

