**Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia**

**1. Názov predmetu zákazky:** **Interiérové vybavenie - pre projekt „Materiálno-technické vybavenie Národnej jednotky ETIAS, vývoj a implementácia národnej časti ETIAS“ II.  (ID zákazky 42963)**

Predmetom zákazky je zabezpečenie nábytku súvisiaceho s realizáciou národného projektu Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia policajného zboru „Materiálno-technické vybavenie Národnej jednotky ETIAS, vývoj a implementácia národnej časti ETIAS“ SK 2020 ISF SC2/NC6/A5 – drevený nábytok.

**2. Hlavný kód CPV:**

39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky

**3. S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:**

- dodanie tovaru do miest dodania,

- vyloženie tovaru v miestach dodania,

- pri položkách č. 38 až č. 45 a č. 47 montáž v miestach dodania

- odvoz a ekologická likvidáciu odpadu z obalu tovaru

**4**. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

**5**. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

**6**. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

**7**. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

**8. Lehota plnenia je:** do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

**9. Miestom dodania je:**

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru

Ružinovská 1/B, 812 72 Bratislava

**10. Technická špecifikácia predmetu zákazky:**

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

Všetky komponenty uvedené v technickej špecifikácií predmetu zákazky musia byť vzájomne kompatibilné a zmontovateľné a demontovateľné a opakovane použiteľné. Tovar sa dodáva zmontovaný, okrem položiek č. 38 až č. 45 a č. 47, ktorých montáž je požadovaná v miestach dodania

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 1 – Pracovný stôl – typ 1** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **3 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | materiál dosky – laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min. 2,5 cm; obojstranné vyhotovenie v melamínovej fólii vo farbe orech;  pracovná doska stola olepená min. 0,2 cm ABS hranou vo farbe orech; obojstranne melamínom potiahnuté dosky odolné voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom;  kovové nohy s povrchovou práškovou úpravou v odtieni sivá;  úprava odolná voči nárazom a poškriabaniu;  nohy vybavené výškovo nastaviteľnou rektifikáciou;  vonkajší kryt podnože vyrobený z plnej dosky farba orech s minimálnou výškou 40 cm a dĺžkou 100 cm; dezén – orech | N/A |  |
| **Rozmer (dĺžka x hĺbka x výška):** | 120 cm x 80 cm x 75 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | N/A |
| **Položka č. 2 – Pracovný stôl – typ 2** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **6 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | materiál dosky – laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min. 2,5 cm;  obojstranné vyhotovenie v melamínovej fólii vo farbe orech;  pracovná doska stola olepená min. 0,2 cm ABS hranou vo farbe orech;  obojstranne melamínom potiahnuté dosky odolné voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom;  kovové nohy s povrchovou práškovou úpravou v odtieni sivá;  úprava odolná voči nárazom a poškriabaniu;  nohy vybavené výškovo nastaviteľnou rektifikáciou;  vonkajší kryt podnože vyrobený z plnej dosky farba orech s minimálnou výškou 30 cm a dĺžkou 120 cm;  dezén – orech | **N/A** |  |
| **Rozmer (dĺžka x hĺbka x výška):** | 140 cm x 80 cm x 75 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Položka č. 3 – Pracovný stôl – typ 3** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **7 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | materiál dosky – laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min. 2,5 cm;  obojstranné vyhotovenie v melamínovej fólii vo farbe orech;  pracovná doska stola olepená min. 0,2 cm ABS hranou vo farbe orech;  obojstranne melamínom potiahnuté dosky odolné voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom;  kovové nohy s povrchovou práškovou úpravou v odtieni sivá;  úprava odolná voči nárazom a poškriabaniu;  nohy vybavené výškovo nastaviteľnou rektifikáciou;  vonkajší kryt podnože vyrobený z plnej dosky farba orech s minimálnou výškou 40 cm a dĺžkou 160 cm;  dezén – orech | **N/A** |  |
| **Rozmer (dĺžka x hĺbka x výška):** | 180 cm x 80 cm x 75 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Položka č. 4 – Pracovný stôl – typ 4** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **2 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | materiál dosky – laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min. 2,5 cm;  obojstranné vyhotovenie v melamínovej fólii vo farbe orech;  pracovná doska stola olepená min. 0,2 cm, ABS hranou vo farbe orech;  obojstranne melamínom potiahnuté dosky odolné voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom;  kovové nohy s povrchovou práškovou úpravou v odtieni sivá;  úprava odolná voči nárazom a poškriabaniu;  nohy vybavené výškovo nastaviteľnou rektifikáciou;  vonkajší kryt podnože vyrobený z plnej dosky farba orech s minimálnou výškou 40 cm a dĺžkou 130 cm;  dezén – orech | **N/A** |  |
| **Rozmer (dĺžka x hĺbka x výška):** | 150 cm x 80 cm x 75 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Položka č. 5 – Pracovný stôl – typ 5** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **6 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | materiál dosky – laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min. 2,5 cm;  obojstranné vyhotovenie v melamínovej fólii vo farbe orech;  pracovná doska stola olepená min. 0,2 cm ABS hranou vo farbe orech;  obojstranne melamínom potiahnuté dosky odolné voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom;  kovové nohy s povrchovou práškovou úpravou v odtieni sivá;  úprava odolná voči nárazom a poškriabaniu;  nohy vybavené výškovo nastaviteľnou rektifikáciou;  vonkajší kryt podnože vyrobený z plnej dosky farba orech s minimálnou výškou 40 cm a dĺžkou 130 cm;  dezén – orech | **N/A** |  |
| **Rozmer (dĺžka x hĺbka x výška):** | 160 cm x 80 cm x 75 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Položka č. 6 – Pracovný/ rokovací stôl** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **1 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | materiál dosky – laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min. 2,5 cm;  obojstranné vyhotovenie v melamínovej fólii vo farbe orech;  pracovná doska stola olepená min. 0,2 cm ABS hranou vo farbe orech;  obojstranne melamínom potiahnuté dosky odolné voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom;  kovové nohy s povrchovou práškovou úpravou v odtieni sivá;  úprava odolná voči nárazom a poškriabaniu;  nohy vybavené výškovo nastaviteľnou rektifikáciou;  vonkajší kryt podnože vyrobený z plnej dosky farba orech s minimálnou výškou 40 cm a dĺžkou 70 cm;  dezén – orech | **N/A** |  |
| **Rozmer (dĺžka x hĺbka x výška):** | 90 cm x 68 cm x 75 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Položka č. 7 – Kontajner** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **33 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | dosky korpusu a zadná stena kontajnera vyrobené z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky min. 1,8 cm;  obojstranné vyhotovenie v melamínovej fólii vo farbe orech, olepené min. 0,2 cm, ABS hranou v rovnakom odtieni;  kontajner vybavený min. 3 zásuvkami,  zásuvky vyrobené z rovnakého materiálu a v rovnakom odtieni ako korpus;  čelá zásuviek olepené min. 0,2 cm ABS hranou;  dno zásuviek vyhotovené z HDF dosky v hrúbke min. 0,3 cm;  čelá zásuviek vybavené plastovými úchytkami v tvare oblúka s min. dĺžkou 15 cm striebornej farby;  kontajner vybavený štyrmi otočnými kolieskami;  dezén – orech | **N/A** |  |
| **Rozmer (dĺžka x hĺbka x výška):** | 50 cm x 40 cm x 55 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Položka č. 8 – Konferenčný stolík - typ 1** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **1 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | konferenčný stolík - tvar elipsa;  vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky min. 2,5 cm;  doska obojstranne potiahnutá melamínom vo farbe orech;  hrany dosky olemované min. 0,2 cm ABS hranou;  povrch dosky odolný voči všetkým prostriedkom, ktoré sa bežne používajú v kanceláriách, voči chemikáliám a tukom;  kovové tubusové guľaté nohy stolíka s priemerom min. 6 cm, povrchovo upravené práškovým smaltom v odtieni sivá;  úprava odolná voči nárazom a poškriabaniu;  dezén – orech | **N/A** |  |
| **Rozmer (dĺžka x hĺbka x výška):** | 120 cm x 60 cm x 55 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Položka č. 9 - Konferenčný stolík - typ 2** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **1 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | materiál – obojstranne laminovaná drevotriesková doska (LDTD) hrúbky min. 1,8 cm;  dekor LDTD – orech;  hrany dosky olepené min. 0,2 cm ABS hranou v odtieni dosky;  odkladací priestor – jedna polica umiestnená pod hornou doskou konferenčného stolíka;  polica z rovnakého materiálu a farby ako stolík | **N/A** |  |
| **Rozmer (dĺžka x hĺbka x výška):** | 60 cm x 60 cm x 55 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Položka č. 10 - Konferenčný stolík - typ 3** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **1 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | materiál – obojstranne laminovaná drevotriesková doska (LDTD) hrúbky min. 1,8 cm;  dekor LDTD – orech;  hrany dosky olepené min. 0,2 cm ABS hranou v odtieni dosky;  odkladací priestor – jedna polica umiestnená pod hornou doskou konferenčného stolíka;  polica z rovnakého materiálu a farby ako stolík | **N/A** |  |
| **Rozmer (dĺžka x hĺbka x výška):** | 80 cm x 60 cm x 55 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Položka č. 11 – Vešiaková stena - typ 1** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **6 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika vešiakovej steny:** | vešiaková stena s botníkom; 3 vešiaky;  materiál – obojstranne laminovaná drevotriesková doska (LDTD) hrúbky min. 2,5 cm;  dezén – orech;  polica na odkladanie vecí v hornej časti vešiaka s hĺbkou min. 15 cm;  nosnosť police min. 2 kg;  kovové vešiaky pod policou – min. 3 ks;  zrkadlo;  povrch dosky odolný voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom;  hrany dosky olepené min. 0,2 cm ABS hranou v odtieni dosky | **N/A** |  |
| **Rozmer vešiakovej steny**  **(výška x šírka):** | 60 cm x 80 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Charakteristika botníka:** | otvorený a rozdelený na 4 rovnaké časti;  je súčasťou vešiakovej steny;  materiál – obojstranne laminovaná drevotriesková doska (LDTD) hrúbky min. 2,5 cm;  dezén – orech;  povrch dosky odolný voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom;  hrany dosky olepené min. 0,2 cm ABS hranou v odtieni dosky | N/A |  |
| **Rozmer botníka**  **(výška x šírka x hĺbka):** | 45 cm x 80 cm x 30 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | N/A |
| **Položka č. 12 – Vešiaková stena** **- typ 2** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **9 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | vešiaková stena 3 vešiaky, polica hĺbka 22 cm;  materiál – obojstranne laminovaná drevotriesková doska (LDTD) hrúbky min. 2,5 cm;  dezén – orech;  polica na odkladanie vecí v hornej časti vešiaka;  nosnosť police min. 2 kg;  kovové vešiaky pod policou – min. 5 ks;  povrch dosky odolný voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom;  hrany dosky olepené min. 0,2 cm ABS hranou v odtieni dosky | **N/A** |  |
| **Rozmer (dĺžka x hĺbka x výška):** | 40 cm x 25 cm x 120 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Položka č. 13 – Vešiaková stena** **- typ 3** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **2 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | vešiaková stena + zrkadlo + vešiak; materiál – obojstranne laminovaná drevotriesková doska (LDTD) hrúbky min. 2,5 cm;  dezén – orech; polica na odkladanie vecí v hornej časti vešiaka;  nosnosť police min. 2 kg;  kovové vešiaky pod policou – min. 5 ks;  zrkadlo;  povrch dosky odolný voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom;  hrany dosky olepené min. 0,2 cm ABS hranou v odtieni dosky | **N/A** |  |
| **Rozmer (dĺžka x hĺbka x výška):** | 80 cm x 40 cm x 160 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Položka č. 14 – Polica na stenu** **- typ 1**    **\*fotografia je ilustračná** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **31 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | polica na stenu s 3 priehradkami;  materiál – laminovaná drevotriesková doska (LDTD) hrúbky min. 3,8 cm;  dezén – orech;  súčasťou police je nosný kovový mechanizmus, ktorý sa ukotví do steny a na ktorý sa polica nasunie;  minimálne 3 samostatné priečinky | **N/A** |  |
| **Rozmer (šírka x hĺbka x výška):** | 80 cm x 25 cm x 25 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Položka č. 15 – Polica na stenu** **- typ 2** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **3 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | polica na stenu 5 priehradky;  materiál – laminovaná drevotriesková doska (LDTD) hrúbky min. 3,8 cm;  dezén – orech;  súčasťou police je nosný kovový mechanizmus, ktorý sa ukotví do steny a na ktorý sa polica nasunie;  minimálne 5 samostatné priečinky | **N/A** |  |
| **Rozmer (šírka x hĺbka x (výška):** | 120 cm x 25 cm x 25 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Položka č. 16 – Podstavec pod skriňu** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **32 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | korpus a dvierka vyrobené z obojstranne laminovanej drevotriesky hrúbky min. 2,5 cm;  povrch dosky odolný voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom;  korpus vo farbe orech;  dvierka vo farbe orech;  hrany dvierok olepené min. 0,2 cm ABS hranou v odtieni dvierok;  chrbát skrine vyrobený z HDF dosky v hrúbke min. 0,3 cm;  pohľadná strana chrbta vo farbe dvierok;  plastové úchytky na dverách v tvare oblúka s dĺžkou min. 15 cm | **N/A** |  |
| **Rozmer (výška x šírka x hĺbka):** | 80 cm x 80 cm x 50 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Položka č. 17 – Skrinka dverová policová - typ 1** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **10 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | korpus a dvierka vyrobené z obojstranne laminovanej drevotriesky hrúbky min. 2,5 cm;  povrch dosky odolný voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom;  korpus vo farbe orech;  dvierka vo farbe orech;  hrany dvierok olepené min. 0,2 cm ABS hranou v odtieni dvierok;  chrbát skrine vyrobený z HDF dosky v hrúbke min. 0,3 cm;  pohľadná strana chrbta vo farbe dvierok;  plastové úchytky na dverách v tvare oblúka s dĺžkou min. 15 cm;  polica na odkladanie vecí min. 2 ks; nosnosť police: min. 2 kg;  farba: orech | **N/A** |  |
| **Rozmer (výška x šírka x hĺbka):** | 110 cm x 80 cm x 40 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Položka č. 18 – Skrinka dverová policová - typ 2** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **4 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | korpus a dvierka vyrobené z obojstranne laminovanej drevotriesky hrúbky min. 2,5 cm;  povrch dosky odolný voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom;  korpus vo farbe orech;  dvierka vo farbe orech;  hrany dvierok olepené min. 0,2 cm ABS hranou v odtieni dvierok;  chrbát skrine vyrobený z HDF dosky v hrúbke min. 0,3 cm;  pohľadná strana chrbta vo farbe dvierok;  plastové úchytky na dverách v tvare oblúka s dĺžkou min. 15 cm;  polica na odkladanie vecí min. 4 ks; nosnosť police min. 2 kg;  farba orech;  skrinky uzamykateľné | **N/A** |  |
| **Rozmer (výška x šírka x hĺbka):** | 180 cm x 80 cm x 40 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Položka č. 19 – Skrinka dverová policová - typ 3** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **1 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | korpus a dvierka vyrobené z obojstranne laminovanej drevotriesky hrúbky min. 2,5 cm;  povrch dosky odolný voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom;  korpus vo farbe orech;  dvierka vo farbe orech;  hrany dvierok olepené min. 0,2 cm ABS hranou v odtieni dvierok;  chrbát skrine vyrobený z HDF dosky v hrúbke min. 0,3 cm;  pohľadná strana chrbta vo farbe dvierok;  plastové úchytky na dverách v tvare oblúka s dĺžkou min. 15 cm;  polica na odkladanie vecí min. 4 ks; nosnosť police: min. 2 kg;  farba: orech | **N/A** |  |
| **Rozmer (výška x šírka x hĺbka):** | 180 cm x 40 cm x 40 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Položka č. 20 – Skrinka dverová policová** **- typ 4** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **2 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | korpus a dvierka vyrobené z obojstranne laminovanej drevotriesky hrúbky min. 2,5 cm;  povrch dosky odolný voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom;  korpus vo farbe orech;  dvierka vo farbe orech;  hrany dvierok olepené min. 0,2 cm ABS hranou v odtieni dvierok;  chrbát skrine vyrobený z HDF dosky v hrúbke min. 0,3 cm;  pohľadná strana chrbta vo farbe dvierok;  plastové úchytky na dverách v tvare oblúka s dĺžkou min. 15 cm;  polica na odkladanie vecí min. 3 ks; nosnosť police: min. 2 kg;  farba: orech | **N/A** |  |
| **Rozmer (výška x šírka x hĺbka):** | 140 cm x 80 cm x 40 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Položka č. 21 – Skrinka dverová policová** **- typ 5** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **36 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | korpus a dvierka vyrobené z obojstranne laminovanej drevotriesky hrúbky min. 2,5 cm;  povrch dosky odolný voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom;  korpus vo farbe orech;  dvierka vo farbe orech;  hrany dvierok olepené min. 0,2 cm ABS hranou v odtieni dvierok;  chrbát skrine vyrobený z HDF dosky v hrúbke min. 0,3 cm;  pohľadná strana chrbta vo farbe dvierok;  plastové úchytky na dverách v tvare oblúka s dĺžkou min. 15 cm;  polica na odkladanie vecí min. 2 ks; nosnosť police: min. 2 kg;  farba: orech | **N/A** |  |
| **Rozmer (výška x šírka x hĺbka):** | 120 cm x 40 cm x 40 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Položka č. 22 – Skrinka dverová policová - typ 6** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **5 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | sklenené dvierka; 2 police; korpus vyrobený z obojstranne laminovanej drevotriesky hrúbky min. 2,5 cm;  povrch dosky odolný voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom;  korpus vo farbe orech;  dvierka vo farbe orech;  hrany dvierok olepené min. 0,2 cm ABS hranou v odtieni dvierok;  chrbát skrine vyrobený z HDF dosky v hrúbke min. 0,3 cm;  pohľadná strana chrbta vo farbe dvierok;  plastové úchytky na dverách v tvare oblúka s dĺžkou min. 15 cm;  polica na odkladanie vecí min. 2 ks; nosnosť police: min. 2 kg;  farba: orech | **N/A** |  |
| **Rozmer (výška x šírka x hĺbka):** | 110 cm x 80 cm x 40 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Položka č. 23 – Skrinka dverová policová - typ 7** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **8 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | korpus a dvierka vyrobené z obojstranne laminovanej drevotriesky hrúbky min. 2,5 cm;  povrch dosky odolný voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom;  korpus vo farbe orech;  dvierka vo farbe orech;  hrany dvierok olepené min. 0,2 cm ABS hranou v odtieni dvierok;  chrbát skrine vyrobený z HDF dosky v hrúbke min. 0,3 cm;  pohľadná strana chrbta vo farbe dvierok;  plastové úchytky na dverách v tvare oblúka s dĺžkou min. 15 cm;  polica na odkladanie vecí min. 2 ks; nosnosť police min. 2 kg;  farba orech | **N/A** |  |
| **Rozmer (výška x šírka x hĺbka):** | 80 cm x 70 cm x 40 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Položka č. 24 – Skrinka otvorená policová - typ 1** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **21 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | korpus vyrobený z obojstranne laminovanej drevotriesky hrúbky min. 2,5 cm;  povrch dosky odolný voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom;  korpus vo farbe orech;  chrbát skrine vyrobený z HDF dosky v hrúbke min. 0,3 cm;  pohľadná strana chrbta vo farbe orech;  polica na odkladanie vecí min. 2 ks; nosnosť police: min. 2 kg;  farba: orech | **N/A** |  |
| **Rozmer (výška x šírka x hĺbka):** | 110 cm x 80 cm x 40 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Položka č. 25 – Skrinka otvorená policová - typ 2** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **17 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | korpus vyrobený z obojstranne laminovanej drevotriesky hrúbky min. 2,5 cm;  povrch dosky odolný voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom;  korpus vo farbe orech;  chrbát skrine vyrobený z HDF dosky v hrúbke min. 0,3 cm;  pohľadná strana chrbta vo farbe orech;  polica na odkladanie vecí min. 4 ks; nosnosť police: min. 2 kg;  farba: orech | **N/A** |  |
| **Rozmer (výška x šírka x hĺbka):** | 180 cm x 80 cm x 40 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Položka č. 26 – Stôl jedálensky - hliníková konštrukcia** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **1 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | materiál dosky – laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min. 2,5 cm;  obojstranné vyhotovenie v melamínovej fólii vo farbe orech;  pracovná doska stola olepená min. 0,2 cm ABS hranou vo farbe orech;  obojstranne melamínom potiahnuté dosky odolné voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom;  úprava odolná voči nárazom a poškriabaniu;  rám stola tvorí hliníková konštrukcia, ktorá je zváraná z profilovej ocele: rám stola z profilu 35 x 20 mm a nohy stola 30 x 30 mm; nohy sú vybavené plastovými koncovkami a rektifikáciou;  povrchová úprava kovových častí práškovým lakom v sivej farbe, | **N/A** |  |
| **Rozmer (dĺžka x hĺbka x výška):** | 160 cm x 80 cm x 75 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Položka č. 27 – Stôl do zasadačky - hliníková konštrukcia** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **2 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | materiál dosky – laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min. 3 cm;  obojstranné vyhotovenie v melamínovej fólii vo farbe orech;  pracovná doska stola olepená min. 0,2 cm, ABS hranou vo farbe orech;  obojstranne melamínom potiahnuté dosky odolné voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom;  úprava odolná voči nárazom a poškriabaniu;  rám stola tvorí hliníková konštrukcia, ktorá je zváraná z profilovej ocele: rám stola z profilu 40 x 25 mm a nohy stola 40 x 40 mm;  nohy sú vybavené plastovými koncovkami a rektifikáciou; povrchová úprava kovových častí práškovým lakom v sivej farbe | **N/A** |  |
| **Rozmer (dĺžka x hĺbka x výška):** | 200 cm x 90 cm x 75 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Položka č. 28 – Paravan – typ 1** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **1 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | materiál dosky: drevotrieska;  materiál poťahu na dosku: textilný poťah alebo látka alebo tkanina;  montáž: k spodnej hrane stolovej dosky alebo kovová podnož L;  vrátane montážneho príslušenstva | **N/A** |  |
| **Rozmer:** | výška: min. 120 cm  šírka: min. 150 cm  hrúbka: min. 2,5 cm |  | **N/A** |
| **Položka č. 29 – Paravan – typ 2** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **1 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | materiál dosky: drevotrieska,  materiál poťahu na dosku: textilný poťah alebo látka alebo tkanina;  montáž: k spodnej hrane stolovej dosky alebo kovová podnož L;  vrátane montážneho príslušenstva | **N/A** |  |
| **Rozmer:** | výška: min. 120 cm  šírka: min. 239 cm  hrúbka: min. 2,5 cm |  | **N/A** |
| **Položka č. 30 – Lavica šatňová** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **1 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | materiál sedacej časti:  obojstranne laminovaná drevotriesková doska (LDTD) hrúbky min. 2,5 cm;  materiál ostatných častí:  obojstranne laminovaná drevotriesková doska (LDTD) hrúbky min. 1,8 cm;  dekor LDTD – orech;  hrany dosky olepené min. 0,2 cm ABS hranou v odtieni dosky;  spodné hrany nôh sú vybavené plastovými nožičkami s výškou 5 mm | **N/A** |  |
| **Rozmer (šírka x hĺbka x výška):** | 182 cm x 35 cm x 45 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Položka č. 31 – Skrinka šatníková** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **49 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | polovica skrinky rozdelená 4 policami, polovica skrinky na vešanie šatstva;  korpus, police a dvojité dvierka vyrobené z obojstranne laminovanej drevotriesky hrúbky min. 1,8 cm;  povrch dosky odolný voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom;  korpus a police vo farbe: orech;  dvierka vo farbe: orech;  hrany dvierok olepené min. 0,2 cm ABS hranou v odtieni dvierok;  odkladacia časť za dvierkami predelená na dve zvislé časti a to časť na vešanie s výsuvným vešiakom a časť rozdelená 4 policami;  nosnosť police: min. 2 kg;  farba: orech;  chrbát skrine vyrobený z HDF dosky v hrúbke min. 0,3 cm;  pohľadná strana chrbta vo farbe dvierok;  plastové úchytky na dverách v tvare oblúka s dĺžkou min. 15 cm;  skrinka uzamykateľná | **N/A** |  |
| **Rozmer (výška x hĺbka x výška):** | 180 cm x 80 cm x 52 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Položka č. 32 – Zostava stolov**  cid:image001.png@01D9B63A.88B238C0  **\*fotografia je ilustračná** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **1 zostava** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika zostavy stolov:** | 2 ks samostatných stolov  1 ks prídavný štvrťkruh  - zostava bude tvoriť stôl do tvaru L |  |  |
| ***STÔL*** | | | |
| **Charakteristika stola:** | 2 ks - stôl;  laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min. 2,5 cm;  obojstranné vyhotovenie v melamínovej fólii vo farbe orech;  pracovná doska stola olepená min. 0,2 cm ABS hranou vo farbe orech;  obojstranne melamínom potiahnuté dosky odolné voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom;  úprava odolná voči nárazom a poškriabaniu;  rám stola tvorí hliníková konštrukcia, ktorá je zváraná z profilovej ocele: rám stola z profilu 35 x 20 mm a nohy stola 30 x 30 mm;  nohy sú vybavené plastovými koncovkami a rektifikáciou,  povrchová úprava kovových častí práškovým lakom v sivej farbe | **N/A** |  |
| **Rozmer stola (dĺžka x hĺbka x výška):** | 180 cm x 80 cm x 75 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| ***ŠTVRŤKRUH*** | | | |
| **Charakteristika štvrťkruhu:** | 1 ks – štvrťkruh;  laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min. 2,5 cm;  obojstranné vyhotovenie v melamínovej fólii vo farbe orech;  pracovná doska stola olepená min. 0,2 cm ABS hranou vo farbe orech;  obojstranne melamínom potiahnuté dosky odolné voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom;  úprava odolná voči nárazom a poškriabaniu; noha štvrťkruhu: kovová konštrukcia, vybavená plastovou koncovkou a rektifikáciou, povrchová úprava práškový lak v sivej farbe | **N/A** |  |
| **Rozmer štvrťkruhu (šírka x hĺbka x výška):** | 80 cm x 80 cm x 75 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Položka č. 33 – Výsuvný držiak pod klávesnicu** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **17 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | výsuvný držiak pod klávesnicu s podložkou, materiál: plast; prevedenie: podstolové; farba: čierna;  počet výsuvov: 2 ks; vrátane montážnej sady | **N/A** |  |
| **Rozmer (šírka x hĺbka x výška):** | 550 x 230 x 37 mm  (povolené rozpätie +/- 10 %) | **N/A** |  |
| **Položka č. 34 – Stôl prídavný** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **1 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | materiál dosky – laminovaná drevotriesková doska, hrúbky min. 2,5 cm;  obojstranné vyhotovenie v melamínovej fólii vo farbe orech;  pracovná doska stola olepená min. 0,2 cm; ABS hranou vo farbe orech;  obojstranne melamínom potiahnuté dosky odolné voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom;  steny stola:  materiál steny – laminovaná drevotriesková doska hrúbky min. 2,5 cm;  obojstranné vyhotovenie v melamínovej fólii vo farbe orech;  stena stola olepená min. 0,2 cm ABS hranou vo farbe orech;  obojstranne melamínom potiahnuté dosky odolné voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom;  dezén – orech | **N/A** |  |
| **Rozmer steny stola (šírka x výška):** | 60 cm x 75 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Rozmer stola (dĺžka x hĺbka x výška):** | 90 cm x 60 cm x 75 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Položka č. 35 – Skriňa – typ 1** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **1 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | šatníková skriňa;  korpus police a dvojité dvierka vyrobené z obojstranne laminovanej drevotriesky hrúbky min. 1,8 cm;  povrch dosky odolný voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom;  korpus a police vo farbe orech;  dvierka vo farbe slonová kosť;  hrany dvierok olepené min. 0,2 cm ABS hranou v odtieni dvierok;  výsuvný vešiak 1 ks;  šatníková časť skrine oddelená od úložnej časti skrine jednou vnútornou policou;  chrbát skrine vyrobený z HDF dosky v hrúbke min. 0,3 cm;  pohľadná strana chrbta vo farbe dvierok;  plastové úchytky na dverách v tvare oblúka s dĺžkou min. 15 cm | **N/A** |  |
| **Rozmer (výška x šírka x hĺbka):** | 180 cm x 80 cm x 40 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Položka č. 36 – Skriňa – typ 2** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **1 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | korpus vyrobený z obojstranne laminovanej drevotriesky hrúbky min. 2,5 cm;  povrch dosky odolný voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom;  korpus vo farbe orech;  chrbát skrine vyrobený z HDF dosky v hrúbke min. 0,3 cm;  pohľadná strana chrbta vo farbe orech;  skriňa v 3/5 otvorená s policami;  police na odkladanie vecí - min. 2 ks; nosnosť jednej police min. 2 kg; farba orech;  skriňa v 2/5 uzatvorená s dvojitými dvierkami;  dvierka vo farbe orech;  hrany dvierok olepené min. 0,2 cm ABS hranou v odtieni dvierok;  plastové úchytky na dverách v tvare oblúka s dĺžkou min. 15 cm | **N/A** |  |
| **Rozmer (výška x šírka x hĺbka):** | 180 cm x 80 cm x 40 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Položka č. 37 – Skriňa – typ 3** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **1 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | skrinka na trezor;  korpus a dvierka vyrobené z obojstranne laminovanej drevotriesky hrúbky min. 2,5 cm;  povrch dosky odolný voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom;  korpus a dvierka vo farbe orech;  hrany dvierok olepené min. 0,2 cm ABS hranou v odtieni dvierok;  chrbát skrine vyrobený z HDF dosky v hrúbke min. 0,3 cm;  pohľadná strana chrbta vo farbe dvierok;  plastový úchyt na dverách v tvare oblúka s dĺžkou min. 15 cm;  počet dvier: 1 ks | **N/A** |  |
| **Rozmer (výška x šírka x hĺbka):** | 110 cm x 50 cm x 55 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Položka č. 38 – Skriňa - typ 4** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **1 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | skrinka kuchynská spodná;  korpus a dvojité dvierka vyrobené z obojstranne laminovanej drevotriesky hrúbky min. 2,5 cm;  povrch dosky odolný voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom;  korpus a dvierka vo farbe orech;  hrany dvierok olepené min. 0,2 cm ABS hranou v odtieni dvierok;  chrbát skrine vyrobený z HDF dosky v hrúbke min. 0,3 cm;  pohľadná strana chrbta vo farbe dvierok;  plastové úchytky na dverách v tvare oblúka s dĺžkou min. 15 cm;  polica na odkladanie vecí min. 2 ks; nosnosť police min. 2 kg;  farba: orech | **N/A** |  |
| **Rozmer (výška x šírka x hĺbka):** | 82 cm x 80 cm x 51 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Položka č. 39 – Skriňa - typ 5** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **4 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | skrinka kuchynská spodná;  korpus a zásuvky vyrobené z obojstranne laminovanej drevotriesky hrúbky min. 2,5 cm;  povrch dosky odolný voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom;  korpus vo farbe orech;  hrany zásuviek olepené min. 0,2 cm ABS hranou v odtieni zásuviek;  chrbát skrine vyrobený z HDF dosky v hrúbke min. 0,3 cm;  pohľadná strana chrbta vo farbe zásuviek;  plastové úchytky na zásuvkách v tvare oblúka s dĺžkou min. 15 cm;  počet zásuviek – 4 ks;  zásuvky vyrobené z rovnakého materiálu a v rovnakom odtieni ako korpus;  čelá zásuviek olepené min. 0,2 cm ABS hranou;  dno zásuviek vyhotovené z HDF dosky v hrúbke min. 0,3 cm | **N/A** |  |
| **Rozmer (výška x šírka x hĺbka):** | 82 cm x 40 cm x 51 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Položka č. 40 – Pracovná doska – typ 1** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **1 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | kuchynská pracovná doska;  materiál: laminovaná drevotrieska;  farba: tmavošedý kameň | **N/A** |  |
| **Rozmer (dĺžka x hĺbka x hrúbka):** | 300 cm x 56 cm x min. 2,8 cm |  | **N/A** |
| **Položka č. 41 – Pracovná doska – typ 2** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **1 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | kuchynská pracovná doska;  materiál: laminovaná drevotrieska;  farba: tmavošedý kameň | **N/A** |  |
| **Rozmer (dĺžka x hĺbka x hrúbka):** | 150 cm x 56 cm x min. 2,8 cm |  | **N/A** |
| **Položka č. 42 – Skriňa - typ 6** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **2 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | skrinka kuchynská spodná;  korpus a dvojité dvierka vyrobené z obojstranne laminovanej drevotriesky hrúbky min. 2,5 cm;  povrch dosky odolný voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom;  Korpus a dvierka vo farbe orech;  hrany dvierok olepené min. 0,2 cm ABS hranou v odtieni dvierok;  chrbát skrine vyrobený z HDF dosky v hrúbke min. 0,3 cm;  pohľadná strana chrbta vo farbe dvierok;  plastové úchytky na dverách v tvare oblúka s dĺžkou min. 15 cm;  polica na odkladanie vecí min. 2 ks; nosnosť police min. 2 kg;  farba: orech | **N/A** |  |
| **Rozmer (výška x šírka x hĺbka):** | 82 cm x 60 cm x 51 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Položka č. 43 – Skriňa - typ 7** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **2 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | skrinka kuchynská vrchná;  korpus a dvojité dvierka vyrobené z obojstranne laminovanej drevotriesky hrúbky min. 2,5 cm;  povrch dosky odolný voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom;  korpus a dvierka vo farbe orech;  hrany dvierok olepené min. 0,2 cm ABS hranou v odtieni dvierok;  chrbát skrine vyrobený z HDF dosky v hrúbke min. 0,3 cm;  pohľadná strana chrbta vo farbe dvierok;  plastové úchytky na dverách v tvare oblúka s dĺžkou min. 15 cm;  polica na odkladanie vecí min. 2 ks; nosnosť police: min. 2 kg;  farba: orech | **N/A** |  |
| **Rozmer (výška x šírka x hĺbka):** | 72 cm x 90 cm x 30 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Položka č. 44 – Skriňa - typ 8** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **1 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | skrinka kuchynská vrchná, digestorová, výklopná;  korpus a dvierka vyrobené z obojstranne laminovanej drevotriesky hrúbky min. 2,5 cm;  povrch dosky odolný voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom;  korpus vo farbe orech;  dvierka vo farbe orech;  hrany dvierok olepené min. 0,2 cm ABS hranou v odtieni dvierok;  chrbát skrine vyrobený z HDF dosky v hrúbke min. 0,3 cm;  pohľadná strana chrbta vo farbe dvierok;  plastový úchyt na dverách v tvare oblúka s dĺžkou min. 15 cm | **N/A** |  |
| **Rozmer (výška x šírka x hĺbka):** | 70 cm x 60 cm x 30 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Položka č. 45 – Skriňa - typ 9** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **1 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | skrinka kuchynská vrchná, otvorená;  korpus vyrobený z obojstranne laminovanej drevotriesky hrúbky min. 2,5 cm;  povrch dosky odolný voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom;  korpus vo farbe orech;  chrbát skrine vyrobený z HDF dosky v hrúbke min. 0,3 cm;  pohľadná strana chrbta vo farbe dvierok;  polica na odkladanie vecí 1 ks;  nosnosť police min. 2 kg;  farba: orech | **N/A** |  |
| **Rozmer (výška x šírka x hĺbka):** | 72 cm x 40 cm x 28 cm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Položka č. 46 – Skriňa - typ 10**    **\*fotografia je ilustračná** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **1 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika skrinky:** | triediaca skriňa na poštu;  skrinka je vybavená výsuvnou odkladacou doskou, uloženou na pevných koľajniciach, umiestnenou priamo pod vrchnou doskou skrine, vo výške pre kvalitnú prácu v sede;  korpus a dvojité dvierka vyrobené z obojstranne laminovanej drevotriesky hrúbky min. 2,5 cm;  povrch dosky odolný voči všetkým prostriedkom bežne dostupným v kancelárii, voči chemikáliám a tukom;  korpus a dvierka vo farbe orech;  hrany dvierok olepené min. 0,2 cm ABS hranou v odtieni dvierok;  chrbát skrine vyrobený z HDF dosky v hrúbke min. 0,3 cm;  pohľadná strana chrbta vo farbe dvierok;  polica na odkladanie vecí min. 2 ks; nosnosť police min. 2 kg;  farba: orech; plastové úchytky na dverách v tvare oblúka s dĺžkou min. 15 cm; príslušenstvo: 20 popisných štítkov;  skriňa obsahuje 30 ks priehradok na ukladanie pošty a dokumentov:  predná časť každej priehradky je opatrená hliníkovým pásikom v rovnakej dĺžke ako je dĺžka samotnej police;  do pásikov je možné zasunúť popisný štítok | **N/A** |  |
| **Rozmer skrinky:** | (výška) 1880 mm x (šírka) 915 mm x (hĺbka) 400 mm;  šírka vnútorná: 280 mm;  hĺbka vnútorná: 377 mm  (povolené rozpätie +/- 10%) |  | **N/A** |
| **Položka č. 47 – Drez** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Výrobca:** | |  | |
| **Množstvo:** | **1 ks** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie Áno/Nie** |
| **Charakteristika:** | univerzálny obojstranný drez s odkvapkávacou plochou; materiál: nerez s metalickým povrchom, montáž: na pracovnú dosku | **N/A** |  |
| **Rozmer drezu:** | 780 x 435 mm | **N/A** |  |
| **Rozmer vaničky:** | 360 x 355 mm | **N/A** |  |
| **Hĺbka vaničky:** | 140 mm | **N/A** |  |

*Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.*

OSTATNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

**Materiál použitý na balenie predmetu zákazky:**

1. Obaly na zabalenie tovaru budú vyrobené z ľahko recyklovateľného materiálu, alebo materiálu z obnoviteľných zdrojov, alebo sa musí jednať o obalový systém pre opakované použitie, obaly z PVC sú vylúčené.
2. Všetky obalové materiály musia byť ľahko oddeliteľné na recyklovateľné časti tvorené jedným materiálom (napr. lepenka, papier, textília)
3. Po písomnom vyzvaní kupujúcim, predávajúci zabezpečí odvoz materiálu použitého na zabalenie tovaru, ktorý je možné opätovne recyklovať a zabezpečiť jeho opätovné použitie formou recyklácie v recyklačných zariadeniach s regionálnou pôsobnosťou a zabezpečí likvidáciu materiálu použitého na zabalenie predmetu zákazky, ktorý nie je možné opätovne recyklovať, v zariadeniach na zhodnocovanie energie s regionálnou pôsobnosťou
4. Najneskôr do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy doručí predávajúci kupujúcemu zoznam recyklačných zariadení a zariadení na zhodnocovanie energie s regionálnou pôsobnosťou na udelenie súhlasu kupujúcim, kupujúci sa zaväzuje, že udelenie súhlasu nebude bezdôvodne odoprené.