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	Názov projektu:
	Zníženie energetickej náročnosti výrobného procesu v spoločnosti FOOD LOGISTIC s.r.o.

	Názov zákazky:
	Automatizácia baliacej linky cestovín

	Popis zákazky:
	[bookmark: _Hlk137126550]Navrhované riešenie pozostáva z troch základných celkov. Na manipuláciu s vreckami so zabalenými cestovinami bude použitý štvorosový robot. Jeho výhodou je jednoduchosť oproti šesťosovým robotom, vysoká rýchlosť a potreba menšieho priestoru na umiestnenie robota. Pre navádzanie ramena robota na odoberanie vreciek bude slúžiť priemyselná kamera spolu so softwérom. Softwér vyhodnotí polohu vrecka na dopravníku, navedie do optimálnej polohy rameno robota a určí polohu a orientáciu uchopovača pre správne uchopenie. Okrem správneho uchopenia vrecka softwér zabezpečuje aj ukladanie vreciek do krabice podľa predpísanej schémy. Pre urýchlenie celého procesu bude použitý automat na skladanie a lepenie dna krabíc. Automat si odoberá pripravené krabice automaticky zo zásobníka následne poskladá dno a zalepí ho. Týmto riešením budú všetky zariadenia pracovať kontinuálne, bez nutnosti zastavovania, efektívne s vyšším výkonom.

	Obstarávateľ:
	FOOD LOGISTIC s.r.o., Jelšová 16, Košice - mestská časť Košická Nová Ves 040 22, IČO: 51 801 540



	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

	Obchodné meno uchádzača:
	

	Sídlo uchádzača[footnoteRef:1]: [1:  alebo obdobný údaj ak ide o zahraničného uchádzača ] 

	

	IČO uchádzača[footnoteRef:2]: [2:  alebo obdobný identifikačný údaj ak ide o zahraničného uchádzača ] 

	

	Telefón a e-mail uchádzača:
	



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
	Automatizácia baliacej linky cestovín

	Množstvo:    1 ks

	Špecifikácia predmetu zákazky:  Navrhované riešenie pozostáva z troch základných celkov. Na manipuláciu s vreckami so zabalenými cestovinami bude použitý štvorosový robot. Jeho výhodou je jednoduchosť oproti šesťosovým robotom, vysoká rýchlosť a potreba menšieho priestoru na umiestnenie robota. Pre navádzanie ramena robota na odoberanie vreciek bude slúžiť priemyselná kamera spolu so softwérom. Softwér vyhodnotí polohu vrecka na dopravníku, navedie do optimálnej polohy rameno robota a určí polohu a orientáciu uchopovača pre správne uchopenie. Okrem správneho uchopenia vrecka softwér zabezpečuje aj ukladanie vreciek do krabice podľa predpísanej schémy. Pre urýchlenie celého procesu bude použitý automat na skladanie a lepenie dna krabíc. Automat si odoberá pripravené krabice automaticky zo zásobníka následne poskladá dno a zalepí ho. Týmto riešením budú všetky zariadenia pracovať kontinuálne, bez nutnosti zastavovania, efektívne s vyšším výkonom.
	Splnenie požiadavky*[footnoteRef:3] [3:  *Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:
- ponuka spĺňa uvedený technický parameter 
- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter
] 

Uveďte, či zariadenie
spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie /
Uveďte parameter

	Požadované parametre:
	

	
	Robot
	

	1
	Počet riadených osí 4
	spĺňa/nespĺňa a
uveďte parameter

	2
	Dosah ramena min. 850mm
	spĺňa/nespĺňa a
uveďte parameter

	3
	Zdvih ramena min.  410mm
	spĺňa/nespĺňa a
uveďte parameter

	4
	Nosnosť ramena min.  10kg
	spĺňa/nespĺňa a
uveďte parameter

	5
	Maximálna rýchlosť   300-1200st./sec.
	spĺňa/nespĺňa a
uveďte parameter

	6
	Možnosť montáže podlaha – strop
	spĺňa/nespĺňa 

	7
	Priemyselná kamera a softwér na vyhodnotenie polohy vrecka na dopravníku
	spĺňa/nespĺňa a
uveďte parameter

	
	Skladač kartónov
	

	8
	Rýchlosť min.  12ks/min
	spĺňa/nespĺňa a
uveďte parameter

	9
	Max rozmer kartónov  L450xW400xH400
	spĺňa/nespĺňa a
uveďte parameter

	10
	Príkon stroja min. 240W
	spĺňa/nespĺňa a
uveďte parameter

	11
	Zásobník na kartóny  80-100ks
	spĺňa/nespĺňa a
uveďte parameter

	12
	Spotreba vzduchu min. 450l/min
	spĺňa/nespĺňa a
uveďte parameter

	13
	Rozmer stroja min.  L2100xW2100xH1450
	spĺňa/nespĺňa a
uveďte parameter


Uchádzač uvedie, či  je / nie je platcom DPH.


	Cenová ponuka SPOLU :

	Cena  SPOLU v EUR bez DPH:
	

	DPH:
	

	Cena SPOLU v EUR s DPH:
	





	Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
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