Ivan Krajník
Spodná 465/13, 076 31 Streda nad Bodrogom 
IČO: 42409691; DIČ: 1121291842
Tel: +421 905 949011; E-mail: ivan.krajnik@centrum.sk
Technická špecifikácia
	Subjekt prekladajúci cenovú ponuku

	Obchodné meno:
	

	Sídlo:
	

	IČO:
	

	DIČ:
	

	Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH:
	

	IČ DPH:
	

	Štatutár:
	

	Kontaktná osoba:
	

	Tel. č./Mobil:
	

	E-mail:
	



Predmet zákazky č. 1
	Názov:
	Traktor – 1 ks

	Typové označenie:
	

	Výrobca: 
	



	P.č.
	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
áno / nie / hodnota)

	1.
	Motor 4-valcový
	Vyžaduje sa
	

	2.
	Objem motora
	min. 3400 cm3
	

	3.
	Výkon motora
	min. 95 koní
	

	4.
	Objem palivovej nádrže
	min. 160 litrov
	

	5.
	Reverzná prevodovka plne synchronizovaná
	Vyžaduje sa
	

	6.
	Počet prevodových stupňov
	min. 24x24
	

	7.
	Maximálna rýchlosť
	min. 40 km/h
	

	8.
	Smer jazdy s prepínaním pod volantom
	Vyžaduje sa
	

	9.
	Otáčky vývodového hriadeľa
	min. 540/540E/1000 ot./min.
	

	10.
	Zapínanie pohonu všetkých kolies elektrohydraulicky
	Vyžaduje sa
	

	11.
	Elektrohydraulická uzávierka predného diferenciálu
	Vyžaduje sa
	

	12.
	Maximálna zdvihová sila zadných ramien
	min. 4 000 kg
	

	13.
	Výkon hydraulického čerpadla
	min. 60 l/min.
	

	14.
	Okruhy hydrauliky
	min. 3
	

	15.
	Mechanické ovládanie hydrauliky
	Vyžaduje sa
	

	16.
	Klimatizácia
	Vyžaduje sa
	

	17.
	Sedadlo vodiča vzduchom odpružené
	Vyžaduje sa
	

	18.
	Počet pracovných svetiel na kabíne
	min. 4 ks
	

	19.
	Zadný horný etážový záves automatický
	Vyžaduje sa
	

	20.
	Vzduchové brzdy prívesu 2- okruhové
	Vyžaduje sa
	

	21.
	Pneumatiky
	predné.:min. 340/85 R24
zadné.:min. 420/85 R34
	

	22.
	Delené disky kolies.
	Vyžaduje sa
	



	Cena bez DPH v EUR:
	

	DPH v EUR::
	

	Cena  s DPH v EUR:
	




Predmet zákazky č. 2
	Názov:
	Čelný nakladač – 1 ks

	Typové označenie:
	

	Výrobca: 
	



	P.č.
	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
áno / nie / hodnota)

	1.
	Nakladacia výška
	min. 3500 mm
	

	2.
	Výsypná výška
	min. 2900 mm
	

	3.
	Hĺbkový dosah
	min. 220 mm
	

	4.
	Nosnosť v spodnej polohe
	min. 2500 kg
	

	5.
	Váha výložníka
	max. 600 kg
	

	6.
	Príprava na čelný nakladač
	Vyžaduje sa
	

	7.
	Mechanické ovládanie.
	Vyžaduje sa
	

	8.
	Lopata s vymeniteľným britom
	Vyžaduje sa
	

	9.
	Lopata s hydraulickým hrotovým pridržiavaním
	Vyžaduje sa
	

	10.
	Paletizačné vidly
	Vyžaduje sa
	



	Cena bez DPH v EUR:
	

	DPH v EUR::
	

	Cena  s DPH v EUR:
	



Sumarizácia cenových ponúk
	Cena bez DPH v EUR:
	

	DPH v EUR::
	

	Cena  s DPH v EUR:
	



Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:
Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby:

