
	Názov zákazky:
	Obstaranie technológie na spracovanie mäsa

	Prijímateľ:
	PD Košeca, a.s., Zliechovská cesta 384, 018 64 Košeca, 
IČO: 36348716



	
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:

	Obchodné meno:
	

	Sídlo: 
	                

	IČO:
	

	Platca DPH:
Áno/Nie (uveďte)
	

	Telefón a e-mail:
	



	Značka, názov a typové označenie ponúkaného zariadenia  (vyplní uchádzač) Udiareň do mäsovýroby
	



	Technická špecifikácia  -  Požadované parametre
	Splnenie požiadavky*

	
	Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia

	1. Stroj / zariadenie:    Udiareň do mäsovýroby

	p.č.
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/technická špecifikácia

	1.
	rozsah používanie: údenie, varenie, sušenie
	ÁNO
	

	2.
	celý proces tepelného opracovania riadený elektronickým mikroprocesorovým systémom podľa programu s možnosťou zostaviť vlastné programy
	ÁNO
	

	3.
	úsporný vyvíjač dymu s pračkou dymu a bezpečnostným tepelným čidlom umiestneným v dverách udiarne
	ÁNO
	

	4.
	automatické umývacie zariadenie slúži k umytiu technologických častí aj k umytiu vyvíjača dymu.. 
	ÁNO
	

	5.
	Vyvíjač dymu pracuje na báze drevnej štiepky s nízkou produkciou emisií
	ÁNO
	

	6.
	V umývacom zariadení sú používané ekologické čistiace prostriedky.
	ÁNO
	

	7. 
	 ovládací display
	7 palcový
	Uveďte parameter:


	8.
	riadiaca jednotka 
	umožňujúca rozsah až 100 programov
	Uveďte parameter:


	9.
	zbernica dát pre HACCP
	ÁNO
	


	10.
	rozmery 
	šxdxv 1400 x max.1080 x max. 2200
	Uveďte parameter:


	11.
	elektrický ohrev 
	[bookmark: _GoBack]max. 23 kW  
	Uveďte parameter:


	12. 
	hmotnosť 
	max. 700kg
	Uveďte parameter:


	13.
	obehový ventilátor ovládaný frekvenčným meničom s príkonom 
	max. 3 kW
	Uveďte parameter:


	14.
	6 ks udiarenský vozík s rozmerom Min. 700x700x1400 5 poschodový
	Min. 700x700x1400 5 poschodový
	Uveďte parameter:


	Značka, názov a typové označenie ponúkaného zariadenia  (vyplní uchádzač) Vytápací kotol na masť s miešadlom do mäsovýroby
	

	2. Stroj / zariadenie:    Vytápací kotol na masť s miešadlom do mäsovýroby

	p.č.
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	1.
	objem kotla
	150 l
	Uveďte parameter:


	2.
	úsporný elektrický ohrev 
	Max. 22 kW
	Uveďte parameter:


	3.
	miešadlo s príkonom 
	Max. 2 kW
	Uveďte parameter:


	4.
	maximálna povrchová teplota plášťa kotla 
	60°C
	Uveďte parameter:


	5.
	rozmery Max. 1500 x 1500 x 2000
	Max. 1500x 1500x2000 mm
	Uveďte parameter:


	6.
	nahrievané médium v dvojitom plášti kotla je ekologický olej s teplotou do 460°C
	ÁNO
	


	7. 
	celonerezové prevedenie
	ÁNO
	

	8.
	vaňa kotla s hrúbkou 
	min. 4mm
	Uveďte parameter:


	9.
	priemer výpustu 
	50mm umiestnený vo výške 640mm
	
Uveďte parameter:


	10.
	hmotnosť kotla 
	Max.  400 kg
	Uveďte parameter:





*Splnenie požiadavky - dodávateľ uvedie  výberom z uvedených možností:
- ponuka spĺňa uvedený technický parameter 
- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter
- technická špecifikácia


	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	



