**Technická špecifikácia a jednotkové ceny**

**Čelný nakladač**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie technickej požiadavky (áno / nie) / Ponúkané parametre \*** |
| čelný nakladač nový, nepoužitý |  |
| nosnosť max 1930-2880 kg |  |
| maximálna výška zdvihu 3,9-4,10 m |  |
| 3 hyd.okruh pre nakladač |  |
| ovládanie cez joystick traktora |  |
| opata univerzálna min. 2,05 m široká |  |
| paletizačné vidle |  |
| multifunkčná lopata na hnoj/siláž min. 2,05 m široká |  |
| vhodný na traktor Fendt 300 Vario Gen.4 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúknutého tovaru** |  |
| **Cena v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20%** |  |
| **Celková cena spolu v EUR s DPH** |  |

\* Splnenie podmienky / Ponúkané parametre vypĺňa uchádzač podľa ponúkaného stroja buď uvedením presných parametrov, alebo výberom z uvedených možností:

ÁNO – ponúkaná služba spĺňa uvedené podmienky

NIE – ponúkaná služba uvedené podmienky nespĺňa

Doplniť – uviesť konkrétny/presný parameter

**Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.**

V .................................................., dňa ...........................................................

**-----------------------------------------------------**

 **podpis + pečiatka**